<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="184.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="184.15" y1="0" x2="184.15" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="184.15" y1="38.1" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="34.925" y="11.938" drill="3.175"/>
<hole x="149.225" y="11.938" drill="3.175"/>
<hole x="34.925" y="25.908" drill="3.175"/>
<hole x="149.225" y="26.162" drill="3.175"/>
<text>R10</text>
<text>R9</text>
<text>R8</text>
<text>R7</text>
<text>R6</text>
<text>R5</text>
<text>R4</text>
<text>R3</text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
<text>R12</text>
<text>R11</text>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<text>C3</text>
<text>UC</text>
<text>VR</text>
<text>F2</text>
<text>P2</text>
<text>C4</text>
<text>P1</text>
<text>SWITCH
SENSITIVITY</text>
<text>BRIGHTNESS</text>
<text>J1</text>
<text>F1</text>
<text>R13</text>
<text>R14</text>
</plain>
<libraries>
<library name="lamp">
<packages>
<package name="PLCC4">
</package>
<package name="TSSOP-8">
</package>
<package name="SOT-23-5">
</package>
<package name="SOT-23-3">
</package>
<package name="SM4">
</package>
<package name="3361P">
</package>
</packages>
</library>
<library name=" Barebones-Arduino">
<packages>
<package name="0805">
<description>0805 SMD package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R2" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R3" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R4" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R5" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R6" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R7" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R8" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R9" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="R10" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="36Ω"/>
<element name="U$1" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$2" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$3" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$4" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$5" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$6" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$7" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$8" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$9" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$10" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$11" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$12" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$13" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$14" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$15" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$16" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$17" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$18" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$19" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$20" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$21" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$22" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$23" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$24" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$25" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$26" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$27" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$28" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$29" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="U$30" library="lamp" package="PLCC4" value="CLA1BWKWMKW-4"/>
<element name="UC" library="lamp" package="TSSOP-8" value="ATTINY45"/>
<element name="VR" library="lamp" package="SOT-23-5" value="LP2985"/>
<element name="C1" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="1µF"/>
<element name="C2" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="2.2µF"/>
<element name="PB1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="10nF"/>
<element name="F2" library="lamp" package="SOT-23-3" value="SI2319DS"/>
<element name="U$32" library="lamp" package="SM4" value="HEADER-3X1"/>
<element name="P1" library="lamp" package="3361P" value="10kΩ"/>
<element name="R11" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value=""/>
<element name="R12" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value=""/>
<element name="P2" library="lamp" package="3361P" value="2MΩ"/>
<element name="C4" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="100pF"/>
<element name="F1" library="lamp" package="SOT-23-3" value="SI2318DS"/>
<element name="R13" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="100Ω"/>
<element name="R14" library=" Barebones-Arduino" package="0805" value="100kΩ"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$5" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$7" pad="P$4"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$8" pad="P$4"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$10" pad="P$4"/>
<contactref element="U$11" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$11" pad="P$4"/>
<contactref element="U$12" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$16" pad="P$4"/>
<contactref element="U$17" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$19" pad="P$4"/>
<contactref element="U$20" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$21" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$20" pad="P$4"/>
<contactref element="U$21" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$22" pad="P$4"/>
<contactref element="U$23" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$24" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$23" pad="P$4"/>
<contactref element="U$24" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$25" pad="P$4"/>
<contactref element="U$26" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$27" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$26" pad="P$4"/>
<contactref element="U$27" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$28" pad="P$4"/>
<contactref element="U$29" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U$30" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$29" pad="P$4"/>
<contactref element="U$30" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$13" pad="P$4"/>
<contactref element="U$14" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$14" pad="P$4"/>
<contactref element="U$15" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U$17" pad="P$4"/>
<contactref element="U$18" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$15" pad="P$4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$18" pad="P$4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="VR" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="UC" pad="P$4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$32" pad="P$3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="S$2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="UC" pad="P$1"/>
<contactref element="PB5" pad="1"/>
<contactref element="U$32" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="UC" pad="P$5"/>
<contactref element="PB0" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="VR" pad="P$4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="UC" pad="P$8"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="VR" pad="P$5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VR" pad="P$3"/>
<contactref element="VR" pad="P$1"/>
<contactref element="F2" pad="S$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$2"/>
<contactref element="U$19" pad="P$2"/>
<contactref element="U$22" pad="P$2"/>
<contactref element="U$25" pad="P$2"/>
<contactref element="U$28" pad="P$2"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
<contactref element="U$16" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="UC" pad="P$7"/>
<contactref element="PB2" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="UC" pad="P$6"/>
<contactref element="PB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="F2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$32" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="UC" pad="P$2"/>
<contactref element="PB3" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="UC" pad="P$3"/>
<contactref element="PB4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
