<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.98" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.98" y1="0" x2="66.98" y2="35.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.98" y1="35.63" x2="0" y2="35.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.63" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Output 1</text>
<text>Output 2</text>
<text>Input 1</text>
<text>Input 2</text>
<text>Input 1</text>
<text>Input 2</text>
<text>Output 2</text>
<text>Output 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="0446200002">
<description>&lt;b&gt;RJ-45 INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY WITH RJ-11 KEEPOUT FEATURE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/73207.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;MOLEX  0446200002  BUCHSE, RJ45, GESCHIRMT &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href=http://de.farnell.com/molex/0446200002/buchse-rj45-geschirmt/dp/9251910?ost=9251910"&gt; Farnell &lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AMP_227161">
<description>&lt;b&gt;JACK,  RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: amp_227161.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="0446200002" value="0446200002">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="0446200002"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9251910"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X5" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="INPUT2">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="INPUT1">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT2">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT1">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="18V">
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
