(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 16)
    (tracks 701)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 72)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 Top signal)
    (31 Bottom signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1)
    (trace_clearance 0.09)
    (zone_clearance 0.15)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.3)
    (via_min_size 0.5)
    (via_min_drill 0.2)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /P47)
  (net 2 /P46)
  (net 3 /P45)
  (net 4 /P44)
  (net 5 /P43)
  (net 6 /P42)
  (net 7 /P41)
  (net 8 /P40)
  (net 9 /P39)
  (net 10 /P38)
  (net 11 /P37)
  (net 12 /P36)
  (net 13 /P35)
  (net 14 /P34)
  (net 15 /P33)
  (net 16 /P32)
  (net 17 /P31)
  (net 18 /P30)
  (net 19 /P29)
  (net 20 /P28)
  (net 21 /P27)
  (net 22 /P26)
  (net 23 /P25)
  (net 24 /P24)
  (net 25 /P23)
  (net 26 /P22)
  (net 27 /P21)
  (net 28 /P20)
  (net 29 /P19)
  (net 30 /P18)
  (net 31 /P17)
  (net 32 /P16)
  (net 33 /P15)
  (net 34 /P14)
  (net 35 /P13)
  (net 36 /P12)
  (net 37 /P11)
  (net 38 /P10)
  (net 39 /P9)
  (net 40 /P8)
  (net 41 /P7)
  (net 42 /P6)
  (net 43 /P5)
  (net 44 /P4)
  (net 45 /P3)
  (net 46 /P2)
  (net 47 /P1)
  (net 48 /COM)
  (net 49 /P48)
  (net 50 /P49)
  (net 51 /P50)
  (net 52 /P51)
  (net 53 /P52)
  (net 54 /P53)
  (net 55 /P54)
  (net 56 /P55)
  (net 57 /P56)
  (net 58 /P57)
  (net 59 /P58)
  (net 60 /P59)
  (net 61 /P70)
  (net 62 /P69)
  (net 63 /P68)
  (net 64 /P67)
  (net 65 /P66)
  (net 66 /P65)
  (net 67 /P64)
  (net 68 /P63)
  (net 69 /P62)
  (net 70 /P61)
  (net 71 /P60)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.09)
    (trace_width 0.1)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.3)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /COM)
    (add_net /P1)
    (add_net /P10)
    (add_net /P11)
    (add_net /P12)
    (add_net /P13)
    (add_net /P14)
    (add_net /P15)
    (add_net /P16)
    (add_net /P17)
    (add_net /P18)
    (add_net /P19)
    (add_net /P2)
    (add_net /P20)
    (add_net /P21)
    (add_net /P22)
    (add_net /P23)
    (add_net /P24)
    (add_net /P25)
    (add_net /P26)
    (add_net /P27)
    (add_net /P28)
    (add_net /P29)
    (add_net /P3)
    (add_net /P30)
    (add_net /P31)
    (add_net /P32)
    (add_net /P33)
    (add_net /P34)
    (add_net /P35)
    (add_net /P36)
    (add_net /P37)
    (add_net /P38)
    (add_net /P39)
    (add_net /P4)
    (add_net /P40)
    (add_net /P41)
    (add_net /P42)
    (add_net /P43)
    (add_net /P44)
    (add_net /P45)
    (add_net /P46)
    (add_net /P47)
    (add_net /P48)
    (add_net /P49)
    (add_net /P5)
    (add_net /P50)
    (add_net /P51)
    (add_net /P52)
    (add_net /P53)
    (add_net /P54)
    (add_net /P55)
    (add_net /P56)
    (add_net /P57)
    (add_net /P58)
    (add_net /P59)
    (add_net /P6)
    (add_net /P60)
    (add_net /P61)
    (add_net /P62)
    (add_net /P63)
    (add_net /P64)
    (add_net /P65)
    (add_net /P66)
    (add_net /P67)
    (add_net /P68)
    (add_net /P69)
    (add_net /P7)
    (add_net /P70)
    (add_net /P8)
    (add_net /P9)
  )
  (module MechanicalAlNFlex:SAMTEC_FTE-130-01-G-DV-EC (layer Bottom) (tedit 0)
    (at 148.5011 101.2036 180)
    (fp_text reference J1 (at -15.08 -0.7766) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x30_Odd_Even (at 18.5011 3.4036) (layer B.Fab))
    (fp_text user 59 (at 14.5542 -2.286 180) (layer B.Fab))
    (fp_text user 60 (at 14.5542 1.016 180) (layer B.Fab))
    (fp_text user 1 (at -15.7226 -2.286 180) (layer B.Fab))
    (fp_text user 2 (at -15.7226 1.016 180) (layer B.Fab))
    (fp_text user 59 (at 14.5542 -2.286 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 60 (at 14.5542 1.016 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 1 (at -15.7226 -2.286 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 2 (at -15.7226 1.016 180) (layer B.SilkS))
    (pad 60 smd rect (at 11.6078 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 47 /P1) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 59 smd rect (at 11.6078 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 17 /P31) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 58 smd rect (at 10.795 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 46 /P2) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 57 smd rect (at 10.795 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 16 /P32) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 56 smd rect (at 10.0076 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 45 /P3) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 55 smd rect (at 10.0076 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 15 /P33) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 54 smd rect (at 9.1948 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 44 /P4) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 53 smd rect (at 9.1948 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 14 /P34) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 52 smd rect (at 8.4074 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 43 /P5) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 51 smd rect (at 8.4074 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 13 /P35) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 50 smd rect (at 7.5946 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 42 /P6) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 49 smd rect (at 7.5946 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 12 /P36) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 48 smd rect (at 6.8072 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 41 /P7) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 47 smd rect (at 6.8072 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 11 /P37) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 46 smd rect (at 5.9944 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 40 /P8) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 45 smd rect (at 5.9944 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 10 /P38) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 44 smd rect (at 5.207 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 39 /P9) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 43 smd rect (at 5.207 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 9 /P39) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 42 smd rect (at 4.3942 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 38 /P10) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 41 smd rect (at 4.3942 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 8 /P40) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 40 smd rect (at 3.6068 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 37 /P11) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 39 smd rect (at 3.6068 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 7 /P41) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 38 smd rect (at 2.794 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 36 /P12) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 37 smd rect (at 2.794 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 6 /P42) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 36 smd rect (at 2.0066 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 35 /P13) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 35 smd rect (at 2.0066 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 5 /P43) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 34 smd rect (at 1.1938 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 34 /P14) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 33 smd rect (at 1.1938 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 4 /P44) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 32 smd rect (at 0.4064 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 33 /P15) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 31 smd rect (at 0.4064 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 3 /P45) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 30 smd rect (at -0.4064 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 32 /P16) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 29 smd rect (at -0.4064 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 2 /P46) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 28 smd rect (at -1.1938 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 31 /P17) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 27 smd rect (at -1.1938 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 1 /P47) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 26 smd rect (at -2.0066 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 30 /P18) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 25 smd rect (at -2.0066 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 49 /P48) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 24 smd rect (at -2.794 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 29 /P19) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 23 smd rect (at -2.794 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 50 /P49) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 22 smd rect (at -3.6068 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 28 /P20) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 21 smd rect (at -3.6068 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 51 /P50) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 20 smd rect (at -4.3942 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 27 /P21) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 19 smd rect (at -4.3942 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 52 /P51) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 18 smd rect (at -5.207 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 26 /P22) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 17 smd rect (at -5.207 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 53 /P52) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 16 smd rect (at -5.9944 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 25 /P23) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 15 smd rect (at -5.9944 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 54 /P53) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 14 smd rect (at -6.8072 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 24 /P24) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 13 smd rect (at -6.8072 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 55 /P54) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 12 smd rect (at -7.5946 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 23 /P25) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 11 smd rect (at -7.5946 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 56 /P55) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 10 smd rect (at -8.4074 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 22 /P26) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 9 smd rect (at -8.4074 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 57 /P56) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 8 smd rect (at -9.1948 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 21 /P27) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 7 smd rect (at -9.1948 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 58 /P57) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 6 smd rect (at -10.0076 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 20 /P28) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 5 smd rect (at -10.0076 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 59 /P58) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 4 smd rect (at -10.795 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 19 /P29) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 3 smd rect (at -10.795 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 60 /P59) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 2 smd rect (at -11.6078 1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 18 /P30) (solder_mask_margin 0.0762))
    (pad 1 smd rect (at -11.6078 -1.651 180) (size 0.3556 1.9812) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 48 /COM) (solder_mask_margin 0.0762))
  )
  (module unl_silab:ETROC_70pad_100x150um_200um_pitch (layer Top) (tedit 5E45C4FB)
    (at 151.97 111.57)
    (fp_text reference J3 (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x35_Top_Bottom (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 70 smd rect (at 13.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 69 smd rect (at 13.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 68 smd rect (at 13.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 67 smd rect (at 13.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 66 smd rect (at 13 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 65 smd rect (at 12.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 64 smd rect (at 12.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 63 smd rect (at 12.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 62 smd rect (at 12.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 61 smd rect (at 12 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 60 smd rect (at 11.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 59 smd rect (at 11.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 58 smd rect (at 11.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 57 smd rect (at 11.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 56 smd rect (at 11 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 55 smd rect (at 10.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 54 smd rect (at 10.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 53 smd rect (at 10.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 52 smd rect (at 10.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 51 smd rect (at 10 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 50 smd rect (at 9.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 49 smd rect (at 9.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 48 smd rect (at 9.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 47 smd rect (at 9.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 46 smd rect (at 9 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 45 smd rect (at 8.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 44 smd rect (at 8.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 43 smd rect (at 8.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 42 smd rect (at 8.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 41 smd rect (at 8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 40 smd rect (at 7.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 39 smd rect (at 7.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 38 smd rect (at 7.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 37 smd rect (at 7.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 36 smd rect (at 7 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 35 smd rect (at 6.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 34 smd rect (at 6.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 33 smd rect (at 6.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 32 smd rect (at 6.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 31 smd rect (at 6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 30 smd rect (at 5.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 29 smd rect (at 5.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 28 smd rect (at 5.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 27 smd rect (at 5.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 26 smd rect (at 5 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 25 smd rect (at 4.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 24 smd rect (at 4.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 23 smd rect (at 4.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 22 smd rect (at 4.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 21 smd rect (at 4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 20 smd rect (at 3.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 19 smd rect (at 3.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 18 smd rect (at 3.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 17 smd rect (at 3.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 16 smd rect (at 3 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 15 smd rect (at 2.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 14 smd rect (at 2.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 13 smd rect (at 2.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 12 smd rect (at 2.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 11 smd rect (at 2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 10 smd rect (at 1.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 9 smd rect (at 1.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 8 smd rect (at 1.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 7 smd rect (at 1.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 6 smd rect (at 1 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 5 smd rect (at 0.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 4 smd rect (at 0.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 3 smd rect (at 0.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 2 smd rect (at 0.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 48 /COM))
  )
  (module unl_silab:ETROC_70pad_100x150um_200um_pitch (layer Top) (tedit 5E45C4FB)
    (at 131.21 111.58)
    (fp_text reference J2 (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_02x35_Top_Bottom (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 70 smd rect (at 13.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 61 /P70))
    (pad 69 smd rect (at 13.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 62 /P69))
    (pad 68 smd rect (at 13.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 63 /P68))
    (pad 67 smd rect (at 13.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 64 /P67))
    (pad 66 smd rect (at 13 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 65 /P66))
    (pad 65 smd rect (at 12.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 66 /P65))
    (pad 64 smd rect (at 12.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 67 /P64))
    (pad 63 smd rect (at 12.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 68 /P63))
    (pad 62 smd rect (at 12.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 69 /P62))
    (pad 61 smd rect (at 12 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 70 /P61))
    (pad 60 smd rect (at 11.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 71 /P60))
    (pad 59 smd rect (at 11.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 60 /P59))
    (pad 58 smd rect (at 11.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 59 /P58))
    (pad 57 smd rect (at 11.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 58 /P57))
    (pad 56 smd rect (at 11 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 57 /P56))
    (pad 55 smd rect (at 10.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 56 /P55))
    (pad 54 smd rect (at 10.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 55 /P54))
    (pad 53 smd rect (at 10.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 54 /P53))
    (pad 52 smd rect (at 10.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 53 /P52))
    (pad 51 smd rect (at 10 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 52 /P51))
    (pad 50 smd rect (at 9.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 51 /P50))
    (pad 49 smd rect (at 9.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 50 /P49))
    (pad 48 smd rect (at 9.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 49 /P48))
    (pad 47 smd rect (at 9.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 1 /P47))
    (pad 46 smd rect (at 9 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 2 /P46))
    (pad 45 smd rect (at 8.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 3 /P45))
    (pad 44 smd rect (at 8.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 4 /P44))
    (pad 43 smd rect (at 8.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 5 /P43))
    (pad 42 smd rect (at 8.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 6 /P42))
    (pad 41 smd rect (at 8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 7 /P41))
    (pad 40 smd rect (at 7.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 8 /P40))
    (pad 39 smd rect (at 7.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 9 /P39))
    (pad 38 smd rect (at 7.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 10 /P38))
    (pad 37 smd rect (at 7.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 11 /P37))
    (pad 36 smd rect (at 7 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 12 /P36))
    (pad 35 smd rect (at 6.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 13 /P35))
    (pad 34 smd rect (at 6.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 14 /P34))
    (pad 33 smd rect (at 6.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 15 /P33))
    (pad 32 smd rect (at 6.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 16 /P32))
    (pad 31 smd rect (at 6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 17 /P31))
    (pad 30 smd rect (at 5.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 18 /P30))
    (pad 29 smd rect (at 5.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 19 /P29))
    (pad 28 smd rect (at 5.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 20 /P28))
    (pad 27 smd rect (at 5.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 21 /P27))
    (pad 26 smd rect (at 5 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 22 /P26))
    (pad 25 smd rect (at 4.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 23 /P25))
    (pad 24 smd rect (at 4.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 24 /P24))
    (pad 23 smd rect (at 4.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 25 /P23))
    (pad 22 smd rect (at 4.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 26 /P22))
    (pad 21 smd rect (at 4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 27 /P21))
    (pad 20 smd rect (at 3.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 28 /P20))
    (pad 19 smd rect (at 3.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 29 /P19))
    (pad 18 smd rect (at 3.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 30 /P18))
    (pad 17 smd rect (at 3.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 31 /P17))
    (pad 16 smd rect (at 3 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 32 /P16))
    (pad 15 smd rect (at 2.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 47 /P1))
    (pad 14 smd rect (at 2.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 46 /P2))
    (pad 13 smd rect (at 2.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 45 /P3))
    (pad 12 smd rect (at 2.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 44 /P4))
    (pad 11 smd rect (at 2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 43 /P5))
    (pad 10 smd rect (at 1.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 42 /P6))
    (pad 9 smd rect (at 1.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 41 /P7))
    (pad 8 smd rect (at 1.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 40 /P8))
    (pad 7 smd rect (at 1.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 39 /P9))
    (pad 6 smd rect (at 1 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 38 /P10))
    (pad 5 smd rect (at 0.8 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 37 /P11))
    (pad 4 smd rect (at 0.6 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 36 /P12))
    (pad 3 smd rect (at 0.4 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 35 /P13))
    (pad 2 smd rect (at 0.2 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 34 /P14))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.1 0.15) (layers Top F.Mask)
      (net 33 /P15))
  )
  (gr_line (start 127.7711 112.5036) (end 169.2311 112.5036) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 169.2311 112.5036) (end 169.2311 109.6536) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 169.2311 109.6536) (end 167.1211 109.6536) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 167.1211 109.6536) (end 165.7311 108.2336) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 165.7311 108.2336) (end 165.7311 102.8536) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 165.7311 102.8536) (end 165.7211 101.8036) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 165.7311 97.5036) (end 131.2211 97.5036) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 131.2211 97.5036) (end 131.2211 108.2336) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 131.2211 108.2336) (end 129.8211 109.6536) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 129.8211 109.6536) (end 127.7711 109.6536) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 127.7711 109.6536) (end 127.7711 112.5036) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (gr_line (start 165.7311 97.5036) (end 165.7211 101.8036) (layer Edge.Cuts) (width 0.1524))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Bottom) (hatch edge 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.0762)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.2024) (thermal_bridge_width 0.2024))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.797329 108.222875) (xy 167.103477 109.5774) (xy 169.2973 109.5774) (xy 169.2973 112.5798) (xy 127.6949 112.5798)
        (xy 127.6949 109.6274) (xy 129.739536 109.6274) (xy 131.1449 108.222036) (xy 131.1449 97.4274) (xy 165.807371 97.4274)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer Top) (hatch edge 0.508)
    (priority 6)
    (connect_pads (clearance 0.15))
    (min_thickness 0.0762)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.2024) (thermal_bridge_width 0.2024))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.797329 108.222875) (xy 167.1042 109.57815) (xy 169.2973 109.629151) (xy 169.2973 112.5798) (xy 127.6949 112.5798)
        (xy 127.6949 109.6274) (xy 129.738777 109.6274) (xy 131.1449 108.17279) (xy 131.1449 97.4274) (xy 165.807371 97.4274)
      )
    )
  )
)
