<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.26" y1="62.23" x2="83.8" y2="62.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="62.23" x2="83.8" y2="98.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="98.73" x2="48.26" y2="98.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="98.73" x2="48.26" y2="62.23" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FormE">
<packages>
<package name="MOLEX-CLIKMATE-8-VERTICAL-HEADER">
</package>
<package name="MOLEX-CLIKMATE-4-VERTICAL-HEADER">
</package>
<package name="RJ-45">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="FormE" package="MOLEX-CLIKMATE-8-VERTICAL-HEADER" value="5025840870"/>
<element name="J1" library="FormE" package="MOLEX-CLIKMATE-4-VERTICAL-HEADER" value="5025840470"/>
<element name="U$1" library="FormE" package="RJ-45" value="RJ-45_12-PIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="H1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="H1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="H1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="H1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
