<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="17.78" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="8.89" y="8.89" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="MMCX_connector_pad">
<packages>
<package name="MMCX_BOARD_CONNECTOR">
</package>
<package name="SAMPLE_PAD2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="MMCX_connector_pad" package="MMCX_BOARD_CONNECTOR" value="MMCX_CONNECTOR"/>
<element name="U$2" library="MMCX_connector_pad" package="MMCX_BOARD_CONNECTOR" value="MMCX_CONNECTOR"/>
<element name="U$3" library="MMCX_connector_pad" package="SAMPLE_PAD2" value="SAMPLE_PAD2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
