(kicad_pcb (version 20170123) (host pcbnew "(2017-04-15 revision 60310b3d3)-makepkg")
  (general
    (links 23)
    (no_connects 0)
    (area 118.059999 100.026799 156.260001 118.413201)
    (thickness 1.6)
    (drawings 38)
    (tracks 636)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 18)
  )
  (page A)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2032)
    (trace_clearance 0.2032)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFF7FF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ./gerbers))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /GND)
  (net 2 /5V)
  (net 3 /ADC)
  (net 4 /VPU)
  (net 5 /AUX)
  (net 6 /CLK)
  (net 7 /MOSI)
  (net 8 /CS)
  (net 9 /MISO)
  (net 10 /3.3V)
  (net 11 "Net-(P3-Pad9)")
  (net 12 "Net-(P3-Pad6)")
  (net 13 "Net-(P3-Pad1)")
  (net 14 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 15 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 16 "Net-(P3-Pad2)")
  (net 17 "Net-(P3-Pad4)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /3.3V)
    (add_net /5V)
    (add_net /ADC)
    (add_net /AUX)
    (add_net /CLK)
    (add_net /CS)
    (add_net /GND)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /VPU)
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P3-Pad1)")
    (add_net "Net-(P3-Pad2)")
    (add_net "Net-(P3-Pad4)")
    (add_net "Net-(P3-Pad6)")
    (add_net "Net-(P3-Pad9)")
  )
  (module footprints:HEADER_2x5_F (layer F.Cu) (tedit 58EF12FF)
    (at 122.555 109.22 180)
    (descr "Through-hole pin array, single row")
    (tags "HDR SIL")
    (fp_text reference P4 (at -4.445 -7.62 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BUSP_R (at -4.445 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /MISO))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /CS))
    (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /MOSI))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /CLK))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /AUX))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /VPU))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /ADC))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /5V))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /3.3V))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND))
    (model :3d:2x5x254hdr_female.stp
      (at (xyz -0.2598425196850394 -0.2559055118110236 -0.3818897637795275))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 90))
    )
  )
  (module footprints:HEADER_2x5_R_F (layer F.Cu) (tedit 58EF12F6)
    (at 151.765 109.22)
    (descr "Through-hole pin array, single row")
    (tags "HDR SIL")
    (fp_text reference P1 (at -4.445 7.62 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BUSP (at -4.445 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /3.3V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /5V))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /ADC))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /VPU))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /AUX))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /CLK))
    (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /MOSI))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /CS))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /MISO))
    (model :3d:2x5x254hdr_female.stp
      (at (xyz 0.2598425196850394 0.2559055118110236 -0.3779527559055118))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 -90))
    )
  )
  (module footprints:HEADER_2x5_R (layer B.Cu) (tedit 58EEDED4)
    (at 142.875 109.22)
    (descr "Through-hole pin array, single row")
    (tags "HDR SIL")
    (fp_text reference P3 (at 5.715 7.62 -90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TAGC_SWD (at 7.62 -8.255) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 13 "Net-(P3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 16 "Net-(P3-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 /MISO))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 "Net-(P3-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 /5V))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 "Net-(P3-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /GND))
    (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 /CLK))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 11 "Net-(P3-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 /MOSI))
    (model :3d:2x5x254hdr.stp
      (at (xyz -0.007874015748031498 -0.8897637795275591 0.1889763779527559))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module footprints:HEADER_2x5_R (layer B.Cu) (tedit 58EEDEC2)
    (at 132.08 109.22)
    (descr "Through-hole pin array, single row")
    (tags "HDR SIL")
    (fp_text reference P2 (at -5.715 7.62 -90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TAGC_JTAG (at -7.62 -8.255) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 /AUX))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 15 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 /MOSI))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 /5V))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 /MISO))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /GND))
    (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 /CLK))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /VPU))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -5.08) (size 1.8 1.8) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 /CS))
    (model :3d:2x5x254hdr.stp
      (at (xyz -0.007874015748031498 -0.8897637795275591 0.1889763779527559))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_text "Bus Pirate to SWD/JTag Flashing Adapter V2\nby Input Club" (at 137.16 101.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 125.73 106.68 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text MISO (at 125.73 104.14 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text AUX (at 125.73 109.22 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text ADC (at 125.73 111.76 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3.3V (at 125.73 114.3 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 119.38 114.3 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 119.38 111.76 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text VPU (at 119.38 109.22 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 119.38 106.68 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text CS (at 119.38 104.14 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text AUX (at 129.032 114.3) (layer F.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 128.778 111.76) (layer F.SilkS))
  (gr_text MISO (at 128.778 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text CLK (at 129.032 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text CS (at 129.032 104.14) (layer F.SilkS))
  (gr_text VPU (at 135.128 104.14) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 135.382 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 135.255 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text CS (at 154.94 114.3) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 154.94 111.76) (layer B.SilkS))
  (gr_text VPU (at 154.94 109.22) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 154.94 106.68) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 154.94 104.14) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3.3V (at 148.59 104.14) (layer B.SilkS))
  (gr_text ADC (at 148.59 106.68) (layer B.SilkS))
  (gr_text AUX (at 148.59 109.22) (layer B.SilkS))
  (gr_text MISO (at 148.59 114.3) (layer B.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 148.59 111.76) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 139.7 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text MISO (at 146.05 111.76) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 146.05 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 139.7 104.14) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 146.05 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 118.11 118.11) (end 156.21 118.11) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 156.21 100.33) (end 118.11 100.33) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 118.11 100.33) (end 118.11 118.11) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 156.21 100.33) (end 156.21 118.11) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
