<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.08" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.08" y1="0" x2="38.08" y2="28.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.08" y1="28.88" x2="0" y2="28.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Battery
+   -</text>
<text>Power Switch</text>
<text>Buzzer</text>
<text>+</text>
<text>XY-MK-5V
0V Data Data +5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SkyFall">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="LED_5MM">
<description>&lt;B&gt;LED 5mm PTH&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch: 0.1inch&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Diameter: 5mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED-IR-THRU&lt;/li&gt;</description>
</package>
<package name="M2.5_HOLE_NO_GND">
<description>M2.5 Hole With 5.5mm Diameter Washer/Nut</description>
</package>
<package name="SOT23-BEC">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SI2323DDS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="SkyFall" package="C0603K" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="SkyFall" package="C0603K" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="SkyFall" package="LED_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="SkyFall" package="M2.5_HOLE_NO_GND" value="M2.5_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="H2" library="SkyFall" package="M2.5_HOLE_NO_GND" value="M2.5_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="H3" library="SkyFall" package="M2.5_HOLE_NO_GND" value="M2.5_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="H4" library="SkyFall" package="M2.5_HOLE_NO_GND" value="M2.5_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="SkyFall" package="SOT23-BEC" value="MMBT3904LT1G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="SkyFall" package="R0603" value="200">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="SkyFall" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="SkyFall" package="SOT23-5" value="LP2985-50DBVR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="SkyFall" package="SI2323DDS" value="SI2323DDS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="0V">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
