(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 20)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 71)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 21)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.381)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.25 1.25)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(P1-Pad6)")
  (net 7 "Net-(P1-Pad7)")
  (net 8 "Net-(P1-Pad8)")
  (net 9 "Net-(P1-Pad9)")
  (net 10 "Net-(P1-Pad10)")
  (net 11 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 12 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 13 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 14 "Net-(P2-Pad4)")
  (net 15 "Net-(P2-Pad5)")
  (net 16 "Net-(P2-Pad6)")
  (net 17 "Net-(P2-Pad7)")
  (net 18 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 19 "Net-(P2-Pad9)")
  (net 20 "Net-(P2-Pad10)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad10)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P1-Pad6)")
    (add_net "Net-(P1-Pad7)")
    (add_net "Net-(P1-Pad8)")
    (add_net "Net-(P1-Pad9)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad10)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad4)")
    (add_net "Net-(P2-Pad5)")
    (add_net "Net-(P2-Pad6)")
    (add_net "Net-(P2-Pad7)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(P2-Pad9)")
  )
  (net_class 10mil ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
  )
  (module Housings_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_Pitch0.5mm (layer F.Cu) (tedit 57ABC893)
    (at 147.32 104.14 315)
    (descr "20-Lead Plastic Quad Flat, No Lead Package (ML) - 4x4x0.9 mm Body [QFN]; (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
    (tags "QFN 0.5")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -3.33 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value switch_ic4 (at 0 3.33 315) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.965 -1 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.965 -0.5 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -1.965 0 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at -1.965 0.5 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at -1.965 1 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at -1 1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 smd rect (at -0.5 1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad 8 smd rect (at 0 1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad 9 smd rect (at 0.5 1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(P1-Pad9)"))
    (pad 10 smd rect (at 1 1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(P1-Pad10)"))
    (pad 11 smd rect (at 1.965 1 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(P2-Pad10)"))
    (pad 12 smd rect (at 1.965 0.5 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(P2-Pad9)"))
    (pad 13 smd rect (at 1.965 0 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 14 smd rect (at 1.965 -0.5 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(P2-Pad7)"))
    (pad 15 smd rect (at 1.965 -1 315) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(P2-Pad6)"))
    (pad 16 smd rect (at 1 -1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(P2-Pad5)"))
    (pad 17 smd rect (at 0.5 -1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad 18 smd rect (at 0 -1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 19 smd rect (at -0.5 -1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 20 smd rect (at -1 -1.965 45) (size 0.73 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 21 smd rect (at 0.625 0.625 315) (size 1.25 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_paste_margin_ratio -0.2))
    (pad 21 smd rect (at 0.625 -0.625 315) (size 1.25 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_paste_margin_ratio -0.2))
    (pad 21 smd rect (at -0.625 0.625 315) (size 1.25 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_paste_margin_ratio -0.2))
    (pad 21 smd rect (at -0.625 -0.625 315) (size 1.25 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_paste_margin_ratio -0.2))
    (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-20-1EP_4x4mm_Pitch0.5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x10 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 143.51 92.71 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 0 5.1 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X10 (at 0 3.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 -15.24 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 -17.78 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 -20.32 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 "Net-(P1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 -22.86 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 10 "Net-(P1-Pad10)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x10.wrl
      (at (xyz 0 -0.45 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x10 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 151.13 92.71 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 0 5.1 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X10 (at 0 3.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 11 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 13 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 15 "Net-(P2-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 16 "Net-(P2-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 -15.24 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 "Net-(P2-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 -17.78 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 18 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 -20.32 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 19 "Net-(P2-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 -22.86 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 20 "Net-(P2-Pad10)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x10.wrl
      (at (xyz 0 -0.45 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_line (start 141.732 117.348) (end 141.732 90.932) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 152.908 117.348) (end 141.732 117.348) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 152.908 90.932) (end 152.908 117.348) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 141.732 90.932) (end 152.908 90.932) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
