<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="62.23" y1="1.905" x2="62.23" y2="35.56" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="35.56" x2="60.96" y2="36.83" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="36.83" x2="2.54" y2="36.83" width="0.2032" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>+9V</text>
<text>GND</text>
<text>A2</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>IORQ</text>
<text>RD</text>
<text>WR</text>
<text>AYUCR
ZX Printer Interface
V1.0
</text>
<wire x1="2.54" y1="36.83" x2="1.27" y2="35.56" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="35.56" x2="1.27" y2="1.905" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="1.905" x2="2.54" y2="0.635" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0.635" x2="52.705" y2="0.635" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="52.705" y1="0.635" x2="53.34" y2="1.27" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="1.27" x2="53.34" y2="8.255" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="8.255" x2="55.88" y2="8.255" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="8.255" x2="55.88" y2="1.27" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="1.27" x2="56.515" y2="0.635" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="0.635" x2="60.96" y2="0.635" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="0.635" x2="62.23" y2="1.905" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AYUCR">
<description>AYUCR Custom Parts</description>
<packages>
<package name="ZX81-EDGE">
<description>&lt;B&gt;8-bit CARD IBM/PC-AT&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ST1" library="AYUCR" package="ZX81-EDGE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="ST1" pad="B9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ST1" pad="A15"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="ST1" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="WR\">
<contactref element="ST1" pad="A17"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ST1" pad="A4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ST1" pad="A5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ST1" pad="A6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ST1" pad="A7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="ST1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="ST1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ST1" pad="B2"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ST1" pad="B4"/>
<contactref element="ST1" pad="B5"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
