<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.34" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="0" x2="26.34" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="57.14" x2="0" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="57.14" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PMOD A</text>
<text>PMOD B</text>
<text>http://staticessay.blogspot.com/</text>
<text>GPIO 20x2 to PMOD adapter with PS/2 port
Version 1.0 - Lee Morgan
Licensed (cc) Attribution-ShareAlike 3.0
Open Hardware</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE20-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE06-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-yamaichi">
<description>&lt;b&gt;Yamaichi Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mini-DIN, USB, Fire Wire&lt;br&gt;
DIN female/male, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MDIN06SS">
<description>&lt;b&gt;Mini Din&lt;/b&gt; YAMAICHI CONNECTOR</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-lsta" package="FE20-2" value="2x20 GPIO">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="J2" library="con-lsta" package="FE06-2" value="PMOD ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="J3" library="con-lsta" package="FE06-2" value="PMOD">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="J4" library="con-yamaichi" package="MDIN06SS" value="PS/2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="J1" pad="29"/>
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO8">
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPIO10">
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GPIO14">
<contactref element="J1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="J1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GPIO18">
<contactref element="J1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="GPIO20">
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="J1" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO24">
<contactref element="J1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO26">
<contactref element="J1" pad="31"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO28">
<contactref element="J1" pad="33"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO30">
<contactref element="J1" pad="35"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO32">
<contactref element="J1" pad="37"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO34">
<contactref element="J1" pad="39"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO7">
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO9">
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPIO11">
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="J1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="J1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GPIO19">
<contactref element="J1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GPIO21">
<contactref element="J1" pad="24"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO25">
<contactref element="J1" pad="28"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO27">
<contactref element="J1" pad="32"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO29">
<contactref element="J1" pad="34"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO31">
<contactref element="J1" pad="36"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO33">
<contactref element="J1" pad="38"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO35">
<contactref element="J1" pad="40"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO23">
<contactref element="J1" pad="26"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
