<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="6.25" y="6.25" radius="6.25" width="0.15" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="SML0603" value=""/>
<element name="LED+" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LED-" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="LED+">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED-" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
