<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.14" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.14" y1="0" x2="10.14" y2="6.3375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.14" y1="6.3375" x2="0" y2="6.3375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.3375" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GPS power</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>BAS21</text>
<text>Pos on top
Neg on bottom</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
