<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.32" y1="63.5" x2="20.32" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="63.5" x2="36.83" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="63.5" x2="36.83" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="54.61" x2="20.32" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="attiny25_45_85">
<packages>
<package name="SOIC8_EIAJ_208MIL">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Medium Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
208-mil body</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="attiny25_45_85" package="SOIC8_EIAJ_208MIL" value="ATTINY85-20S"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="100n"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="47k"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="470"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0805" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
