(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
  (general
    (links 14)
    (no_connects 0)
    (area 110.414999 82.474999 160.730001 129.0574)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 60)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 17)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.762)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.762)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory GERBERS))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 2 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 3 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 4 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 5 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 6 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 7 GND)
  (net 8 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 9 /VCC)
  (net 10 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad9)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.762)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /VCC)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x14 (layer F.Cu) (tedit 586A49D4)
    (at 115.57 88.9)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference U2 (at -2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ILI9341_24_Touch (at -2.54 9.525 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 GND))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /VCC))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x14.wrl
      (at (xyz 0 -0.65 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module WemosD1Mini:D1_mini_board (layer B.Cu) (tedit 586A42E4)
    (at 142.24 109.22 180)
    (fp_text reference U1 (at 1.27 -18.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value WeMos_mini (at 1.27 12.065 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user WeMos (at 0 15.24 180) (layer F.SilkS))
    (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 10.16 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -11.43 7.62 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -11.43 2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 "Net-(U1-Pad1)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 /VCC))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 -5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 10 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 11 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 11.43 0 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 2.54 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 13 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 5.08 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 7.62 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 15 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 11.43 10.16 180) (size 1.8 1.8) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 16 "Net-(U1-Pad9)"))
  )
  (gr_text "ILI9341 Touch" (at 118.11 109.22 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 110.49 82.55) (end 160.655 82.55) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "ILI9341 XPT2046 WiFi Touch Screen\nby blog.squix.org - 02-JAN-2017" (at 134.62 85.09) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 160.655 125.095) (end 160.655 82.55) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.49 125.095) (end 160.655 125.095) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.49 82.55) (end 110.49 125.095) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
