(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew "(2015-08-18 BZR 6102)-product")
  (general
    (links 374)
    (no_connects 0)
    (area 93.271704 68.58 207.466001 199.465001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 228)
    (tracks 1530)
    (zones 0)
    (modules 99)
    (nets 141)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (1 C2.Cu power hide)
    (2 C3.Cu power hide)
    (31 B.Cu signal hide)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.508)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.254)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.2032)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.762)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (user_via 1.016 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.2032)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.127)
    (pad_to_paste_clearance_ratio -0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f8_80000007)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /RTCX1)
  (net 3 /RTCX2)
  (net 4 VCC)
  (net 5 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 6 "Net-(C6-Pad1)")
  (net 7 /USB1_VBUS)
  (net 8 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 9 /LED1)
  (net 10 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 11 /LED2)
  (net 12 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 13 /LED3)
  (net 14 "Net-(D4-Pad2)")
  (net 15 /LED4)
  (net 16 /P4_9)
  (net 17 /P0_0)
  (net 18 /P4_10)
  (net 19 /P0_1)
  (net 20 /P1_0)
  (net 21 /P5_0)
  (net 22 /P1_1)
  (net 23 /P5_1)
  (net 24 /CLK0)
  (net 25 /P1_2)
  (net 26 /P1_5)
  (net 27 /P5_2)
  (net 28 /P1_7)
  (net 29 /P1_6)
  (net 30 /P1_9)
  (net 31 /P1_8)
  (net 32 /P5_3)
  (net 33 /P1_10)
  (net 34 /P1_12)
  (net 35 /P1_11)
  (net 36 /P5_5)
  (net 37 /P5_4)
  (net 38 /P1_14)
  (net 39 /P1_13)
  (net 40 /P5_6)
  (net 41 /P1_15)
  (net 42 /P5_7)
  (net 43 /P1_16)
  (net 44 /P1_18)
  (net 45 /P1_17)
  (net 46 /P9_5)
  (net 47 /P9_6)
  (net 48 /P2_0)
  (net 49 /P6_0)
  (net 50 /P1_19)
  (net 51 /P1_20)
  (net 52 /P1_3)
  (net 53 /P1_4)
  (net 54 /P4_8)
  (net 55 /P4_7)
  (net 56 /P4_6)
  (net 57 /P4_5)
  (net 58 /P4_4)
  (net 59 /P4_2)
  (net 60 /P4_3)
  (net 61 /ADC0_0)
  (net 62 /P4_0)
  (net 63 /P7_7)
  (net 64 /WAKEUP0)
  (net 65 /P3_7)
  (net 66 /P3_6)
  (net 67 /P3_5)
  (net 68 /P3_4)
  (net 69 /P3_3)
  (net 70 /PF_4)
  (net 71 /P3_2)
  (net 72 /P7_2)
  (net 73 /P3_1)
  (net 74 /P7_1)
  (net 75 /P3_0)
  (net 76 /P7_0)
  (net 77 /CLK2)
  (net 78 /P2_8)
  (net 79 /P2_7)
  (net 80 /P2_6)
  (net 81 /P2_5)
  (net 82 /P2_4)
  (net 83 /P2_3)
  (net 84 /P6_8)
  (net 85 /P6_7)
  (net 86 /P2_2)
  (net 87 /P6_6)
  (net 88 /P2_1)
  (net 89 /P6_3)
  (net 90 /I2C0_SDA)
  (net 91 /I2C0_SCL)
  (net 92 /USB0_ID)
  (net 93 /USB1_ID)
  (net 94 "Net-(J4-Pad3)")
  (net 95 "Net-(J4-Pad2)")
  (net 96 /TMS)
  (net 97 /TCK)
  (net 98 /TDO)
  (net 99 "Net-(J5-Pad7)")
  (net 100 /TDI)
  (net 101 /RESET)
  (net 102 /VBAT)
  (net 103 /RTC_ALARM)
  (net 104 /ADC0_5)
  (net 105 /ADC0_2)
  (net 106 /P2_13)
  (net 107 /P2_12)
  (net 108 /P2_11)
  (net 109 /P2_10)
  (net 110 /P2_9)
  (net 111 /P6_10)
  (net 112 /P6_9)
  (net 113 /P6_5)
  (net 114 /P6_4)
  (net 115 /P6_2)
  (net 116 /P6_1)
  (net 117 "Net-(R13-Pad1)")
  (net 118 /USB1_EN)
  (net 119 /USB1_SENSE)
  (net 120 "Net-(R23-Pad2)")
  (net 121 /USB1_FAULT)
  (net 122 /SPIFI_CS)
  (net 123 /DBGEN)
  (net 124 /TRST)
  (net 125 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 126 "Net-(U1-Pad136)")
  (net 127 "Net-(U1-Pad138)")
  (net 128 "Net-(U1-Pad139)")
  (net 129 "Net-(U1-Pad142)")
  (net 130 /USB1_D-)
  (net 131 /USB1_D+)
  (net 132 /USB0_D+)
  (net 133 /USB0_D-)
  (net 134 "Net-(U4-Pad4)")
  (net 135 /USB0_SHIELD)
  (net 136 /USB1_SHIELD)
  (net 137 +5V)
  (net 138 "Net-(D5-Pad2)")
  (net 139 /USB0_VBUS)
  (net 140 /USB0_SENSE)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.762)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (add_net +5V)
    (add_net /ADC0_0)
    (add_net /ADC0_2)
    (add_net /ADC0_5)
    (add_net /CLK0)
    (add_net /CLK2)
    (add_net /DBGEN)
    (add_net /I2C0_SCL)
    (add_net /I2C0_SDA)
    (add_net /LED1)
    (add_net /LED2)
    (add_net /LED3)
    (add_net /LED4)
    (add_net /P0_0)
    (add_net /P0_1)
    (add_net /P1_0)
    (add_net /P1_1)
    (add_net /P1_10)
    (add_net /P1_11)
    (add_net /P1_12)
    (add_net /P1_13)
    (add_net /P1_14)
    (add_net /P1_15)
    (add_net /P1_16)
    (add_net /P1_17)
    (add_net /P1_18)
    (add_net /P1_19)
    (add_net /P1_2)
    (add_net /P1_20)
    (add_net /P1_3)
    (add_net /P1_4)
    (add_net /P1_5)
    (add_net /P1_6)
    (add_net /P1_7)
    (add_net /P1_8)
    (add_net /P1_9)
    (add_net /P2_0)
    (add_net /P2_1)
    (add_net /P2_10)
    (add_net /P2_11)
    (add_net /P2_12)
    (add_net /P2_13)
    (add_net /P2_2)
    (add_net /P2_3)
    (add_net /P2_4)
    (add_net /P2_5)
    (add_net /P2_6)
    (add_net /P2_7)
    (add_net /P2_8)
    (add_net /P2_9)
    (add_net /P3_0)
    (add_net /P3_1)
    (add_net /P3_2)
    (add_net /P3_3)
    (add_net /P3_4)
    (add_net /P3_5)
    (add_net /P3_6)
    (add_net /P3_7)
    (add_net /P4_0)
    (add_net /P4_10)
    (add_net /P4_2)
    (add_net /P4_3)
    (add_net /P4_4)
    (add_net /P4_5)
    (add_net /P4_6)
    (add_net /P4_7)
    (add_net /P4_8)
    (add_net /P4_9)
    (add_net /P5_0)
    (add_net /P5_1)
    (add_net /P5_2)
    (add_net /P5_3)
    (add_net /P5_4)
    (add_net /P5_5)
    (add_net /P5_6)
    (add_net /P5_7)
    (add_net /P6_0)
    (add_net /P6_1)
    (add_net /P6_10)
    (add_net /P6_2)
    (add_net /P6_3)
    (add_net /P6_4)
    (add_net /P6_5)
    (add_net /P6_6)
    (add_net /P6_7)
    (add_net /P6_8)
    (add_net /P6_9)
    (add_net /P7_0)
    (add_net /P7_1)
    (add_net /P7_2)
    (add_net /P7_7)
    (add_net /P9_5)
    (add_net /P9_6)
    (add_net /PF_4)
    (add_net /RESET)
    (add_net /RTCX1)
    (add_net /RTCX2)
    (add_net /RTC_ALARM)
    (add_net /SPIFI_CS)
    (add_net /TCK)
    (add_net /TDI)
    (add_net /TDO)
    (add_net /TMS)
    (add_net /TRST)
    (add_net /USB0_D+)
    (add_net /USB0_D-)
    (add_net /USB0_ID)
    (add_net /USB0_SENSE)
    (add_net /USB0_SHIELD)
    (add_net /USB0_VBUS)
    (add_net /USB1_D+)
    (add_net /USB1_D-)
    (add_net /USB1_EN)
    (add_net /USB1_FAULT)
    (add_net /USB1_ID)
    (add_net /USB1_SENSE)
    (add_net /USB1_SHIELD)
    (add_net /USB1_VBUS)
    (add_net /VBAT)
    (add_net /WAKEUP0)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C6-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D4-Pad2)")
    (add_net "Net-(D5-Pad2)")
    (add_net "Net-(J4-Pad2)")
    (add_net "Net-(J4-Pad3)")
    (add_net "Net-(J5-Pad7)")
    (add_net "Net-(R13-Pad1)")
    (add_net "Net-(R23-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad136)")
    (add_net "Net-(U1-Pad138)")
    (add_net "Net-(U1-Pad139)")
    (add_net "Net-(U1-Pad142)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U4-Pad4)")
    (add_net VCC)
  )
  (module gsg-modules:SWITCH-PTS840-P (layer F.Cu) (tedit 5602DB2A)
    (at 108.204 86.36 263.6)
    (fp_text reference SW2 (at 0 0 263.6) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RESET (at 0 1.8 263.6) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.025 0.8 263.6) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.025 0.8 263.6) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at 1.925 -0.725 263.6) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 101 /RESET))
    (pad 1 smd rect (at -1.925 -0.725 263.6) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 101 /RESET))
    (pad 2 smd rect (at -1.925 0.725 263.6) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.925 0.725 263.6) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 0 smd rect (at 0 -1.7 263.6) (size 1.1 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module gsg-modules:SOT457 (layer F.Cu) (tedit 56031333)
    (at 114.366 98.114 180)
    (fp_text reference U4 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value IP4220CZ6 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.95 1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 132 /USB0_D+))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.95 1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 92 /USB0_ID))
    (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 134 "Net-(U4-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 139 /USB0_VBUS))
    (pad 6 smd rect (at -0.95 -1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 133 /USB0_D-))
  )
  (module gsg-modules:50MIL-HEADER-2x5-TH (layer F.Cu) (tedit 50998120)
    (at 119.38 113.03)
    (fp_text reference J5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JTAG (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 96 /TMS) (die_length 0.04318))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 -0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 97 /TCK) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 -0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 98 /TDO) (die_length -2147.483648))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 99 "Net-(J5-Pad7)") (die_length 0.08128))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 -0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 100 /TDI) (die_length -2147.483648))
    (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.7747))
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -0.635) (size 1.0668 1.0668) (drill 0.7112) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 101 /RESET) (die_length 0.27178))
  )
  (module gsg-modules:LQFP144 (layer F.Cu) (tedit 4F8A463D)
    (at 142.24 100.838)
    (fp_text reference U1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LPC4330FBD144 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -11.00074 -8.7503) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 /P4_0) (die_length 0.01524))
    (pad 2 smd rect (at -11.00074 -8.24992) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 125 "Net-(U1-Pad2)") (die_length 18.20672))
    (pad 3 smd rect (at -11.00074 -7.74954) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /LED2) (die_length 0.01524))
    (pad 4 smd rect (at -11.00074 -7.24916) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.01524))
    (pad 5 smd rect (at -11.00074 -6.74878) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 6 smd rect (at -11.00074 -6.25094) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 /ADC0_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 7 smd rect (at -11.00074 -5.75056) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 /P4_3) (die_length 28.61056))
    (pad 8 smd rect (at -11.00074 -5.25018) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 /P4_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 9 smd rect (at -11.00074 -4.7498) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 /P4_4))
    (pad 10 smd rect (at -11.00074 -4.24942) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 /P4_5) (die_length 0.01524))
    (pad 11 smd rect (at -11.00074 -3.74904) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 /P4_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 12 smd rect (at -11.00074 -3.2512) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(C5-Pad1)") (die_length 18.20672))
    (pad 13 smd rect (at -11.00074 -2.75082) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(C6-Pad1)") (die_length -2147.483648))
    (pad 14 smd rect (at -11.00074 -2.25044) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 /P4_7) (die_length 0.01524))
    (pad 15 smd rect (at -11.00074 -1.75006) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 /P4_8) (die_length 0.01524))
    (pad 16 smd rect (at -11.00074 -1.24968) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 17 smd rect (at -11.00074 -0.7493) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 18 smd rect (at -11.00074 -0.24892) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 132 /USB0_D+) (die_length 0.04064))
    (pad 19 smd rect (at -11.00074 0.24892) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.01524))
    (pad 20 smd rect (at -11.00074 0.7493) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 133 /USB0_D-) (die_length 0.01524))
    (pad 21 smd rect (at -11.00074 1.24968) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 140 /USB0_SENSE) (die_length -2147.483648))
    (pad 22 smd rect (at -11.00074 1.75006) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 92 /USB0_ID) (die_length -2147.483648))
    (pad 23 smd rect (at -11.00074 2.25044) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648))
    (pad 24 smd rect (at -11.00074 2.75082) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 117 "Net-(R13-Pad1)") (die_length -2147.483648))
    (pad 25 smd rect (at -11.00074 3.2512) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 26 smd rect (at -11.00074 3.74904) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 100 /TDI) (die_length 0.01524))
    (pad 27 smd rect (at -11.00074 4.24942) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 97 /TCK) (die_length -2147.483648))
    (pad 28 smd rect (at -11.00074 4.7498) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 123 /DBGEN) (die_length 0.01524))
    (pad 29 smd rect (at -11.00074 5.25018) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 124 /TRST) (die_length 0.01524))
    (pad 30 smd rect (at -11.00074 5.75056) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 96 /TMS) (die_length -2147.483648))
    (pad 31 smd rect (at -11.00074 6.25094) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 98 /TDO) (die_length 0.01524))
    (pad 32 smd rect (at -11.00074 6.74878) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /P0_0) (die_length 0.01524))
    (pad 33 smd rect (at -11.00074 7.24916) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /P4_9) (die_length -2147.483648))
    (pad 34 smd rect (at -11.00074 7.74954) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 /P0_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 35 smd rect (at -11.00074 8.24992) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /P4_10) (die_length 18.20672))
    (pad 36 smd rect (at -11.00074 8.7503) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 37 smd rect (at -8.7503 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /P5_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 38 smd rect (at -8.24992 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 /P1_0) (die_length 0.01524))
    (pad 39 smd rect (at -7.74954 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /P5_1) (die_length 0.01524))
    (pad 40 smd rect (at -7.24916 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 18.20672))
    (pad 41 smd rect (at -6.74878 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 42 smd rect (at -6.25094 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /P1_1) (die_length 0.01524))
    (pad 43 smd rect (at -5.75056 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /P1_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 44 smd rect (at -5.25018 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 /P1_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 45 smd rect (at -4.7498 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 /CLK0) (die_length 0.01778))
    (pad 46 smd rect (at -4.24942 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 /P5_2) (die_length 0.01524))
    (pad 47 smd rect (at -3.74904 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 /P1_4) (die_length 0.01524))
    (pad 48 smd rect (at -3.2512 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /P1_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 49 smd rect (at -2.75082 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 /P1_6) (die_length 0.01524))
    (pad 50 smd rect (at -2.25044 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 /P1_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 51 smd rect (at -1.75006 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 /P1_8) (die_length -2147.483648))
    (pad 52 smd rect (at -1.24968 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 /P1_9) (die_length 0.01524))
    (pad 53 smd rect (at -0.7493 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 /P1_10) (die_length 0.01524))
    (pad 54 smd rect (at -0.24892 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 /P5_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 55 smd rect (at 0.24892 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /P1_11) (die_length -2147.483648))
    (pad 56 smd rect (at 0.7493 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /P1_12) (die_length 0.01524))
    (pad 57 smd rect (at 1.24968 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /P5_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 58 smd rect (at 1.75006 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /P5_5) (die_length 0.01524))
    (pad 59 smd rect (at 2.25044 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 60 smd rect (at 2.75082 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /P1_13) (die_length -2147.483648))
    (pad 61 smd rect (at 3.2512 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /P1_14) (die_length 0.01524))
    (pad 62 smd rect (at 3.74904 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 /P1_15) (die_length -2147.483648))
    (pad 63 smd rect (at 4.24942 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /P5_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 64 smd rect (at 4.7498 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /P1_16) (die_length 0.01524))
    (pad 65 smd rect (at 5.25018 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 /P5_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 66 smd rect (at 5.75056 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /P1_17) (die_length 0.01524))
    (pad 67 smd rect (at 6.25094 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /P1_18) (die_length 0.01524))
    (pad 68 smd rect (at 6.74878 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 /P1_19) (die_length -2147.483648))
    (pad 69 smd rect (at 7.24916 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 /P9_5) (die_length 0.01524))
    (pad 70 smd rect (at 7.74954 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 /P1_20) (die_length -2147.483648))
    (pad 71 smd rect (at 8.24992 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 72 smd rect (at 8.7503 11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 /P9_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 73 smd rect (at 11.00074 8.7503) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 /P6_0) (die_length 0.01524))
    (pad 74 smd rect (at 11.00074 8.24992) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 116 /P6_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 75 smd rect (at 11.00074 7.74954) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 /P2_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 76 smd rect (at 11.00074 7.24916) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.01524))
    (pad 77 smd rect (at 11.00074 6.74878) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 78 smd rect (at 11.00074 6.25094) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 115 /P6_2) (die_length 0.01524))
    (pad 79 smd rect (at 11.00074 5.75056) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 89 /P6_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 80 smd rect (at 11.00074 5.25018) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 114 /P6_4) (die_length 0.01524))
    (pad 81 smd rect (at 11.00074 4.7498) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 88 /P2_1) (die_length 0.01524))
    (pad 82 smd rect (at 11.00074 4.24942) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 113 /P6_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 83 smd rect (at 11.00074 3.74904) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 87 /P6_6) (die_length 0.01524))
    (pad 84 smd rect (at 11.00074 3.2512) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 86 /P2_2) (die_length 18.20672))
    (pad 85 smd rect (at 11.00074 2.75082) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 85 /P6_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 86 smd rect (at 11.00074 2.25044) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 84 /P6_8) (die_length 18.20672))
    (pad 87 smd rect (at 11.00074 1.75006) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 83 /P2_3) (die_length 0.01524))
    (pad 88 smd rect (at 11.00074 1.24968) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 82 /P2_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 89 smd rect (at 11.00074 0.7493) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 131 /USB1_D+) (die_length 0.01524))
    (pad 90 smd rect (at 11.00074 0.24892) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 130 /USB1_D-) (die_length 18.20672))
    (pad 91 smd rect (at 11.00074 -0.24892) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 81 /P2_5) (die_length 0.01524))
    (pad 92 smd rect (at 11.00074 -0.7493) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 91 /I2C0_SCL) (die_length -2147.483648))
    (pad 93 smd rect (at 11.00074 -1.24968) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 90 /I2C0_SDA) (die_length 0.01524))
    (pad 94 smd rect (at 11.00074 -1.75006) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 95 smd rect (at 11.00074 -2.25044) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 80 /P2_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 96 smd rect (at 11.00074 -2.75082) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 /P2_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 97 smd rect (at 11.00074 -3.2512) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 112 /P6_9) (die_length 0.01524))
    (pad 98 smd rect (at 11.00074 -3.74904) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 /P2_8) (die_length 0.01524))
    (pad 99 smd rect (at 11.00074 -4.24942) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 /CLK2) (die_length -2147.483648))
    (pad 100 smd rect (at 11.00074 -4.7498) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 111 /P6_10) (die_length 0.01016))
    (pad 101 smd rect (at 11.00074 -5.25018) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 119 /USB1_SENSE) (die_length 18.20672))
    (pad 102 smd rect (at 11.00074 -5.75056) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 110 /P2_9) (die_length -2147.483648))
    (pad 103 smd rect (at 11.00074 -6.25094) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 118 /USB1_EN) (die_length 0.01778))
    (pad 104 smd rect (at 11.00074 -6.74878) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 109 /P2_10) (die_length 0.01524))
    (pad 105 smd rect (at 11.00074 -7.24916) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 108 /P2_11) (die_length 0.01524))
    (pad 106 smd rect (at 11.00074 -7.74954) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 107 /P2_12) (die_length -2147.483648))
    (pad 107 smd rect (at 11.00074 -8.24992) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 108 smd rect (at 11.00074 -8.7503) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 106 /P2_13) (die_length 18.20672))
    (pad 109 smd rect (at 8.7503 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.01524))
    (pad 110 smd rect (at 8.24992 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 /P7_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 111 smd rect (at 7.74954 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.01524))
    (pad 112 smd rect (at 7.24916 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 /P3_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 113 smd rect (at 6.74878 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 /P7_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 114 smd rect (at 6.25094 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 /P3_1) (die_length 18.20672))
    (pad 115 smd rect (at 5.75056 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 /P7_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 116 smd rect (at 5.25018 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 /P3_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 117 smd rect (at 4.7498 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 121 /USB1_FAULT) (die_length 0.08382))
    (pad 118 smd rect (at 4.24942 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 /P3_3) (die_length 18.20672))
    (pad 119 smd rect (at 3.74904 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 /P3_4) (die_length 18.20672))
    (pad 120 smd rect (at 3.2512 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 /PF_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 121 smd rect (at 2.75082 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 /P3_5) (die_length 0.01524))
    (pad 122 smd rect (at 2.25044 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 /P3_6) (die_length 0.01524))
    (pad 123 smd rect (at 1.75006 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 /P3_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 124 smd rect (at 1.24968 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 122 /SPIFI_CS) (die_length -2147.483648))
    (pad 125 smd rect (at 0.7493 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /RTCX1) (die_length 0.01524))
    (pad 126 smd rect (at 0.24892 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /RTCX2) (die_length -2147.483648))
    (pad 127 smd rect (at -0.24892 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 102 /VBAT) (die_length 0.01016))
    (pad 128 smd rect (at -0.7493 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 101 /RESET) (die_length -2147.483648))
    (pad 129 smd rect (at -1.24968 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 103 /RTC_ALARM) (die_length 0.01524))
    (pad 130 smd rect (at -1.75006 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 /WAKEUP0) (die_length 0.01524))
    (pad 131 smd rect (at -2.25044 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 132 smd rect (at -2.75082 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /LED4) (die_length 0.01524))
    (pad 133 smd rect (at -3.2512 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /LED3) (die_length -2147.483648))
    (pad 134 smd rect (at -3.74904 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /LED1) (die_length -2147.483648))
    (pad 135 smd rect (at -4.24942 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648))
    (pad 136 smd rect (at -4.7498 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 126 "Net-(U1-Pad136)") (die_length -2147.483648))
    (pad 137 smd rect (at -5.25018 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.12192))
    (pad 138 smd rect (at -5.75056 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 127 "Net-(U1-Pad138)") (die_length 0.01524))
    (pad 139 smd rect (at -6.25094 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 128 "Net-(U1-Pad139)") (die_length -2147.483648))
    (pad 140 smd rect (at -6.74878 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 /P7_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 141 smd rect (at -7.24916 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 142 smd rect (at -7.74954 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 129 "Net-(U1-Pad142)") (die_length 0.01524))
    (pad 143 smd rect (at -8.24992 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 105 /ADC0_2) (die_length 18.20672))
    (pad 144 smd rect (at -8.7503 -11.00074 90) (size 1.50114 0.29464) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 104 /ADC0_5) (die_length 0.01524))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-1x20 (layer F.Cu) (tedit 560071ED)
    (at 142.24 78.74)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BONUS_ROW (at -15.24 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND) (die_length 0.08382))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 114 /P6_4) (die_length 0.06096))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 113 /P6_5) (die_length 0.08382))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 104 /ADC0_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 105 /ADC0_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 110 /P2_9) (die_length 0.7874))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 107 /P2_12) (die_length -2147.483648))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 106 /P2_13) (die_length -2147.483648))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 103 /RTC_ALARM))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 101 /RESET))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 102 /VBAT))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 108 /P2_11))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 109 /P2_10))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 111 /P6_10))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 112 /P6_9))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 115 /P6_2))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 116 /P6_1))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 VCC))
  )
  (module gsg-modules:SOT457 (layer F.Cu) (tedit 56031333)
    (at 170.18 88.646 180)
    (fp_text reference U5 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AP2553W6-7 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.95 1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.95 1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 118 /USB1_EN))
    (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 121 /USB1_FAULT))
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 120 "Net-(R23-Pad2)"))
    (pad 6 smd rect (at -0.95 -1.2 180) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 140.97 86.106 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /RTCX2) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 144.78 86.106 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /RTCX1) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 115.57 85.598 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 126.746 94.361 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C5 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18pF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(C5-Pad1)") (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 123.1646 96.774 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C6 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(C6-Pad1)") (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 157.48 89.916)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 163.4 96.062 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C8 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18pF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 130 /USB1_D-) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 163.4 99.138 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C9 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18pF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 131 /USB1_D+) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 170.434 85.09 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C10 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 +5V) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 127.508 92.71 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C12 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 127.508 99.568 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C13 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 127.508 104.9 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C14 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 128.27 110.49 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C15 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 135.128 115.57 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C16 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 144.526 115.57 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C17 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 151.892 114.808)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C18 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 157.48 107.188)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C19 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 157.48 98.552)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C20 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 157.48 92.456)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C21 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 150.368 86.106 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C22 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 139.192 86.106 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C23 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 136.906 86.106 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C24 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 134.62 86.106 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C25 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 4F8A60EE)
    (at 142.24 120.65)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NEIGHBOR1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND) (die_length 0.08382))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /P4_9) (die_length 0.06096))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /P0_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /P4_10) (die_length 0.12192))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /P0_1) (die_length 0.12192))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /P1_0) (die_length 0.12192))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /P5_0) (die_length 0.08382))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /P5_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /P1_1) (die_length 0.24638))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /CLK0) (die_length -2147.483648))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /P1_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /P1_5) (die_length 0.10668))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /P5_2) (die_length 0.04318))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /P1_7) (die_length 0.02286))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /P1_6) (die_length 0.25146))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /P1_9) (die_length -2147.483648))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /P1_8) (die_length -2147.483648))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /P5_3) (die_length 0.08382))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /P1_10) (die_length 0.08382))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /P1_12) (die_length -2147.483648))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /P1_11) (die_length 0.08382))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /P5_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /P5_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /P1_14) (die_length 0.08382))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /P1_13) (die_length -2147.483648))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /P5_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /P1_15) (die_length 0.08382))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /P5_7) (die_length 0.08382))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /P1_16) (die_length -2147.483648))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /P1_18) (die_length 0.08382))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 /P1_17) (die_length -2147.483648))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 /P9_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 /P9_6) (die_length 0.08382))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /P2_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /P6_0) (die_length 0.08382))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 /P1_20) (die_length 0.08382))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 /P1_19) (die_length -2147.483648))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 /P1_4) (die_length 0.08382))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /P1_3) (die_length 0.08382))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 4F8A60EE)
    (at 142.24 74.93)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J2 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NEIGHBOR2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND) (die_length 0.08382))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 137 +5V) (die_length -2147.483648))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 /P4_8) (die_length 0.06096))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 /P4_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 /ADC0_0) (die_length 0.12192))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 /P4_5) (die_length 0.12192))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 /P4_4) (die_length 0.12192))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /P4_2) (die_length 0.08382))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 /P4_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 /P4_6) (die_length 0.24638))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 /P4_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 /CLK2) (die_length -2147.483648))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 78 /P2_8) (die_length 0.10668))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 79 /P2_7) (die_length 0.04318))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 80 /P2_6) (die_length 0.02286))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 /P7_7) (die_length 0.25146))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 64 /WAKEUP0) (die_length -2147.483648))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 81 /P2_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 82 /P2_4) (die_length 0.08382))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 83 /P2_3) (die_length 0.08382))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 /PF_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 /P3_2) (die_length 0.08382))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 /P7_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 /P3_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 74 /P7_1) (die_length 0.08382))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 /P3_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 76 /P7_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 68 /P3_4) (die_length 0.08382))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 84 /P6_8) (die_length 0.08382))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 65 /P3_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 85 /P6_7) (die_length 0.08382))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 69 /P3_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 86 /P2_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 87 /P6_6) (die_length 0.08382))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 /P2_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 89 /P6_3) (die_length 0.08382))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 67 /P3_5) (die_length 0.08382))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 66 /P3_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 90 /I2C0_SDA) (die_length 0.08382))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 91 /I2C0_SCL) (die_length 0.08382))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 111.76 82.55 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D1-Pad2)") (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 110.744 90.17 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(D2-Pad2)") (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 110.744 105.41 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(D3-Pad2)") (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 111.6 112 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R4 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D4-Pad2)") (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 113.03 87.884 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R5 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 101 /RESET) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 113.284 108.204 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R6 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 /P2_8) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 131.572 82.423)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 110 /P2_9) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 131.5466 116.3574)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R8 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /P1_2) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 128.27 115.57 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R9 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /P1_1) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 118.11 109.22)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R10 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 123 /DBGEN) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 115.697 107.696 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R11 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 97 /TCK) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 124.9934 109.22 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R12 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 98 /TDO) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 127.508 103.124 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R13 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 12.0k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 117 "Net-(R13-Pad1)") (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 139.319 82.423)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R14 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 /WAKEUP0) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 157.48 96.52 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R15 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 /P2_7) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 167.64 86.106 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R16 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 118 /USB1_EN) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 165.4 81.938 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R17 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1.8k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 90 /I2C0_SDA) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 167.1 81.962 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R18 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1.8k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 91 /I2C0_SCL) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 165.862 96.7 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R19 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33.0 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 130 /USB1_D-) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 95 "Net-(J4-Pad2)") (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 165.862 98.3 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R20 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33.0 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 131 /USB1_D+) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 94 "Net-(J4-Pad3)") (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 166.878 93.726 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R21 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 119 /USB1_SENSE) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 164.338 92.964 270)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R22 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 119 /USB1_SENSE) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 168.148 91.694)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R23 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 43.2k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 120 "Net-(R23-Pad2)") (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 4CFF2E39)
    (at 166.878 88.646 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R24 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.57404) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 121 /USB1_FAULT) (die_length -2147.483648) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 118.9 106.1)
    (fp_text reference TP1 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value DBGEN (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 123 /DBGEN) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 122.682 108.458)
    (fp_text reference TP2 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TRST (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 124 /TRST) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 117.9957 82.677)
    (fp_text reference TP3 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED1 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 9 /LED1) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 112.2 91.948)
    (fp_text reference TP4 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED2 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 11 /LED2) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 124.6 114.3)
    (fp_text reference TP5 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED3 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 13 /LED3) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 114.4 113.8)
    (fp_text reference TP6 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED4 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 15 /LED4) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 167.6 96.5)
    (fp_text reference TP7 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB1_VBUS (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 164.1 93.7)
    (fp_text reference TP8 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB1_SENSE (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 119 /USB1_SENSE) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 158.8 84.7)
    (fp_text reference TP9 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SPIFI_CS (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 122 /SPIFI_CS) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 5626C554)
    (at 157 93.2)
    (fp_text reference TP10 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB1_EN (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 118 /USB1_EN) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 5626C55C)
    (at 164.3 89.9)
    (fp_text reference TP11 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB1_FAULT (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 121 /USB1_FAULT) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 5626C566)
    (at 166.8 102.1)
    (fp_text reference TP12 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB1_ID (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 93 /USB1_ID) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 5626C5A0)
    (at 123.2 101.3)
    (fp_text reference TP13 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB0_ID (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 92 /USB0_ID) (die_length 0.1651))
  )
  (module gsg-modules:SOIC8-208 (layer F.Cu) (tedit 4F8A53A2)
    (at 159.004 86.106 180)
    (fp_text reference U2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value W25Q16DV (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -3.81 -1.905 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 122 /SPIFI_CS) (die_length 0.08382))
    (pad 2 smd rect (at -3.81 -0.635 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 /P3_6) (die_length 0.08128))
    (pad 3 smd rect (at -3.81 0.635 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 /P3_5) (die_length 0.1143))
    (pad 4 smd rect (at -3.81 1.905 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.53086))
    (pad 5 smd rect (at 3.81 1.905 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 /P3_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 6 smd rect (at 3.81 0.635 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 /P3_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 7 smd rect (at 3.81 -0.635 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 /P3_4) (die_length 0.00254))
    (pad 8 smd rect (at 3.81 -1.905 180) (size 1.905 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.08382))
  )
  (module gsg-modules:SOT23-3 (layer F.Cu) (tedit 5600749C)
    (at 115.57 88.9 270)
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AP7333 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at -0.889 -1.016 270) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length 0.00762))
    (pad 1 smd rect (at 0.889 -1.016 270) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 +5V))
    (pad 3 smd rect (at 0 1.016 270) (size 0.9144 0.9144) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (die_length 0.28194))
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module gsg-modules:XTAL-AB26TRQ (layer F.Cu) (tedit 52904C10)
    (at 142.944 87.592 90)
    (fp_text reference X2 (at 3.1 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RTC_XTAL (at 3.1 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0 0.45 90) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /RTCX1))
    (pad 1 smd rect (at 0 -0.45 90) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /RTCX2))
    (pad 0 smd rect (at 5.55 0 90) (size 2.4 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 111.76 77.47)
    (fp_text reference MH1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 111.76 118.11)
    (fp_text reference MH2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 172.72 120.65)
    (fp_text reference MH3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 172.72 74.93)
    (fp_text reference MH4 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:SWITCH-PTS840-P (layer F.Cu) (tedit 5602DB2A)
    (at 108.204 109.22 276.4)
    (fp_text reference SW1 (at 0 0 276.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DFU (at 0 1.8 276.4) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.025 0.8 276.4) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.025 0.8 276.4) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 VCC))
    (pad 1 smd rect (at 1.925 -0.725 276.4) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 /P2_8))
    (pad 1 smd rect (at -1.925 -0.725 276.4) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 /P2_8))
    (pad 2 smd rect (at -1.925 0.725 276.4) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1.925 0.725 276.4) (size 1.65 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VCC))
    (pad 0 smd rect (at 0 -1.7 276.4) (size 1.1 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module gsg-modules:0603D (layer F.Cu) (tedit 56030F0A)
    (at 108.204 81.788 81)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference D1 (at 0.7112 0 81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED1 (at 0 0 81) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 81) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D1-Pad2)") (die_length 0.04572) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 81) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /LED1) (die_length 0.08382) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603D (layer F.Cu) (tedit 56030F0A)
    (at 107.188 90.932 86.1)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference D2 (at 0.7112 0 86.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED2 (at 0 0 86.1) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 86.1) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(D2-Pad2)") (die_length 0.04572) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 86.1) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /LED2) (die_length 0.08382) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603D (layer F.Cu) (tedit 56030F0A)
    (at 107.188 104.648 93.9)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference D3 (at 0.7112 0 93.9) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED3 (at 0 0 93.9) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 93.9) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(D3-Pad2)") (die_length 0.04572) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 93.9) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /LED3) (die_length 0.08382) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603D (layer F.Cu) (tedit 56030F0A)
    (at 108.204 113.792 99)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference D4 (at 0.7112 0 99) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED4 (at 0 0 99) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 99) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D4-Pad2)") (die_length 0.04572) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 99) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /LED4) (die_length 0.08382) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0805 (layer F.Cu) (tedit 50998367)
    (at 118.364 88.9 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C4 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.016 0 90) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -1.016 0 90) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 +5V) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0805 (layer F.Cu) (tedit 50998367)
    (at 172.847 88.646 90)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference C11 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.016 0 90) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -1.016 0 90) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0805 (layer F.Cu) (tedit 50998367)
    (at 114.427 101.092)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference FB1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FILTER (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.016 0) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 138 "Net-(D5-Pad2)") (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -1.016 0) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 139 /USB0_VBUS) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0805 (layer F.Cu) (tedit 50998367)
    (at 113.284 103.251 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference FB2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FILTER (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.016 0 180) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -1.016 0 180) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0805 (layer F.Cu) (tedit 50998367)
    (at 169.672 103.759 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference FB3 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FILTER (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.016 0 180) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -1.016 0 180) (size 1.15062 1.44018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:USB-MICROB-FCI-10103592-LONGPADS (layer F.Cu) (tedit 5626CB2E)
    (at 105.918 97.79)
    (fp_text reference J3 (at 2.49936 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB-MICRO-B-SHIELDED (at 2.49936 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 5 smd rect (at 4.775 -1.3) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 4 smd rect (at 4.775 -0.65) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 92 /USB0_ID) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 3 smd rect (at 4.775 0) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 132 /USB0_D+) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 2 smd rect (at 4.775 0.65) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 133 /USB0_D-) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 1 smd rect (at 4.775 1.3) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 139 /USB0_VBUS) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 0 smd rect (at 1.45 -0.9375) (size 2.5 1.375) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 1.45 0.9375) (size 2.5 1.375) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 4.73 -2.83) (size 1.46 2.14) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 smd rect (at 4.73 2.83) (size 1.46 2.14) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 smd rect (at 3.075 -2.9875) (size 1.35 1.825) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 3.075 2.9875) (size 1.35 1.825) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 1.65 -4) (size 2.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 smd rect (at 1.65 4) (size 2.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 thru_hole circle (at 1.7 -4.125) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 thru_hole circle (at 1.7 4.125) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 thru_hole circle (at 4.73 -2.49) (size 1.4 1.4) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
    (pad 0 thru_hole circle (at 4.73 2.49) (size 1.4 1.4) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 135 /USB0_SHIELD))
  )
  (module gsg-modules:USB-MICROB-FCI-10103592-LONGPADS (layer F.Cu) (tedit 5626CB2E)
    (at 174.1424 97.79 180)
    (fp_text reference J4 (at 2.49936 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB-MICRO-B-SHIELDED (at 2.49936 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 5 smd rect (at 4.775 -1.3 180) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 4 smd rect (at 4.775 -0.65 180) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 93 /USB1_ID) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 3 smd rect (at 4.775 0 180) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 94 "Net-(J4-Pad3)") (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 2 smd rect (at 4.775 0.65 180) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 95 "Net-(J4-Pad2)") (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 1 smd rect (at 4.775 1.3 180) (size 2.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.2032))
    (pad 0 smd rect (at 1.45 -0.9375 180) (size 2.5 1.375) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 1.45 0.9375 180) (size 2.5 1.375) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 4.73 -2.83 180) (size 1.46 2.14) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 smd rect (at 4.73 2.83 180) (size 1.46 2.14) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 smd rect (at 3.075 -2.9875 180) (size 1.35 1.825) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 3.075 2.9875 180) (size 1.35 1.825) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 smd rect (at 1.65 -4 180) (size 2.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 smd rect (at 1.65 4 180) (size 2.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD) (solder_paste_margin_ratio -0.05))
    (pad 0 thru_hole circle (at 1.7 -4.125 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 thru_hole circle (at 1.7 4.125 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 thru_hole circle (at 4.73 -2.49 180) (size 1.4 1.4) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
    (pad 0 thru_hole circle (at 4.73 2.49 180) (size 1.4 1.4) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 136 /USB1_SHIELD))
  )
  (module gsg-modules:XTAL3.2x2.5mm-EXT (layer F.Cu) (tedit 5631B2E0)
    (at 126.4666 96.7486 180)
    (fp_text reference X1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCU_XTAL (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0.8 180) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 1.35 -0.8 180) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0.8 180) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at -1.35 -0.8 180) (size 1.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 5605D54C)
    (at 118.138 100.9)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R25 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 140 /USB0_SENSE) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 138 "Net-(D5-Pad2)") (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:0603 (layer F.Cu) (tedit 5605D54C)
    (at 121.238 101.854)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference R26 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 18k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 140 /USB0_SENSE) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.8636 0.8636) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 114.4 101.5)
    (fp_text reference TP14 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB0_VBUS (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 139 /USB0_VBUS))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 119.7 99.5)
    (fp_text reference TP15 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB0_SENSE (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 140 /USB0_SENSE))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 115.7 111.3)
    (fp_text reference TP16 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TMS (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 96 /TMS))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 116.2 106.7)
    (fp_text reference TP17 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TCK (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 97 /TCK))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 126 109)
    (fp_text reference TP18 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TDO (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 98 /TDO))
  )
  (module gsg-modules:TESTPOINT-50MIL (layer B.Cu) (tedit 50997FDC)
    (at 134 105.5)
    (fp_text reference TP19 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TDI (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 100 /TDI))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-SMT-2x4 (layer B.Cu) (tedit 57C517B6)
    (at 170.18 110.49 90)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J6 (at 0 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value POWER (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -3.81 -2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at -3.81 2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at -1.27 -2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 VCC))
    (pad 4 smd rect (at -1.27 2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 1.27 -2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 137 +5V))
    (pad 6 smd rect (at 1.27 2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 137 +5V))
    (pad 7 smd rect (at 3.81 -2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS))
    (pad 8 smd rect (at 3.81 2.22 90) (size 1.27 3.68) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 /USB1_VBUS))
  )
  (module gsg-modules:0603-JUMPER (layer B.Cu) (tedit 5605DA26)
    (at 117.2337 103.759 180)
    (solder_mask_margin 0.1016)
    (fp_text reference W1 (at 0 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value VBUS_BYPASS (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd oval (at -0.6477 0 180) (size 1.0922 0.8636) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 137 +5V) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 2 smd rect (at 0.3556 0 180) (size 0.508 0.8636) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 138 "Net-(D5-Pad2)") (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 1 smd rect (at -0.3556 0 180) (size 0.508 0.8636) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 137 +5V) (solder_mask_margin 0.1016) (clearance 0.1778))
    (pad 2 smd oval (at 0.6477 0 180) (size 1.0922 0.8636) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 138 "Net-(D5-Pad2)"))
  )
  (module gsg-modules:SOD128 placed (layer F.Cu) (tedit 57C5F8DE)
    (at 119.2 104.648 180)
    (fp_text reference D5 (at 0 -0.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VBUS_DIODE (at 0 0 360) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.2 0) (size 1.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 2.2 0) (size 1.4 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 138 "Net-(D5-Pad2)"))
  )
  (gr_text "W1\nVBUS_BYPASS" (at 112.649 103.124) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Use lever\nto remove\nneighbors." (at 141.224 96.266) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Keep hacking." (at 152.527 115.824) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Be neighborly." (at 125.857 86.106) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP14\nUSB0_VBUS" (at 114.427 98.679) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP15\nUSB0_SENSE" (at 119.634 97.536) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP13\nUSB0_ID" (at 123.19 99.441) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP19\nTDI" (at 134.366 103.632) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP18\nTDO" (at 127.635 107.696) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP2\nTRST" (at 124.206 107.061) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP1\nDBGEN" (at 121.158 105.41) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP17\nTCK" (at 114.427 106.68) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP16\nTMS" (at 116.078 109.474) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP6\nLED4" (at 116.078 115.697) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP5\nLED3" (at 126.619 114.554) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP4\nLED2" (at 110.744 90.043) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP3\nLED1" (at 116.078 82.423) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP10\nUSB1_EN" (at 159.258 94.488) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP9\nSPIFI_CS" (at 158.75 82.677) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP11\nUSB1_FAULT" (at 163.703 87.884) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP8\nUSB1_SENSE" (at 167.513 92.71) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP7\nUSB1_VBUS" (at 164.846 97.028) (layer B.SilkS))
  (gr_text "TP12\nUSB1_ID" (at 164.338 101.473) (layer B.SilkS))
  (gr_text J6 (at 163.957 104.648) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 163.195 114.3) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3.3V (at 163.195 111.76) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 163.195 109.22) (layer B.SilkS))
  (gr_text USB1_VBUS (at 163.195 106.68) (layer B.SilkS))
  (gr_text 20 (at 168.91 78.74) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Orient\nneighbors\nwith care." (at 140.335 115.189) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Apply power here." (at 119.888 92.964) (layer F.SilkS))
  (gr_text 40 (at 166.37 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 38 (at 163.83 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 36 (at 161.29 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 34 (at 158.75 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 32 (at 156.21 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 30 (at 153.67 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 28 (at 151.13 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 26 (at 148.59 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 24 (at 146.05 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 22 (at 143.51 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 20 (at 140.97 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 18 (at 138.43 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 16 (at 135.89 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 14 (at 133.35 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 130.81 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 128.27 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 8 (at 125.73 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 123.19 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 120.65 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 118.11 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text 39 (at 166.37 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 35 (at 161.29 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 33 (at 158.75 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 31 (at 156.21 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 29 (at 153.67 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 27 (at 151.13 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 25 (at 148.59 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 23 (at 146.05 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 21 (at 143.51 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 19 (at 140.97 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 17 (at 138.43 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 15 (at 135.89 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 133.35 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 11 (at 130.81 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 9 (at 128.27 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 125.73 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 123.19 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3 (at 120.65 123.9139) (layer F.SilkS))
  (gr_text "CORTEX DEBUG" (at 120.74144 116.89334) (layer F.SilkS))
  (gr_text "I/O pins are 3.3V." (at 154.64028 81.44764) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 115.062 80.264) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 174.5996 79.6544 80.5) (layer B.Cu))
  (gr_text 3 (at 174.4218 80.5942 80.5) (layer C3.Cu))
  (gr_text 2 (at 174.2694 81.5594 80.5) (layer C2.Cu))
  (gr_text 1 (at 174.117 82.4992 80.5) (layer F.Cu))
  (gr_text "30 August 2016" (at 152.5524 116.8908) (layer F.SilkS))
  (gr_text http://greatscottgadgets.com/ (at 164.338 114.3) (layer F.SilkS))
  (gr_text J5 (at 119.38 115.824) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 115.062 74.676) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 115.316 73.152) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3.3V (at 115.57 118.872) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 115.062 120.904) (layer F.SilkS))
  (gr_text SPI: (at 163.83 116.205) (layer F.SilkS))
  (gr_text I2C: (at 168.91 72.39) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCL (at 168.91 73.66) (layer F.SilkS))
  (gr_text SDA (at 168.91 76.2) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCK (at 163.83 117.348) (layer F.SilkS))
  (gr_text SSEL (at 163.83 123.952) (layer F.SilkS))
  (gr_text MISO (at 168.91 119.38) (layer F.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 168.91 121.92) (layer F.SilkS))
  (gr_text "BONUS ROW!" (at 123.5202 81.1276) (layer F.SilkS))
  (gr_text J7 (at 118.11 82.042) (layer F.SilkS))
  (gr_text J2 (at 113.03 73.152) (layer F.SilkS))
  (gr_text J1 (at 113.284 122.682) (layer F.SilkS))
  (gr_text "USB1\n(TARGET)" (at 160.528 101.981) (layer F.SilkS))
  (gr_text J4 (at 166.6748 102.2604) (layer F.SilkS))
  (gr_text J3 (at 113.9698 95.0976) (layer F.SilkS))
  (gr_text "USB0\n(HOST)" (at 118.491 97.536) (layer F.SilkS))
  (gr_text RESET (at 111.2012 86.741 263.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text DFU (at 111.125 108.839 276.4) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED4 (at 109.474 113.5126 279) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED3 (at 108.5088 104.5464 273.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED2 (at 108.5088 91.0844 266.1) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED1 (at 109.5502 82.0928 261) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 176.4538 75.6666) (end 176.53 74.93) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 105.9688 103.8352) (end 105.918 102.5398) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.0958 105.5624) (end 105.9688 103.8352) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.2482 107.3912) (end 106.0958 105.5624) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.4514 109.2708) (end 106.2482 107.3912) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.7054 111.3536) (end 106.4514 109.2708) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.9848 113.284) (end 106.7054 111.3536) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.3404 115.4684) (end 106.9848 113.284) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.7214 117.5258) (end 107.3404 115.4684) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.2802 120.142) (end 107.7214 117.5258) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.5342 121.1834) (end 108.2802 120.142) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.6358 121.5644) (end 108.5342 121.1834) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.7374 121.9454) (end 108.6358 121.5644) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.8898 122.301) (end 108.7374 121.9454) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.0676 122.6312) (end 108.8898 122.301) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.22 122.8598) (end 109.0676 122.6312) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.4486 123.1646) (end 109.22 122.8598) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.6772 123.3932) (end 109.4486 123.1646) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.9312 123.6218) (end 109.6772 123.3932) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.2868 123.8758) (end 109.9312 123.6218) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.5662 124.0282) (end 110.2868 123.8758) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.9472 124.206) (end 110.5662 124.0282) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.4298 124.3584) (end 110.9472 124.206) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.8362 124.4346) (end 111.4298 124.3584) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.3188 124.46) (end 111.8362 124.4346) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 105.9434 92.2528) (end 105.918 93.0402) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.0704 90.3224) (end 105.9434 92.2528) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.1974 88.7984) (end 106.0704 90.3224) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.4006 86.741) (end 106.1974 88.7984) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.6292 84.8106) (end 106.4006 86.741) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106.9086 82.804) (end 106.6292 84.8106) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.2388 80.6704) (end 106.9086 82.804) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.6706 78.3844) (end 107.2388 80.6704) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.204 75.8698) (end 107.6706 78.3844) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.5088 74.4982) (end 108.204 75.8698) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.585 74.2188) (end 108.5088 74.4982) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.6612 73.914) (end 108.585 74.2188) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.7374 73.6346) (end 108.6612 73.914) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 108.839 73.3806) (end 108.7374 73.6346) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.0168 73.025) (end 108.839 73.3806) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.1946 72.7456) (end 109.0168 73.025) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.3724 72.517) (end 109.1946 72.7456) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.5756 72.2884) (end 109.3724 72.517) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.8804 72.009) (end 109.5756 72.2884) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.2106 71.755) (end 109.8804 72.009) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.5662 71.5518) (end 110.2106 71.755) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.0234 71.3486) (end 110.5662 71.5518) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.4298 71.2216) (end 111.0234 71.3486) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.887 71.1454) (end 111.4298 71.2216) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.3188 71.12) (end 111.887 71.1454) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 176.4792 120.0404) (end 176.53 120.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 176.3268 119.3292) (end 176.4792 120.0404) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 176.0728 118.0084) (end 176.3268 119.3292) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.7426 116.2558) (end 176.0728 118.0084) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.4124 114.427) (end 175.7426 116.2558) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.0822 112.3442) (end 175.4124 114.427) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.8282 110.4646) (end 175.0822 112.3442) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.5996 108.5342) (end 174.8282 110.4646) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.4218 106.6546) (end 174.5996 108.5342) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.2694 104.648) (end 174.4218 106.6546) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.1424 102.5398) (end 174.2694 104.648) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 176.3268 76.3524) (end 176.4538 75.6666) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.9966 77.978) (end 176.3268 76.3524) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.6918 79.6036) (end 175.9966 77.978) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.387 81.3562) (end 175.6918 79.6036) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.1076 83.1088) (end 175.387 81.3562) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.8536 84.9884) (end 175.1076 83.1088) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.6504 86.7664) (end 174.8536 84.9884) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.4472 88.773) (end 174.6504 86.7664) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.2694 91.0082) (end 174.4472 88.773) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.1424 93.0402) (end 174.2694 91.0082) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 105.918 100.6348) (end 105.918 102.5398) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.061 100.6348) (end 105.918 100.6348) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 105.918 99.7204) (end 107.061 99.7204) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 105.918 95.8596) (end 105.918 99.7204) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.061 95.8596) (end 105.918 95.8596) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 105.918 94.9452) (end 105.918 93.0402) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 107.061 94.9452) (end 105.918 94.9452) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 107.061 100.1776) (end 107.061 99.7204) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 107.061 95.4024) (end 107.061 94.9452) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.1424 100.6348) (end 174.1424 102.5398) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.9994 100.6348) (end 174.1424 100.6348) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.1424 99.7204) (end 172.9994 99.7204) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.1424 95.8596) (end 174.1424 99.7204) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.9994 95.8596) (end 174.1424 95.8596) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 174.1424 94.9452) (end 174.1424 93.0402) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.9994 94.9452) (end 174.1424 94.9452) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 172.9994 100.1776) (end 172.9994 100.6348) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 172.9994 95.4024) (end 172.9994 95.8596) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 172.72 120.65) (end 176.53 120.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "GreatFET One" (at 164.338 111.506) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start 172.72 74.93) (end 172.72 71.12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.72 124.46) (end 112.3188 124.46) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.3188 71.12) (end 172.72 71.12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer C2.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 104.14 68.58) (xy 177.8 68.58) (xy 177.8 79.0956) (xy 173.4312 78.3844) (xy 172.6184 83.3628)
        (xy 177.7746 84.2264) (xy 177.8 127) (xy 104.14 127)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name VCC) (layer C3.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 104.14 68.58) (xy 177.8 68.58) (xy 177.8 79.0956) (xy 173.4312 78.3844) (xy 172.6184 83.3628)
        (xy 177.7746 84.2264) (xy 177.8 127) (xy 104.14 127)
      )
    )
  )
  (zone (net 137) (net_name +5V) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 104.14 68.58) (xy 177.8 68.58) (xy 177.8 79.0956) (xy 173.4312 78.3844) (xy 172.6184 83.3628)
        (xy 177.7746 84.2264) (xy 177.8 127) (xy 104.14 127)
      )
    )
  )
  (zone (net 136) (net_name /USB1_SHIELD) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.1778) (thermal_bridge_width 0.4064))
    (polygon
      (pts
        (xy 174.498 89.408) (xy 171.196 89.408) (xy 171.196 91.694) (xy 169.164 93.726) (xy 169.164 102.87)
        (xy 169.926 103.632) (xy 169.926 104.648) (xy 174.244 104.648)
      )
    )
  )
  (zone (net 135) (net_name /USB0_SHIELD) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.1778) (thermal_bridge_width 0.4064))
    (polygon
      (pts
        (xy 105.918 92.456) (xy 108.204 92.456) (xy 110.998 93.726) (xy 110.998 99.822) (xy 112.8522 101.6762)
        (xy 112.8522 103.378) (xy 105.918 103.378)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name VCC) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.1778) (thermal_bridge_width 0.4064))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.57 88.9) (xy 115.57 82.804) (xy 123.698 82.804) (xy 123.698 88.9)
      )
    )
  )
  (zone (net 137) (net_name +5V) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.1778) (thermal_bridge_width 0.4064))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.57 89.154) (xy 120.65 89.154) (xy 120.65 90.424) (xy 123.698 90.424) (xy 123.698 94.996)
        (xy 115.57 94.996)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.1778) (thermal_bridge_width 0.4064))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.316 94.996) (xy 115.316 84.582) (xy 112.776 84.582) (xy 112.776 94.996)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 120.142 88.138) (xy 128.778 88.138) (xy 128.778 84.074) (xy 120.142 84.074)
      )
    )
  )
)
