<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="8.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="2.54" x2="11.43" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="11.43" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.89" y1="0" x2="11.43" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="12.7" x2="11.43" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
