(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5+dfsg1-4)
  (general
    (links 249)
    (no_connects 29)
    (area 76.136499 45.656499 254.063501 123.253501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 150)
    (tracks 1386)
    (zones 0)
    (modules 584)
    (nets 119)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal hide)
    (31 B.Cu signal hide)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user hide)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.3175)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 1.524)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.254)
    (edge_width 0.127)
    (via_size 1.7018)
    (via_drill 1.016)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (user_via 0.6858 0.3302)
    (user_via 1.7018 1.016)
    (user_via 2.032 1.016)
    (uvia_size 1.27)
    (uvia_drill 0.254)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.1905)
    (pcb_text_size 1.016 1.016)
    (mod_edge_width 0.127)
    (mod_text_size 1.016 1.016)
    (mod_text_width 0.127)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /+12V)
  (net 2 /-5V)
  (net 3 /-12V)
  (net 4 /SYNC)
  (net 5 /RDY)
  (net 6 /DMA)
  (net 7 /INT_OUT)
  (net 8 /DMA_OUT)
  (net 9 /DMA_IN)
  (net 10 /INT_IN)
  (net 11 /NMI)
  (net 12 /IRQ)
  (net 13 /RES)
  (net 14 /INH)
  (net 15 /3.58M)
  (net 16 /7M)
  (net 17 /Q3)
  (net 18 /PH1)
  (net 19 /uPSYNC)
  (net 20 "Net-(J1-PadNC)")
  (net 21 "Net-(J2-PadNC)")
  (net 22 /PH0)
  (net 23 GND)
  (net 24 VCC)
  (net 25 ~WRITE)
  (net 26 BD7)
  (net 27 D0)
  (net 28 BD6)
  (net 29 D1)
  (net 30 BD5)
  (net 31 D2)
  (net 32 BD4)
  (net 33 D3)
  (net 34 BD3)
  (net 35 D4)
  (net 36 BD2)
  (net 37 D5)
  (net 38 BD1)
  (net 39 D6)
  (net 40 BD0)
  (net 41 D7)
  (net 42 ~DEV_SEL)
  (net 43 A4)
  (net 44 A0)
  (net 45 A5)
  (net 46 A1)
  (net 47 A6)
  (net 48 A2)
  (net 49 A7)
  (net 50 A3)
  (net 51 "Net-(U2-Pad19)")
  (net 52 A12)
  (net 53 A8)
  (net 54 A13)
  (net 55 A9)
  (net 56 A14)
  (net 57 A10)
  (net 58 A15)
  (net 59 A11)
  (net 60 "Net-(U3-Pad19)")
  (net 61 ~IO_SEL)
  (net 62 ~READ)
  (net 63 "Net-(U4-Pad2)")
  (net 64 R/~W)
  (net 65 "Net-(U4-Pad3)")
  (net 66 "Net-(U5-Pad11)")
  (net 67 ~IO_STROBE)
  (net 68 S0)
  (net 69 S11)
  (net 70 S1)
  (net 71 S12)
  (net 72 S2)
  (net 73 S13)
  (net 74 S3)
  (net 75 S14)
  (net 76 S4)
  (net 77 S15)
  (net 78 S5)
  (net 79 S6)
  (net 80 S7)
  (net 81 S8)
  (net 82 S9)
  (net 83 S10)
  (net 84 /IN0)
  (net 85 /IN1)
  (net 86 /IN2)
  (net 87 /IN3)
  (net 88 /IN4)
  (net 89 /IN5)
  (net 90 /IN6)
  (net 91 /IN7)
  (net 92 /IN8)
  (net 93 /IN9)
  (net 94 /IN10)
  (net 95 /IN11)
  (net 96 /IN12)
  (net 97 /IN13)
  (net 98 /IN14)
  (net 99 /IN15)
  (net 100 /OUT7)
  (net 101 /OUT6)
  (net 102 /OUT5)
  (net 103 /OUT4)
  (net 104 /OUT3)
  (net 105 /OUT2)
  (net 106 /OUT1)
  (net 107 /OUT0)
  (net 108 /OUT15)
  (net 109 /OUT14)
  (net 110 /OUT13)
  (net 111 /OUT12)
  (net 112 /OUT11)
  (net 113 /OUT10)
  (net 114 /OUT9)
  (net 115 /OUT8)
  (net 116 /SA10)
  (net 117 /SA8)
  (net 118 /SA9)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 1.7018)
    (via_drill 1.016)
    (uvia_dia 1.27)
    (uvia_drill 0.254)
    (add_net /SA10)
    (add_net /SA8)
    (add_net /SA9)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.254)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /+12V)
    (add_net /-12V)
    (add_net /-5V)
    (add_net VCC)
  )
  (net_class Small ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.254)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /3.58M)
    (add_net /7M)
    (add_net /DMA)
    (add_net /DMA_IN)
    (add_net /DMA_OUT)
    (add_net /IN0)
    (add_net /IN1)
    (add_net /IN10)
    (add_net /IN11)
    (add_net /IN12)
    (add_net /IN13)
    (add_net /IN14)
    (add_net /IN15)
    (add_net /IN2)
    (add_net /IN3)
    (add_net /IN4)
    (add_net /IN5)
    (add_net /IN6)
    (add_net /IN7)
    (add_net /IN8)
    (add_net /IN9)
    (add_net /INH)
    (add_net /INT_IN)
    (add_net /INT_OUT)
    (add_net /IRQ)
    (add_net /NMI)
    (add_net /OUT0)
    (add_net /OUT1)
    (add_net /OUT10)
    (add_net /OUT11)
    (add_net /OUT12)
    (add_net /OUT13)
    (add_net /OUT14)
    (add_net /OUT15)
    (add_net /OUT2)
    (add_net /OUT3)
    (add_net /OUT4)
    (add_net /OUT5)
    (add_net /OUT6)
    (add_net /OUT7)
    (add_net /OUT8)
    (add_net /OUT9)
    (add_net /PH0)
    (add_net /PH1)
    (add_net /Q3)
    (add_net /RDY)
    (add_net /RES)
    (add_net /SYNC)
    (add_net /uPSYNC)
    (add_net A0)
    (add_net A1)
    (add_net A10)
    (add_net A11)
    (add_net A12)
    (add_net A13)
    (add_net A14)
    (add_net A15)
    (add_net A2)
    (add_net A3)
    (add_net A4)
    (add_net A5)
    (add_net A6)
    (add_net A7)
    (add_net A8)
    (add_net A9)
    (add_net BD0)
    (add_net BD1)
    (add_net BD2)
    (add_net BD3)
    (add_net BD4)
    (add_net BD5)
    (add_net BD6)
    (add_net BD7)
    (add_net D0)
    (add_net D1)
    (add_net D2)
    (add_net D3)
    (add_net D4)
    (add_net D5)
    (add_net D6)
    (add_net D7)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(J1-PadNC)")
    (add_net "Net-(J2-PadNC)")
    (add_net "Net-(U2-Pad19)")
    (add_net "Net-(U3-Pad19)")
    (add_net "Net-(U4-Pad2)")
    (add_net "Net-(U4-Pad3)")
    (add_net "Net-(U5-Pad11)")
    (add_net R/~W)
    (add_net S0)
    (add_net S1)
    (add_net S10)
    (add_net S11)
    (add_net S12)
    (add_net S13)
    (add_net S14)
    (add_net S15)
    (add_net S2)
    (add_net S3)
    (add_net S4)
    (add_net S5)
    (add_net S6)
    (add_net S7)
    (add_net S8)
    (add_net S9)
    (add_net ~DEV_SEL)
    (add_net ~IO_SEL)
    (add_net ~IO_STROBE)
    (add_net ~READ)
    (add_net ~WRITE)
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 48.26 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 48.26 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 50.8 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 50.8 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 53.34 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 53.34 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 106.68 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 109.22 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 111.76 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 104.14 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 152.4 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 154.94 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 157.48 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 152.4 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 154.94 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 157.48 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 152.4 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 154.94 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 157.48 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 152.4 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 154.94 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 157.48 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 111.76)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 109.22)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 96.52)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 93.98)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 81.28)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 78.74)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 66.04)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 63.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 50.8)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 147.32 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 152.4 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 144.78 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 142.24 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 154.94 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 149.86 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 139.7 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 129.54 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 134.62 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 137.16 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 132.08 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 127 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 124.46 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 119.38 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 121.92 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 157.48 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 109.22 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 116.84 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 114.3 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 111.76 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 101.6 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 99.06 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 106.68 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 104.14 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 93.98 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 88.9 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 96.52 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 91.44 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 86.36 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 83.82 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 81.28 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C3235)
    (at 190.5 63.5 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U8 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS541 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 68 S0))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 84 /IN0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 85 /IN1))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 86 /IN2))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 87 /IN3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 88 /IN4))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 89 /IN5))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 90 /IN6))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 91 /IN7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 ~READ))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 55.88 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 55.88 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C323E)
    (at 200.66 96.52 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U2 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS688 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 A4))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 A0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 A5))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 A1))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 A6))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 A2))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 A7))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 A3))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 "Net-(U2-Pad19)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 213.36 114.3)
    (fp_text reference W10 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /Q3))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 208.28 114.3)
    (fp_text reference W12 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /uPSYNC))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 210.82 114.3)
    (fp_text reference W11 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /PH1))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 215.9 114.3)
    (fp_text reference W9 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /7M))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 238.755076 53.34 270)
    (fp_text reference W42 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 75 S14))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 238.755076 50.8 270)
    (fp_text reference W43 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 77 S15))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 218.44 114.3)
    (fp_text reference W8 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /3.58M))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 220.98 114.3)
    (fp_text reference W7 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /-5V))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 223.52 114.3)
    (fp_text reference W6 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /-12V))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 233.68 114.3)
    (fp_text reference W2 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /NMI))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 114.3)
    (fp_text reference W3 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /IRQ))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 226.06 114.3)
    (fp_text reference W5 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /INH))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 228.6 114.3)
    (fp_text reference W4 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /RES))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 111.76 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 109.22 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 106.68 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 104.14 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 99.06 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 101.6 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 99.06 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 101.6 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 93.98 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 91.44 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 88.9 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 88.9 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 96.52 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 93.98 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 91.44 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 96.52 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 83.82 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 81.28 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 78.74 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 78.74 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 86.36 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 83.82 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 81.28 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 86.36 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 73.66 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 71.12 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 68.58 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 68.58 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 76.2 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 73.66 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 71.12 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 76.2 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 66.04 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 66.04 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 63.5 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 63.5 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 60.96 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 60.96 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 243.84 58.42 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_2x (layer F.Cu) (tedit 59338A18)
    (at 248.92 58.42 90)
    (fp_text reference REF** (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_2x (at 0 -2.794 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 81.28 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 78.74 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 81.28 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 83.82 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 78.74 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 81.28 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 78.74 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 83.82 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 111.76 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 109.22 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 114.3 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 104.14 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 99.06 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 101.6 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 106.68 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 96.52 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 88.9 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 86.36 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 91.44 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 93.98 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 78.74 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 81.28 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 83.82 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 88.9 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 86.36 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 91.44 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 83.82 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 104.14 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 106.68 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 101.6 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 93.98 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 96.52 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 88.9 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 86.36 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 91.44 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 96.52 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 99.06 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 93.98 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 111.76 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 114.3 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 96.52 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 99.06 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 104.14 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 104.14 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 101.6 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 101.6 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 111.76 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 106.68 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 109.22 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 109.22 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 114.3 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 106.68 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 88.9 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 86.36 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 93.98 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 91.44 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 109.22 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 114.3 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 99.06 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 111.76 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 147.32 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 149.86 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 147.32 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 149.86 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 137.16 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 139.7 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 139.7 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 137.16 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 142.24 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 144.78 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 144.78 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 142.24 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 132.08 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 134.62 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 132.08 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 134.62 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 121.92 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 124.46 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 124.46 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 121.92 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 127 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 129.54 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 129.54 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 127 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 116.84 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 119.38 68.58)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 116.84 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 119.38 53.34)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 121.92 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 124.46 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 124.46 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 121.92 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 127 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 129.54 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 129.54 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 127 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 116.84 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 119.38 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 116.84 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 119.38 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 137.16 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 139.7 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 139.7 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 137.16 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 142.24 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 144.78 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 144.78 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 142.24 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 132.08 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 134.62 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 132.08 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 134.62 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 147.32 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 147.32 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 149.86 83.82)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_4x (layer F.Cu) (tedit 59338A84)
    (at 149.86 99.06)
    (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad_4x (at 0 -2.794) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer B.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 238.755076 55.88 270)
    (fp_text reference W41 (at 0 2.54 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 -2.54 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 73 S13))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer B.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 238.755076 58.42 270)
    (fp_text reference W40 (at 0 2.54 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 -2.54 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 71 S12))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer B.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 238.755076 60.96 270)
    (fp_text reference W39 (at 0 2.54 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 -2.54 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 69 S11))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 238.755076 63.5 270)
    (fp_text reference W38 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 83 S10))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 63.5 90)
    (fp_text reference W37 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 82 S9))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 60.96 90)
    (fp_text reference W36 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 81 S8))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 58.42 90)
    (fp_text reference W35 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 80 S7))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 55.88 90)
    (fp_text reference W34 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 79 S6))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 53.34 270)
    (fp_text reference W33 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 78 S5))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 50.8 270)
    (fp_text reference W32 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 76 S4))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 182.88 100.33 180)
    (fp_text reference W22 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 180.34 100.33 180)
    (fp_text reference W21 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 177.8 100.33 180)
    (fp_text reference W20 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 175.26 100.33 180)
    (fp_text reference W19 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 172.72 100.33 180)
    (fp_text reference W18 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 170.18 100.33)
    (fp_text reference W17 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 167.64 100.33)
    (fp_text reference W16 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 165.1 100.33)
    (fp_text reference W15 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 180.34 114.3 180)
    (fp_text reference W14 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /+12V))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 205.74 114.3 180)
    (fp_text reference W13 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /PH0))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 226.06 111.76)
    (fp_text reference W25 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /SYNC))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 194.31 88.9)
    (fp_text reference W26 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 ~WRITE))
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C3241)
    (at 200.66 109.22 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U3 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS688 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 "Net-(U2-Pad19)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 52 A12))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 53 A8))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 54 A13))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 55 A9))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 56 A14))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 57 A10))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 58 A15))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 59 A11))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 60 "Net-(U3-Pad19)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C3246)
    (at 231.14 91.44)
    (descr "14-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U4 (at 3.81 -2.39) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS00 (at 3.81 17.63) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 7.62) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 ~IO_SEL))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 ~READ))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 63 "Net-(U4-Pad2)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 64 R/~W))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 65 "Net-(U4-Pad3)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 64 R/~W))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 65 "Net-(U4-Pad3)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 ~WRITE))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 60 "Net-(U3-Pad19)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 ~READ))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 63 "Net-(U4-Pad2)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 ~READ))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-14_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C324A)
    (at 231.14 68.58)
    (descr "14-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U5 (at 3.81 -2.39) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS08 (at 3.81 17.63) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 7.62) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 53 A8))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 116 /SA10))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 ~IO_SEL))
    (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 57 A10))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 117 /SA8))
    (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 ~IO_SEL))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 55 A9))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 66 "Net-(U5-Pad11)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 ~IO_SEL))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 67 ~IO_STROBE))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 118 /SA9))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 ~IO_SEL))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-14_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-24_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C324D)
    (at 218.44 50.8)
    (descr "24-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U6 (at 3.81 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS154 (at 3.81 30.33) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 13.97) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 68 S0))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 27.94) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 69 S11))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 70 S1))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 25.4) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 71 S12))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 72 S2))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 22.86) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 73 S13))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 74 S3))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 20.32) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 75 S14))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 76 S4))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 17.78) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 77 S15))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 78 S5))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 ~DEV_SEL))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 79 S6))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 ~DEV_SEL))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 80 S7))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 A3))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 81 S8))
    (pad 21 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 A2))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 82 S9))
    (pad 22 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 A1))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 83 S10))
    (pad 23 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 A0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 24 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-24_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-24_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C3227)
    (at 162.56 96.52 90)
    (descr "24-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U7 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SRAM_2K (at 3.81 30.33 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 13.97 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 A7))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 27.94 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 A6))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 25.4 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 A5))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 A4))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 A3))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 A2))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 ~WRITE))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 A1))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 116 /SA10))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 A0))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 63 "Net-(U4-Pad2)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
    (pad 21 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 66 "Net-(U5-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
    (pad 22 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 118 /SA9))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
    (pad 23 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 117 /SA8))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 24 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-24_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C323C)
    (at 190.5 81.28 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U9 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS541 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 70 S1))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 92 /IN8))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 93 /IN9))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 94 /IN10))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 95 /IN11))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 96 /IN12))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 97 /IN13))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 98 /IN14))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 99 /IN15))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 ~READ))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C3231)
    (at 162.56 63.5 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U10 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS573 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 72 S2))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 100 /OUT7))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 101 /OUT6))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 102 /OUT5))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 103 /OUT4))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 104 /OUT3))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 105 /OUT2))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 106 /OUT1))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 107 /OUT0))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C322D)
    (at 162.56 81.28 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U11 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS573 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 74 S3))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 108 /OUT15))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 109 /OUT14))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 110 /OUT13))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 111 /OUT12))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 112 /OUT11))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 113 /OUT10))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 114 /OUT9))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 115 /OUT8))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 233.68 111.76)
    (fp_text reference W23 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /DMA))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 231.14 111.76)
    (fp_text reference W24 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /RDY))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 196.85 88.9)
    (fp_text reference W27 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 ~READ))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 193.04 50.8)
    (fp_text reference W68 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 84 /IN0))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 195.58 50.8)
    (fp_text reference W69 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 85 /IN1))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 198.12 50.8)
    (fp_text reference W70 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 86 /IN2))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 200.66 50.8)
    (fp_text reference W71 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 87 /IN3))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 203.2 50.8)
    (fp_text reference W72 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 88 /IN4))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 205.74 50.8)
    (fp_text reference W73 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 89 /IN5))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 208.28 50.8)
    (fp_text reference W74 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 90 /IN6))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 210.82 50.8)
    (fp_text reference W75 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 91 /IN7))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 193.04 68.58 180)
    (fp_text reference W76 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 92 /IN8))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 195.58 68.58)
    (fp_text reference W77 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 93 /IN9))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 198.12 68.58)
    (fp_text reference W78 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 94 /IN10))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 200.66 68.58)
    (fp_text reference W79 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 95 /IN11))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 203.2 68.58)
    (fp_text reference W80 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 96 /IN12))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 205.74 68.58)
    (fp_text reference W81 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 97 /IN13))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 208.28 68.58)
    (fp_text reference W82 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 98 /IN14))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 210.82 68.58)
    (fp_text reference W83 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 99 /IN15))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 165.1 50.8)
    (fp_text reference W84 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 107 /OUT0))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 167.64 50.8)
    (fp_text reference W85 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 106 /OUT1))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer B.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 170.18 50.8)
    (fp_text reference W86 (at 0 2.54) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 -2.54) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 105 /OUT2))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 172.72 50.8)
    (fp_text reference W87 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 104 /OUT3))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 175.26 50.8)
    (fp_text reference W88 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 103 /OUT4))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 177.8 50.8)
    (fp_text reference W89 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 102 /OUT5))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 180.34 50.8)
    (fp_text reference W90 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 101 /OUT6))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 182.88 50.8)
    (fp_text reference W91 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 100 /OUT7))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 165.1 68.58)
    (fp_text reference W92 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 115 /OUT8))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 167.64 68.58)
    (fp_text reference W93 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 114 /OUT9))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer B.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 170.18 68.58)
    (fp_text reference W94 (at 0 2.54) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 -2.54) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 113 /OUT10))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 172.72 68.58)
    (fp_text reference W95 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 112 /OUT11))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 175.26 68.58)
    (fp_text reference W96 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 111 /OUT12))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 177.8 68.58)
    (fp_text reference W97 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 110 /OUT13))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 180.34 68.58)
    (fp_text reference W98 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 109 /OUT14))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 182.88 68.58)
    (fp_text reference W99 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TEST_1P (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 108 /OUT15))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval_JMP_NC (layer F.Cu) (tedit 593C29DD)
    (at 236.22 111.76 270)
    (fp_text reference J2 (at 1.27 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value JMP_NC (at 1.27 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /INT_OUT))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /INT_IN))
    (pad NC smd rect (at 1.27 0 270) (size 1.524 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(J2-PadNC)"))
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval_JMP_NC (layer F.Cu) (tedit 593C29DD)
    (at 238.76 111.76 270)
    (fp_text reference J1 (at 1.27 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value JMP_NC (at 1.27 2.54 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /DMA_OUT))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /DMA_IN))
    (pad NC smd rect (at 1.27 0 270) (size 1.524 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-PadNC)"))
  )
  (module cards:A2_CARD_SHORT locked (layer F.Cu) (tedit 5933845D)
    (at 180.34 119.38)
    (fp_text reference X1 (at 17.78 7.62) (layer Cmts.User))
    (fp_text value A2CardEdge (at 38.1 7.62) (layer Cmts.User))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 ~IO_SEL))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 A0))
    (pad 3 smd rect (at 5.08 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 A1))
    (pad 4 smd rect (at 7.62 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 A2))
    (pad 5 smd rect (at 10.16 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 A3))
    (pad 6 smd rect (at 12.7 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 A4))
    (pad 7 smd rect (at 15.24 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 A5))
    (pad 8 smd rect (at 17.78 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 A6))
    (pad 9 smd rect (at 20.32 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 A7))
    (pad 10 smd rect (at 22.86 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 A8))
    (pad 11 smd rect (at 25.4 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 A9))
    (pad 12 smd rect (at 27.94 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 A10))
    (pad 13 smd rect (at 30.48 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 A11))
    (pad 14 smd rect (at 33.02 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 A12))
    (pad 15 smd rect (at 35.56 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 A13))
    (pad 16 smd rect (at 38.1 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 A14))
    (pad 17 smd rect (at 40.64 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 A15))
    (pad 18 smd rect (at 43.18 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 R/~W))
    (pad 19 smd rect (at 45.72 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /SYNC))
    (pad 20 smd rect (at 48.26 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 ~IO_STROBE))
    (pad 21 smd rect (at 50.8 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /RDY))
    (pad 22 smd rect (at 53.34 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /DMA))
    (pad 23 smd rect (at 55.88 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /INT_OUT))
    (pad 24 smd rect (at 58.42 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /DMA_OUT))
    (pad 25 smd rect (at 60.96 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 VCC))
    (pad 26 smd rect (at 60.96 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 27 smd rect (at 58.42 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /DMA_IN))
    (pad 28 smd rect (at 55.88 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /INT_IN))
    (pad 29 smd rect (at 53.34 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /NMI))
    (pad 30 smd rect (at 50.8 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /IRQ))
    (pad 31 smd rect (at 48.26 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 /RES))
    (pad 32 smd rect (at 45.72 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /INH))
    (pad 33 smd rect (at 43.18 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /-12V))
    (pad 34 smd rect (at 40.64 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /-5V))
    (pad 35 smd rect (at 38.1 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 /3.58M))
    (pad 36 smd rect (at 35.56 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 /7M))
    (pad 37 smd rect (at 33.02 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 /Q3))
    (pad 38 smd rect (at 30.48 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 /PH1))
    (pad 39 smd rect (at 27.94 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 /uPSYNC))
    (pad 40 smd rect (at 25.4 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 /PH0))
    (pad 41 smd rect (at 22.86 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 42 ~DEV_SEL))
    (pad 42 smd rect (at 20.32 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 D0))
    (pad 43 smd rect (at 17.78 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 D1))
    (pad 44 smd rect (at 15.24 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 D2))
    (pad 45 smd rect (at 12.7 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 D3))
    (pad 46 smd rect (at 10.16 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 D4))
    (pad 47 smd rect (at 7.62 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 D5))
    (pad 48 smd rect (at 5.08 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 D6))
    (pad 49 smd rect (at 2.54 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 D7))
    (pad 50 smd rect (at 0 0) (size 1.524 6.985) (drill (offset 0 -0.3175)) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+12V))
  )
  (module Housings_DIP:DIP-20_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 593C321C)
    (at 162.56 111.76 90)
    (descr "20-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U1 (at 3.81 -2.39 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 74LS245 (at 3.81 25.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 11.43 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 ~WRITE))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 BD7))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 D0))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 BD6))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 D1))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BD5))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 D2))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 BD4))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 D3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 7.62 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 BD3))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 D4))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 10.16 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 BD2))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 D5))
    (pad 17 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 BD1))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 D6))
    (pad 18 thru_hole oval (at 7.62 5.08 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 BD0))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 D7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 7.62 2.54 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 ~DEV_SEL))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 GND))
    (pad 20 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 VCC))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-20_W7.62mm_LongPads.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Wire_Pads:Pad_Oval (layer F.Cu) (tedit 5934212F)
    (at 78.74 48.26)
    (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pad (at 0 2.54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.524 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_text 0 (at 159.131 111.76 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 158.877 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 159.131 109.22) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 111.76 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 96.52 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 158.877 93.98) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 159.131 93.98) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 96.52 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 81.28 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 158.877 78.74) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 159.131 78.74) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 81.28 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 66.04 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 158.877 63.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 159.131 63.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 66.04 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text 15 (at 237.49 50.8) (layer B.SilkS))
  (gr_text 14 (at 237.49 53.34) (layer B.SilkS))
  (gr_text 13 (at 237.49 55.88) (layer B.SilkS))
  (gr_text 12 (at 237.49 58.42) (layer B.SilkS))
  (gr_text 11 (at 237.49 60.96) (layer B.SilkS))
  (gr_text 10 (at 237.49 63.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text 9 (at 232.41 63.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text 8 (at 232.41 60.96) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 232.41 58.42) (layer B.SilkS))
  (gr_text 6 (at 232.41 55.88) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5 (at 232.41 53.34) (layer B.SilkS))
  (gr_text 4 (at 232.41 50.8) (layer B.SilkS))
  (gr_text "PORT\nSELECT" (at 234.95 48.26) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 163.195 50.8) (layer B.SilkS))
  (gr_text "PORT 2 - OUT" (at 173.99 48.895) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 184.785 50.8) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 191.135 50.8) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 212.725 50.8) (layer B.SilkS))
  (gr_text "PORT 0 - IN" (at 201.93 48.895) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 212.725 68.58) (layer B.SilkS))
  (gr_text "PORT 1 - IN" (at 201.93 66.675) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 191.135 68.58) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 184.785 68.58) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 163.195 68.58) (layer B.SilkS))
  (gr_text "PORT 3 - OUT" (at 173.99 66.675) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~READ (at 198.12 92.075) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~WRITE (at 193.04 92.075) (layer B.SilkS))
  (gr_text D7 (at 185.42 100.33) (layer B.SilkS))
  (gr_text D0 (at 162.56 100.33) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 50.8 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text +5 (at 159.131 48.26) (layer B.SilkS))
  (gr_text 2017 (at 203.962 86.106) (layer B.SilkS))
  (gr_text "REV 0" (at 212.852 86.106) (layer B.SilkS))
  (gr_text "ALEX FRENCH" (at 226.06 86.106) (layer B.SilkS))
  (gr_text "2K PROGRAMMABLE IO PROTOTYPING CARD" (at 226.06 84.074) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 159.131 50.8 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5 (at 158.877 48.26) (layer F.SilkS))
  (gr_text 15 (at 237.49 50.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text 14 (at 237.49 53.34) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 237.49 55.88) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 237.49 58.42) (layer F.SilkS))
  (gr_text 11 (at 237.49 60.96) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 237.49 63.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text 9 (at 232.41 63.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text 8 (at 232.41 60.96) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 232.41 58.42) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 232.41 55.88) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 232.41 53.34) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 232.41 50.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text "PORT\nSELECT" (at 234.95 48.26) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~READ (at 198.12 85.725) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~WRITE (at 193.04 85.725) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 212.725 50.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text "PORT 0 - IN" (at 201.93 48.895) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0 (at 191.135 50.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 212.725 68.58) (layer F.SilkS))
  (gr_text "PORT 1 - IN" (at 201.93 66.675) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0 (at 191.135 68.58) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 184.785 50.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0 (at 163.195 50.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text "PORT 2 - OUT" (at 173.99 48.895) (layer F.SilkS))
  (gr_text "PORT 3 - OUT" (at 173.99 66.675) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 184.785 68.58) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0 (at 163.195 68.58) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS00 (at 234.95 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS08 (at 234.95 86.36) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS154 (at 222.25 81.28) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS688 (at 226.06 105.41 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS688 (at 226.06 92.71 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS541 (at 215.9 77.47 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS541 (at 215.9 59.69 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS573 (at 187.96 59.69 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS573 (at 187.96 77.47 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SRAM (at 193.04 92.71 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 74LS245 (at 187.96 107.95 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 177.8 115.57) (end 177.8 123.19) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 76.2 115.57) (end 177.8 115.57) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 243.84 115.57) (end 254 115.57) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 76.2 115.57) (end 76.2 45.72) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 243.84 115.57) (end 243.84 123.19) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_text D7 (at 185.42 100.33) (layer F.SilkS))
  (gr_text D0 (at 162.56 100.33) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 177.8 123.19) (end 243.84 123.19) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 254 45.72) (end 76.2 45.72) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 254 115.57) (end 254 45.72) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
)
