(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.4-stable)
  (general
    (links 5)
    (no_connects 0)
    (area 116.827299 71.107299 175.907701 153.047701)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 8)
    (tracks 19)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 5)
  )
  (page USLetter)
  (title_block
    (title "Arduino Uno Template")
    (rev 1)
    (company "Idle Hands, LLC.")
  )
  (layers
    (0 Front signal)
    (31 Back signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.381)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.635)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.0254)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.1778)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 3.175 3.175)
    (pad_drill 2.38125)
    (pad_to_mask_clearance 0.254)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(SW1-PadD)")
  (net 2 "Net-(SW1-PadC)")
  (net 3 "Net-(SW1-PadB)")
  (net 4 "Net-(SW1-PadA)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.635)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "Net-(SW1-PadA)")
    (add_net "Net-(SW1-PadB)")
    (add_net "Net-(SW1-PadC)")
    (add_net "Net-(SW1-PadD)")
  )
  (module RE_PEC11R (layer Front) (tedit 5530224F)
    (at 125.73 142.875)
    (fp_text reference SW1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ROTARY_ENCODER (at 0 4.445) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole rect (at 5.7 0) (size 3.2 4) (drill oval 2 2.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad D thru_hole circle (at -2.5 -7) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(SW1-PadD)"))
    (pad E thru_hole circle (at 2.5 -7) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(SW1-PadC)"))
    (pad C thru_hole circle (at 0 7.5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(SW1-PadC)"))
    (pad B thru_hole circle (at 2.5 7.5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(SW1-PadB)"))
    (pad A thru_hole circle (at -2.5 7.5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(SW1-PadA)"))
    (pad "" thru_hole rect (at -5.7 0) (size 3.2 4) (drill oval 2 2.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module CONN_1X4 (layer Back) (tedit 55301FDF)
    (at 125.73 131.445)
    (descr "Connecteur 8 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference X3-B1 (at 0 1.905) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_2X2 (at 0 1.905) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 "Net-(SW1-PadB)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 "Net-(SW1-PadA)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.3 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 "Net-(SW1-PadD)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.3 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 "Net-(SW1-PadC)"))
  )
  (gr_line (start 134.62 153.035) (end 134.62 125.095) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 116.84 125.095) (end 134.62 125.095) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_line (start 134.62 153.035) (end 116.84 153.035) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
  (gr_text "ROT A" (at 121.92 129.54 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text PB (at 124.46 129.54 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 127 129.54 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "ROT B" (at 129.54 129.54 90) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 116.84 153.035) (end 116.84 125.095) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0254))
)
