<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="1.135921875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.135921875" x2="1.135921875" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.135921875" y1="0" x2="32.82985625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.82985625" y1="0" x2="34.214" y2="1.38414375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34.214" y1="1.38414375" x2="34.214" y2="19.106215625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.214" y1="19.106215625" x2="33.010215625" y2="20.31" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.010215625" y1="20.31" x2="1.26" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.26" y1="20.31" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>INT</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>VSS-</text>
<text>P0</text>
<text>0</text>
<text>P1</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>A0</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>+VDD</text>
<text>FemtoI2C [r1]
www.femtoduino.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="femtoBus">
<packages>
<package name="PCA9555A_TSSOP24">
<description>NXP PCA9555A Low-voltage 16-bit I2C-bus I/O port with interrupt and weak pull-up. TSSOP24 package.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_6X150_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="femtoBus" package="PCA9555A_TSSOP24" value="PCA9555A_TSSOP24"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="ohw-logo" package="OSHW_6X150_NOTEXT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="INT"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P0_0"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P0_1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P0_2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P0_3"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P0_4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P0_5"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P0_6"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P0_7"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="VSS"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="P1_0"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="P1_1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="P1_2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="P1_3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="P1_4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="P1_5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="P1_6"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="P1_7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
