(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-june-11)-stable")
  (general
    (links 673)
    (no_connects 0)
    (area 92.948578 42.238789 212.778342 164.565459)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 244)
    (tracks 4092)
    (zones 0)
    (modules 154)
    (nets 327)
  )
  (page A4)
  (title_block 
    (title "sd2snes Mark II")
    (rev F)
    (company "Maximilian Rehkopf")
  )
  (layers
    (15 Component signal)
    (0 Copper signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.14986)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.8128)
    (user_trace_width 1.016)
    (user_trace_width 1.6256)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.1524)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.14986)
    (segment_width 0.2032)
    (edge_width 0.1016)
    (via_size 0.55372)
    (via_drill 0.29972)
    (via_min_size 0.20066)
    (via_min_drill 0.09906)
    (user_via 0.29972 0.09906)
    (user_via 0.39878 0.20066)
    (user_via 0.39878 0.29972)
    (user_via 0.55372 0.29972)
    (user_via 0.889 0.59944)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.02032)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.2032)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 0.20066 1.7526)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.1016)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284196865)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 0)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +1.2V)
  (net 2 +1.8V)
  (net 3 +2.5V)
  (net 4 +3.3V)
  (net 5 +3.3VDAC)
  (net 6 +5V)
  (net 7 +5VL)
  (net 8 +BATT)
  (net 9 /Memory/RAM_/CE)
  (net 10 /Memory/SRAM_Vcc)
  (net 11 "/Power Supply / Misc./REG_SW1")
  (net 12 "/Power Supply / Misc./REG_SW2")
  (net 13 /RESET)
  (net 14 "/SNES Slot/SNES_EXT_/IRQ")
  (net 15 "/SNES Slot/SNES_EXT_/PARD")
  (net 16 "/SNES Slot/SNES_EXT_/PAWR")
  (net 17 "/SNES Slot/SNES_EXT_/RD")
  (net 18 "/SNES Slot/SNES_EXT_/ROMSEL")
  (net 19 "/SNES Slot/SNES_EXT_/WR")
  (net 20 "/SNES Slot/SNES_EXT_A0")
  (net 21 "/SNES Slot/SNES_EXT_A1")
  (net 22 "/SNES Slot/SNES_EXT_A10")
  (net 23 "/SNES Slot/SNES_EXT_A11")
  (net 24 "/SNES Slot/SNES_EXT_A12")
  (net 25 "/SNES Slot/SNES_EXT_A13")
  (net 26 "/SNES Slot/SNES_EXT_A14")
  (net 27 "/SNES Slot/SNES_EXT_A15")
  (net 28 "/SNES Slot/SNES_EXT_A16")
  (net 29 "/SNES Slot/SNES_EXT_A17")
  (net 30 "/SNES Slot/SNES_EXT_A18")
  (net 31 "/SNES Slot/SNES_EXT_A19")
  (net 32 "/SNES Slot/SNES_EXT_A2")
  (net 33 "/SNES Slot/SNES_EXT_A20")
  (net 34 "/SNES Slot/SNES_EXT_A21")
  (net 35 "/SNES Slot/SNES_EXT_A22")
  (net 36 "/SNES Slot/SNES_EXT_A23")
  (net 37 "/SNES Slot/SNES_EXT_A3")
  (net 38 "/SNES Slot/SNES_EXT_A4")
  (net 39 "/SNES Slot/SNES_EXT_A5")
  (net 40 "/SNES Slot/SNES_EXT_A6")
  (net 41 "/SNES Slot/SNES_EXT_A7")
  (net 42 "/SNES Slot/SNES_EXT_A8")
  (net 43 "/SNES Slot/SNES_EXT_A9")
  (net 44 "/SNES Slot/SNES_EXT_CPU_CLK")
  (net 45 "/SNES Slot/SNES_EXT_D0")
  (net 46 "/SNES Slot/SNES_EXT_D1")
  (net 47 "/SNES Slot/SNES_EXT_D2")
  (net 48 "/SNES Slot/SNES_EXT_D3")
  (net 49 "/SNES Slot/SNES_EXT_D4")
  (net 50 "/SNES Slot/SNES_EXT_D5")
  (net 51 "/SNES Slot/SNES_EXT_D6")
  (net 52 "/SNES Slot/SNES_EXT_D7")
  (net 53 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA0")
  (net 54 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA1")
  (net 55 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA2")
  (net 56 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA3")
  (net 57 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA4")
  (net 58 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA5")
  (net 59 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA6")
  (net 60 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA7")
  (net 61 "/SNES Slot/SNES_EXT_REFRESH")
  (net 62 "/SNES Slot/SNES_EXT_SYS_CLK")
  (net 63 /TRST)
  (net 64 /USEBATT)
  (net 65 AGND)
  (net 66 AUDIO_L)
  (net 67 AUDIO_R)
  (net 68 CCLK)
  (net 69 CIC_CLK)
  (net 70 CIC_DATA0)
  (net 71 CIC_DATA1)
  (net 72 CIC_MCLR)
  (net 73 CIC_RESET)
  (net 74 CIC_STATUS)
  (net 75 DAC_/DEM)
  (net 76 DAC_LRCK)
  (net 77 DAC_MCLK)
  (net 78 DAC_SDIN)
  (net 79 DATABUS_/OE)
  (net 80 DATABUS_DIR)
  (net 81 DIN+MCU_/OVR)
  (net 82 DONE)
  (net 83 EXT_CIC_DATA0)
  (net 84 EXT_CIC_DATA1)
  (net 85 EXT_TDI)
  (net 86 EXT_TDO)
  (net 87 FPGA_CLK)
  (net 88 GND)
  (net 89 INIT_B+MCU_IRQ)
  (net 90 MCU_SPARE)
  (net 91 MCU_SPI_MISO)
  (net 92 MCU_SPI_MOSI)
  (net 93 MCU_SPI_SCK)
  (net 94 MCU_SPI_SS)
  (net 95 N-00000100)
  (net 96 N-00000102)
  (net 97 N-00000103)
  (net 98 N-00000104)
  (net 99 N-00000105)
  (net 100 N-00000106)
  (net 101 N-00000107)
  (net 102 N-00000108)
  (net 103 N-0000012)
  (net 104 N-00000120)
  (net 105 N-00000125)
  (net 106 N-00000127)
  (net 107 N-0000013)
  (net 108 N-00000142)
  (net 109 N-00000143)
  (net 110 N-00000144)
  (net 111 N-00000145)
  (net 112 N-00000146)
  (net 113 N-00000147)
  (net 114 N-00000148)
  (net 115 N-00000152)
  (net 116 N-00000153)
  (net 117 N-00000154)
  (net 118 N-00000155)
  (net 119 N-00000157)
  (net 120 N-00000158)
  (net 121 N-00000159)
  (net 122 N-00000160)
  (net 123 N-00000161)
  (net 124 N-00000193)
  (net 125 N-00000273)
  (net 126 N-00000274)
  (net 127 N-00000278)
  (net 128 N-00000279)
  (net 129 N-00000287)
  (net 130 N-00000288)
  (net 131 N-00000289)
  (net 132 N-00000293)
  (net 133 N-00000294)
  (net 134 N-00000295)
  (net 135 N-00000296)
  (net 136 N-00000300)
  (net 137 N-00000307)
  (net 138 N-00000310)
  (net 139 N-00000311)
  (net 140 N-00000312)
  (net 141 N-00000314)
  (net 142 N-00000315)
  (net 143 N-00000316)
  (net 144 N-00000317)
  (net 145 N-00000319)
  (net 146 N-00000323)
  (net 147 N-00000324)
  (net 148 N-00000325)
  (net 149 N-00000328)
  (net 150 N-00000329)
  (net 151 N-00000338)
  (net 152 N-00000339)
  (net 153 N-00000340)
  (net 154 N-00000341)
  (net 155 N-00000345)
  (net 156 N-0000036)
  (net 157 N-0000037)
  (net 158 N-0000038)
  (net 159 N-0000039)
  (net 160 N-0000040)
  (net 161 N-0000041)
  (net 162 N-0000042)
  (net 163 N-0000045)
  (net 164 N-0000047)
  (net 165 N-0000049)
  (net 166 N-0000050)
  (net 167 N-0000053)
  (net 168 N-0000056)
  (net 169 N-0000071)
  (net 170 N-0000072)
  (net 171 N-0000073)
  (net 172 N-0000074)
  (net 173 N-0000075)
  (net 174 N-0000076)
  (net 175 N-0000078)
  (net 176 N-0000082)
  (net 177 N-0000083)
  (net 178 N-0000084)
  (net 179 N-0000086)
  (net 180 N-0000087)
  (net 181 N-0000091)
  (net 182 N-0000092)
  (net 183 N-0000095)
  (net 184 P1_CLK)
  (net 185 P1_D0)
  (net 186 P2.10)
  (net 187 P2_CLK)
  (net 188 P2_D0)
  (net 189 PROG_B)
  (net 190 P_LATCH)
  (net 191 RAM_/OE)
  (net 192 RAM_/WE)
  (net 193 RAM_A0)
  (net 194 RAM_A1)
  (net 195 RAM_A10)
  (net 196 RAM_A11)
  (net 197 RAM_A12)
  (net 198 RAM_A13)
  (net 199 RAM_A14)
  (net 200 RAM_A15)
  (net 201 RAM_A16)
  (net 202 RAM_A17)
  (net 203 RAM_A18)
  (net 204 RAM_A2)
  (net 205 RAM_A3)
  (net 206 RAM_A4)
  (net 207 RAM_A5)
  (net 208 RAM_A6)
  (net 209 RAM_A7)
  (net 210 RAM_A8)
  (net 211 RAM_A9)
  (net 212 RAM_DQ0)
  (net 213 RAM_DQ1)
  (net 214 RAM_DQ2)
  (net 215 RAM_DQ3)
  (net 216 RAM_DQ4)
  (net 217 RAM_DQ5)
  (net 218 RAM_DQ6)
  (net 219 RAM_DQ7)
  (net 220 ROM_/CE)
  (net 221 ROM_/LB)
  (net 222 ROM_/OE)
  (net 223 ROM_/UB)
  (net 224 ROM_/WE)
  (net 225 ROM_A0)
  (net 226 ROM_A1)
  (net 227 ROM_A10)
  (net 228 ROM_A11)
  (net 229 ROM_A12)
  (net 230 ROM_A13)
  (net 231 ROM_A14)
  (net 232 ROM_A15)
  (net 233 ROM_A16)
  (net 234 ROM_A17)
  (net 235 ROM_A18)
  (net 236 ROM_A19)
  (net 237 ROM_A2)
  (net 238 ROM_A20)
  (net 239 ROM_A21)
  (net 240 ROM_A22)
  (net 241 ROM_A3)
  (net 242 ROM_A4)
  (net 243 ROM_A5)
  (net 244 ROM_A6)
  (net 245 ROM_A7)
  (net 246 ROM_A8)
  (net 247 ROM_A9)
  (net 248 ROM_DQ0)
  (net 249 ROM_DQ1)
  (net 250 ROM_DQ10)
  (net 251 ROM_DQ11)
  (net 252 ROM_DQ12)
  (net 253 ROM_DQ13)
  (net 254 ROM_DQ14)
  (net 255 ROM_DQ15)
  (net 256 ROM_DQ2)
  (net 257 ROM_DQ3)
  (net 258 ROM_DQ4)
  (net 259 ROM_DQ5)
  (net 260 ROM_DQ6)
  (net 261 ROM_DQ7)
  (net 262 ROM_DQ8)
  (net 263 ROM_DQ9)
  (net 264 RX0)
  (net 265 RX3)
  (net 266 SD_CLK)
  (net 267 SD_CMD)
  (net 268 SD_DAT0)
  (net 269 SD_DAT1)
  (net 270 SD_DAT2)
  (net 271 SD_DAT3)
  (net 272 SNES_/PARD)
  (net 273 SNES_/PAWR)
  (net 274 SNES_/RD)
  (net 275 SNES_/RESET)
  (net 276 SNES_/ROMSEL)
  (net 277 SNES_/WR)
  (net 278 SNES_A0)
  (net 279 SNES_A1)
  (net 280 SNES_A10)
  (net 281 SNES_A11)
  (net 282 SNES_A12)
  (net 283 SNES_A13)
  (net 284 SNES_A14)
  (net 285 SNES_A15)
  (net 286 SNES_A16)
  (net 287 SNES_A17)
  (net 288 SNES_A18)
  (net 289 SNES_A19)
  (net 290 SNES_A2)
  (net 291 SNES_A20)
  (net 292 SNES_A21)
  (net 293 SNES_A22)
  (net 294 SNES_A23)
  (net 295 SNES_A3)
  (net 296 SNES_A4)
  (net 297 SNES_A5)
  (net 298 SNES_A6)
  (net 299 SNES_A7)
  (net 300 SNES_A8)
  (net 301 SNES_A9)
  (net 302 SNES_CPU_CLK)
  (net 303 SNES_D0)
  (net 304 SNES_D1)
  (net 305 SNES_D2)
  (net 306 SNES_D3)
  (net 307 SNES_D4)
  (net 308 SNES_D5)
  (net 309 SNES_D6)
  (net 310 SNES_D7)
  (net 311 SNES_IRQ_EN)
  (net 312 SNES_PA0)
  (net 313 SNES_PA1)
  (net 314 SNES_PA2)
  (net 315 SNES_PA3)
  (net 316 SNES_PA4)
  (net 317 SNES_PA5)
  (net 318 SNES_PA6)
  (net 319 SNES_PA7)
  (net 320 SNES_REFRESH)
  (net 321 SNES_SYS_CLK)
  (net 322 TCK)
  (net 323 TMS)
  (net 324 TX0)
  (net 325 TX3)
  (net 326 USB_SWCONN)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.55372)
    (via_drill 0.29972)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +1.2V)
    (add_net +1.8V)
    (add_net +2.5V)
    (add_net +3.3V)
    (add_net +3.3VDAC)
    (add_net +5V)
    (add_net +5VL)
    (add_net +BATT)
    (add_net /Memory/RAM_/CE)
    (add_net /Memory/SRAM_Vcc)
    (add_net "/Power Supply / Misc./REG_SW1")
    (add_net "/Power Supply / Misc./REG_SW2")
    (add_net /RESET)
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_/IRQ")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_/PARD")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_/PAWR")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_/RD")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_/ROMSEL")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_/WR")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A0")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A1")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A10")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A11")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A12")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A13")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A14")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A15")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A16")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A17")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A18")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A19")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A2")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A20")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A21")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A22")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A23")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A3")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A4")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A5")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A6")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A7")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A8")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_A9")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_CPU_CLK")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D0")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D1")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D2")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D3")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D4")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D5")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D6")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_D7")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA0")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA1")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA2")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA3")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA4")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA5")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA6")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_PA7")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_REFRESH")
    (add_net "/SNES Slot/SNES_EXT_SYS_CLK")
    (add_net /TRST)
    (add_net /USEBATT)
    (add_net AGND)
    (add_net AUDIO_L)
    (add_net AUDIO_R)
    (add_net CCLK)
    (add_net CIC_CLK)
    (add_net CIC_DATA0)
    (add_net CIC_DATA1)
    (add_net CIC_MCLR)
    (add_net CIC_RESET)
    (add_net CIC_STATUS)
    (add_net DAC_/DEM)
    (add_net DAC_LRCK)
    (add_net DAC_MCLK)
    (add_net DAC_SDIN)
    (add_net DATABUS_/OE)
    (add_net DATABUS_DIR)
    (add_net DIN+MCU_/OVR)
    (add_net DONE)
    (add_net EXT_CIC_DATA0)
    (add_net EXT_CIC_DATA1)
    (add_net EXT_TDI)
    (add_net EXT_TDO)
    (add_net FPGA_CLK)
    (add_net GND)
    (add_net INIT_B+MCU_IRQ)
    (add_net MCU_SPARE)
    (add_net MCU_SPI_MISO)
    (add_net MCU_SPI_MOSI)
    (add_net MCU_SPI_SCK)
    (add_net MCU_SPI_SS)
    (add_net N-00000100)
    (add_net N-00000102)
    (add_net N-00000103)
    (add_net N-00000104)
    (add_net N-00000105)
    (add_net N-00000106)
    (add_net N-00000107)
    (add_net N-00000108)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-00000120)
    (add_net N-00000125)
    (add_net N-00000127)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-00000142)
    (add_net N-00000143)
    (add_net N-00000144)
    (add_net N-00000145)
    (add_net N-00000146)
    (add_net N-00000147)
    (add_net N-00000148)
    (add_net N-00000152)
    (add_net N-00000153)
    (add_net N-00000154)
    (add_net N-00000155)
    (add_net N-00000157)
    (add_net N-00000158)
    (add_net N-00000159)
    (add_net N-00000160)
    (add_net N-00000161)
    (add_net N-00000193)
    (add_net N-00000273)
    (add_net N-00000274)
    (add_net N-00000278)
    (add_net N-00000279)
    (add_net N-00000287)
    (add_net N-00000288)
    (add_net N-00000289)
    (add_net N-00000293)
    (add_net N-00000294)
    (add_net N-00000295)
    (add_net N-00000296)
    (add_net N-00000300)
    (add_net N-00000307)
    (add_net N-00000310)
    (add_net N-00000311)
    (add_net N-00000312)
    (add_net N-00000314)
    (add_net N-00000315)
    (add_net N-00000316)
    (add_net N-00000317)
    (add_net N-00000319)
    (add_net N-00000323)
    (add_net N-00000324)
    (add_net N-00000325)
    (add_net N-00000328)
    (add_net N-00000329)
    (add_net N-00000338)
    (add_net N-00000339)
    (add_net N-00000340)
    (add_net N-00000341)
    (add_net N-00000345)
    (add_net N-0000036)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000045)
    (add_net N-0000047)
    (add_net N-0000049)
    (add_net N-0000050)
    (add_net N-0000053)
    (add_net N-0000056)
    (add_net N-0000071)
    (add_net N-0000072)
    (add_net N-0000073)
    (add_net N-0000074)
    (add_net N-0000075)
    (add_net N-0000076)
    (add_net N-0000078)
    (add_net N-0000082)
    (add_net N-0000083)
    (add_net N-0000084)
    (add_net N-0000086)
    (add_net N-0000087)
    (add_net N-0000091)
    (add_net N-0000092)
    (add_net N-0000095)
    (add_net P1_CLK)
    (add_net P1_D0)
    (add_net P2.10)
    (add_net P2_CLK)
    (add_net P2_D0)
    (add_net PROG_B)
    (add_net P_LATCH)
    (add_net RAM_/OE)
    (add_net RAM_/WE)
    (add_net RAM_A0)
    (add_net RAM_A1)
    (add_net RAM_A10)
    (add_net RAM_A11)
    (add_net RAM_A12)
    (add_net RAM_A13)
    (add_net RAM_A14)
    (add_net RAM_A15)
    (add_net RAM_A16)
    (add_net RAM_A17)
    (add_net RAM_A18)
    (add_net RAM_A2)
    (add_net RAM_A3)
    (add_net RAM_A4)
    (add_net RAM_A5)
    (add_net RAM_A6)
    (add_net RAM_A7)
    (add_net RAM_A8)
    (add_net RAM_A9)
    (add_net RAM_DQ0)
    (add_net RAM_DQ1)
    (add_net RAM_DQ2)
    (add_net RAM_DQ3)
    (add_net RAM_DQ4)
    (add_net RAM_DQ5)
    (add_net RAM_DQ6)
    (add_net RAM_DQ7)
    (add_net ROM_/CE)
    (add_net ROM_/LB)
    (add_net ROM_/OE)
    (add_net ROM_/UB)
    (add_net ROM_/WE)
    (add_net ROM_A0)
    (add_net ROM_A1)
    (add_net ROM_A10)
    (add_net ROM_A11)
    (add_net ROM_A12)
    (add_net ROM_A13)
    (add_net ROM_A14)
    (add_net ROM_A15)
    (add_net ROM_A16)
    (add_net ROM_A17)
    (add_net ROM_A18)
    (add_net ROM_A19)
    (add_net ROM_A2)
    (add_net ROM_A20)
    (add_net ROM_A21)
    (add_net ROM_A22)
    (add_net ROM_A3)
    (add_net ROM_A4)
    (add_net ROM_A5)
    (add_net ROM_A6)
    (add_net ROM_A7)
    (add_net ROM_A8)
    (add_net ROM_A9)
    (add_net ROM_DQ0)
    (add_net ROM_DQ1)
    (add_net ROM_DQ10)
    (add_net ROM_DQ11)
    (add_net ROM_DQ12)
    (add_net ROM_DQ13)
    (add_net ROM_DQ14)
    (add_net ROM_DQ15)
    (add_net ROM_DQ2)
    (add_net ROM_DQ3)
    (add_net ROM_DQ4)
    (add_net ROM_DQ5)
    (add_net ROM_DQ6)
    (add_net ROM_DQ7)
    (add_net ROM_DQ8)
    (add_net ROM_DQ9)
    (add_net RX0)
    (add_net RX3)
    (add_net SD_CLK)
    (add_net SD_CMD)
    (add_net SD_DAT0)
    (add_net SD_DAT1)
    (add_net SD_DAT2)
    (add_net SD_DAT3)
    (add_net SNES_/PARD)
    (add_net SNES_/PAWR)
    (add_net SNES_/RD)
    (add_net SNES_/RESET)
    (add_net SNES_/ROMSEL)
    (add_net SNES_/WR)
    (add_net SNES_A0)
    (add_net SNES_A1)
    (add_net SNES_A10)
    (add_net SNES_A11)
    (add_net SNES_A12)
    (add_net SNES_A13)
    (add_net SNES_A14)
    (add_net SNES_A15)
    (add_net SNES_A16)
    (add_net SNES_A17)
    (add_net SNES_A18)
    (add_net SNES_A19)
    (add_net SNES_A2)
    (add_net SNES_A20)
    (add_net SNES_A21)
    (add_net SNES_A22)
    (add_net SNES_A23)
    (add_net SNES_A3)
    (add_net SNES_A4)
    (add_net SNES_A5)
    (add_net SNES_A6)
    (add_net SNES_A7)
    (add_net SNES_A8)
    (add_net SNES_A9)
    (add_net SNES_CPU_CLK)
    (add_net SNES_D0)
    (add_net SNES_D1)
    (add_net SNES_D2)
    (add_net SNES_D3)
    (add_net SNES_D4)
    (add_net SNES_D5)
    (add_net SNES_D6)
    (add_net SNES_D7)
    (add_net SNES_IRQ_EN)
    (add_net SNES_PA0)
    (add_net SNES_PA1)
    (add_net SNES_PA2)
    (add_net SNES_PA3)
    (add_net SNES_PA4)
    (add_net SNES_PA5)
    (add_net SNES_PA6)
    (add_net SNES_PA7)
    (add_net SNES_REFRESH)
    (add_net SNES_SYS_CLK)
    (add_net TCK)
    (add_net TMS)
    (add_net TX0)
    (add_net TX3)
    (add_net USB_SWCONN)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.8128)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (net_class Small ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.55372)
    (via_drill 0.29972)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module SM1206_NEW (layer Component) (tedit 5398CE3B)
    (at 117.3734 124.2822 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C391 (at 0.8128 -1.8796 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 7 +5VL)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module HRS-DM1AA (layer Copper) (tedit 4F34F118)
    (at 149.86 68.707)
    (fp_text reference J411 (at -12.7 16.3195) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "Hirose DM1AA" (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -11.90244 12.69746) (size 1.30048 1.30048) (drill 1.30048)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad "" np_thru_hole circle (at 10.49782 12.69746) (size 1.30048 1.30048) (drill 1.30048)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 1 smd rect (at 6.07314 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 271 SD_DAT3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 3.57378 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 267 SD_CMD)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.07188 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.42748 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.92684 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 266 SD_CLK)
    )
    (pad 6 smd rect (at -6.4262 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at -8.8519 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 268 SD_DAT0)
    )
    (pad 8 smd rect (at -10.5537 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 269 SD_DAT1)
    )
    (pad 9 smd rect (at 8.5725 14.8971) (size 1.09982 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 270 SD_DAT2)
    )
    (pad GND1 smd rect (at 14.49832 8.14832) (size 1.99898 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad GND1 smd rect (at 14.49832 -10.5029) (size 1.99898 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad GND1 smd rect (at -14.5034 8.14832) (size 1.99898 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad GND1 smd rect (at -14.5034 -10.5029) (size 1.99898 1.99898)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad DT smd rect (at -14.10208 3.49758) (size 1.99898 1.00076)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 145 N-00000319)
    )
    (pad WP smd rect (at -14.10208 -5.45338) (size 1.99898 1.00076)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 134 N-00000295)
    )
    (pad GND2 smd rect (at -14.10208 -8.0518) (size 1.99898 1.00076)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
  )
  (module USB_MINIB_SMT (layer Copper) (tedit 4F34EE0A)
    (at 128.3335 59.6265)
    (fp_text reference J421 (at -6.48462 0.37338) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "USB Mini-B SMT" (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -4.45008 2.94894) (size 1.99898 3.29946)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at 4.45008 2.94894) (size 1.99898 3.29946)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 6 smd rect (at -4.45008 -2.94894) (size 1.99898 2.49936)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at 4.45008 -2.94894) (size 1.99898 2.49936)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad "" np_thru_hole circle (at -2.19964 0) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad "" np_thru_hole circle (at 2.19964 0) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 3.60172) (size 0.50038 3.79984)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 143 N-00000316)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.8001 3.60172) (size 0.50038 3.79984)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.6002 3.60172) (size 0.50038 3.79984)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.6002 3.60172) (size 0.50038 3.79984)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 150 N-00000329)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.8001 3.60172) (size 0.50038 3.79984)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 139 N-00000311)
    )
  )
  (module GS2 (layer Component) (tedit 4E2C1983)
    (at 122.555 69.7865)
    (descr "Pontet Goute de soudure")
    (attr virtual)
    (fp_text reference JP402 (at 1.8415 -1.016 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMPER (at 1.524 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 -0.635) (size 1.27 0.9652)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 0.635) (size 1.27 0.9652)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 64 /USEBATT)
    )
  )
  (module SOT23-5_LARGEPADS (layer Component) (tedit 4E2AAEB7)
    (at 187.0583 99.96932 90)
    (descr SOT23-5)
    (attr smd)
    (fp_text reference U321 (at -2.43078 -0.05842 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCP1824-2502E/OT (at 2.46888 0.2413 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27 90) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27 90) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.9525 -1.27 90) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 90) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27 90) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/SOT23_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23-5_LARGEPADS (layer Component) (tedit 4E2AAECC)
    (at 190.4492 71.4629)
    (descr SOT23-5)
    (attr smd)
    (fp_text reference U311 (at 2.35204 -0.0635 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCP1824-1802E/OT (at -8.04926 0.7366) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.9525 -1.27) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 2 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27) (size 0.69088 0.9906)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/SOT23_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_array_3x2 (layer Component) (tedit 4E13735B)
    (at 103.1621 63.1444)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P404 (at 5.6515 2.2987) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3X2 (at 0.0254 4.9911) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 185 P1_D0)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 184 P1_CLK)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 190 P_LATCH)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 90 MCU_SPARE)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 187 P2_CLK)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 188 P2_D0)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TSSOP48 (layer Component) (tedit 4FB6C9B9)
    (at 137.287 117.094)
    (fp_text reference U101 (at 4.572 5.3975) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74ALVC164245DGG (at 0.0127 1.1049) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -5.74802 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -5.24764 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 96 N-00000102)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.7498 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 182 N-0000092)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.24942 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.74904 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 97 N-00000103)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.24866 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 98 N-00000104)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.74828 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.2479 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 99 N-00000105)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.74752 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 100 N-00000106)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.24968 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.7493 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 107 N-0000013)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.24892 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 110 N-00000144)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.24892 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 172 N-0000074)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.7493 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 175 N-0000078)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.24968 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.74752 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 169 N-0000071)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.2479 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 179 N-0000086)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.74828 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.24866 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 181 N-0000091)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3.74904 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 101 N-00000107)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.24942 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 22 smd rect (at 4.7498 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 170 N-0000072)
    )
    (pad 23 smd rect (at 5.24764 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 173 N-0000075)
    )
    (pad 24 smd rect (at 5.74802 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 80 DATABUS_DIR)
    )
    (pad 25 smd rect (at 5.74802 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 79 DATABUS_/OE)
    )
    (pad 26 smd rect (at 5.24764 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 177 N-0000083)
    )
    (pad 27 smd rect (at 4.7498 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 180 N-0000087)
    )
    (pad 28 smd rect (at 4.24942 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.74904 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 112 N-00000146)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.24866 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 102 N-00000108)
    )
    (pad 31 smd rect (at 2.74828 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 32 smd rect (at 2.2479 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 171 N-0000073)
    )
    (pad 33 smd rect (at 1.74752 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 174 N-0000076)
    )
    (pad 34 smd rect (at 1.24968 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 35 smd rect (at 0.7493 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 176 N-0000082)
    )
    (pad 36 smd rect (at 0.24892 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 178 N-0000084)
    )
    (pad 37 smd rect (at -0.24892 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 302 SNES_CPU_CLK)
    )
    (pad 38 smd rect (at -0.7493 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 277 SNES_/WR)
    )
    (pad 39 smd rect (at -1.24968 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 40 smd rect (at -1.74752 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 313 SNES_PA1)
    )
    (pad 41 smd rect (at -2.2479 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 312 SNES_PA0)
    )
    (pad 42 smd rect (at -2.74828 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 43 smd rect (at -3.24866 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 315 SNES_PA3)
    )
    (pad 44 smd rect (at -3.74904 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 314 SNES_PA2)
    )
    (pad 45 smd rect (at -4.24942 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 46 smd rect (at -4.7498 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 317 SNES_PA5)
    )
    (pad 47 smd rect (at -5.24764 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 316 SNES_PA4)
    )
    (pad 48 smd rect (at -5.74802 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
  )
  (module TSSOP48 (layer Component) (tedit 4C59321C)
    (at 166.497 113.919)
    (fp_text reference U103 (at 7.9375 4.5085) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74ALVC164245DGG (at 0.00254 0.98044) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -5.74802 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -5.24764 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 105 N-00000125)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.7498 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 104 N-00000120)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.24942 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.74904 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 106 N-00000127)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.24866 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 108 N-00000142)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.74828 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.2479 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 111 N-00000145)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.74752 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 123 N-00000161)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.24968 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.7493 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 122 N-00000160)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.24892 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 113 N-00000147)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.24892 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 121 N-00000159)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.7493 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 120 N-00000158)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.24968 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.74752 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 119 N-00000157)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.2479 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 115 N-00000152)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.74828 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.24866 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 116 N-00000153)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3.74904 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 117 N-00000154)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.24942 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 22 smd rect (at 4.7498 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 118 N-00000155)
    )
    (pad 23 smd rect (at 5.24764 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 62 "/SNES Slot/SNES_EXT_SYS_CLK")
    )
    (pad 24 smd rect (at 5.74802 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 25 smd rect (at 5.74802 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 26 smd rect (at 5.24764 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 321 SNES_SYS_CLK)
    )
    (pad 27 smd rect (at 4.7498 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 320 SNES_REFRESH)
    )
    (pad 28 smd rect (at 4.24942 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.74904 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 319 SNES_PA7)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.24866 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 318 SNES_PA6)
    )
    (pad 31 smd rect (at 2.74828 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 32 smd rect (at 2.2479 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 273 SNES_/PAWR)
    )
    (pad 33 smd rect (at 1.74752 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 272 SNES_/PARD)
    )
    (pad 34 smd rect (at 1.24968 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 35 smd rect (at 0.7493 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 281 SNES_A11)
    )
    (pad 36 smd rect (at 0.24892 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 282 SNES_A12)
    )
    (pad 37 smd rect (at -0.24892 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 280 SNES_A10)
    )
    (pad 38 smd rect (at -0.7493 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 283 SNES_A13)
    )
    (pad 39 smd rect (at -1.24968 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 40 smd rect (at -1.74752 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 301 SNES_A9)
    )
    (pad 41 smd rect (at -2.2479 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 284 SNES_A14)
    )
    (pad 42 smd rect (at -2.74828 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 43 smd rect (at -3.24866 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 300 SNES_A8)
    )
    (pad 44 smd rect (at -3.74904 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 285 SNES_A15)
    )
    (pad 45 smd rect (at -4.24942 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 46 smd rect (at -4.7498 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 299 SNES_A7)
    )
    (pad 47 smd rect (at -5.24764 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 286 SNES_A16)
    )
    (pad 48 smd rect (at -5.74802 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
  )
  (module TSSOP48 (layer Component) (tedit 4FB6C9CC)
    (at 152.019 117.094)
    (fp_text reference U102 (at 4.6355 5.3975) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74ALVC164245DGG (at -0.01778 1.1049) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -5.74802 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -5.24764 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 103 N-0000012)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.7498 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 109 N-00000143)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.24942 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.74904 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 158 N-0000038)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.24866 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 159 N-0000039)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.74828 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.2479 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 160 N-0000040)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.74752 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 161 N-0000041)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.24968 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.7493 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 163 N-0000045)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.24892 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 164 N-0000047)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.24892 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 165 N-0000049)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.7493 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 167 N-0000053)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.24968 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.74752 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 168 N-0000056)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.2479 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 183 N-0000095)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.74828 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.24866 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 95 N-00000100)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3.74904 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 162 N-0000042)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.24942 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 22 smd rect (at 4.7498 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 157 N-0000037)
    )
    (pad 23 smd rect (at 5.24764 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 166 N-0000050)
    )
    (pad 24 smd rect (at 5.74802 3.8989 180) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 25 smd rect (at 5.74802 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 26 smd rect (at 5.24764 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 298 SNES_A6)
    )
    (pad 27 smd rect (at 4.7498 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 287 SNES_A17)
    )
    (pad 28 smd rect (at 4.24942 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.74904 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 297 SNES_A5)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.24866 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 288 SNES_A18)
    )
    (pad 31 smd rect (at 2.74828 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 32 smd rect (at 2.2479 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 296 SNES_A4)
    )
    (pad 33 smd rect (at 1.74752 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 289 SNES_A19)
    )
    (pad 34 smd rect (at 1.24968 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 35 smd rect (at 0.7493 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 295 SNES_A3)
    )
    (pad 36 smd rect (at 0.24892 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 291 SNES_A20)
    )
    (pad 37 smd rect (at -0.24892 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 290 SNES_A2)
    )
    (pad 38 smd rect (at -0.7493 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 292 SNES_A21)
    )
    (pad 39 smd rect (at -1.24968 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 40 smd rect (at -1.74752 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 279 SNES_A1)
    )
    (pad 41 smd rect (at -2.2479 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 293 SNES_A22)
    )
    (pad 42 smd rect (at -2.74828 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 43 smd rect (at -3.24866 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 278 SNES_A0)
    )
    (pad 44 smd rect (at -3.74904 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 294 SNES_A23)
    )
    (pad 45 smd rect (at -4.24942 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 46 smd rect (at -4.7498 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 276 SNES_/ROMSEL)
    )
    (pad 47 smd rect (at -5.24764 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 274 SNES_/RD)
    )
    (pad 48 smd rect (at -5.74802 -3.8989) (size 0.29972 1.19888)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
  )
  (module LQFP80-.5 (layer Component) (tedit 4C5944B7)
    (at 122.1105 84.582 270)
    (fp_text reference U401 (at 7.493 -6.858 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LPC1754 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.7498 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 86 EXT_TDO)
    )
    (pad 2 smd rect (at -4.24942 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 85 EXT_TDI)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3.74904 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 323 TMS)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3.24866 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 63 /TRST)
    )
    (pad 5 smd rect (at -2.74828 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 322 TCK)
    )
    (pad 6 smd rect (at -2.2479 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 265 RX3)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.74752 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 325 TX3)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.24968 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.7493 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.24892 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.24892 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.7493 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.24968 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 151 N-00000338)
    )
    (pad 14 smd rect (at 1.74752 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 13 /RESET)
    )
    (pad 15 smd rect (at 2.2479 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 152 N-00000339)
    )
    (pad 16 smd rect (at 2.74828 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 8 +BATT)
    )
    (pad 17 smd rect (at 3.24866 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 3.74904 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 150 N-00000329)
    )
    (pad 19 smd rect (at 4.24942 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 153 N-00000340)
    )
    (pad 20 smd rect (at 4.7498 6.9977 90) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 154 N-00000341)
    )
    (pad 21 smd rect (at 6.9977 4.7498 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 22 smd rect (at 6.9977 4.24942 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 138 N-00000310)
    )
    (pad 23 smd rect (at 6.9977 3.74904 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 142 N-00000315)
    )
    (pad 24 smd rect (at 6.9977 3.24866 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 25 smd rect (at 6.9977 2.74828 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 141 N-00000314)
    )
    (pad 26 smd rect (at 6.9977 2.2479 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 6.9977 1.74752 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 6.9977 1.24968 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 6.9977 0.7493 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 147 N-00000324)
    )
    (pad 30 smd rect (at 6.9977 0.24892 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 75 DAC_/DEM)
    )
    (pad 31 smd rect (at 6.9977 -0.24892 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 136 N-00000300)
    )
    (pad 32 smd rect (at 6.9977 -0.7493 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 275 SNES_/RESET)
    )
    (pad 33 smd rect (at 6.9977 -1.24968 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 34 smd rect (at 6.9977 -1.74752 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 35 smd rect (at 6.9977 -2.2479 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 36 smd rect (at 6.9977 -2.74828 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 74 CIC_STATUS)
    )
    (pad 37 smd rect (at 6.9977 -3.24866 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 71 CIC_DATA1)
    )
    (pad 38 smd rect (at 6.9977 -3.74904 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 70 CIC_DATA0)
    )
    (pad 39 smd rect (at 6.9977 -4.24942 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 87 FPGA_CLK)
    )
    (pad 40 smd rect (at 6.9977 -4.7498 180) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 149 N-00000328)
    )
    (pad 41 smd rect (at 4.7498 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 186 P2.10)
    )
    (pad 42 smd rect (at 4.24942 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 43 smd rect (at 3.74904 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 44 smd rect (at 3.24866 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 82 DONE)
    )
    (pad 45 smd rect (at 2.74828 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 92 MCU_SPI_MOSI)
    )
    (pad 46 smd rect (at 2.2479 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 91 MCU_SPI_MISO)
    )
    (pad 47 smd rect (at 1.74752 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 93 MCU_SPI_SCK)
    )
    (pad 48 smd rect (at 1.24968 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 94 MCU_SPI_SS)
    )
    (pad 49 smd rect (at 0.7493 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 89 INIT_B+MCU_IRQ)
    )
    (pad 50 smd rect (at 0.24892 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 81 DIN+MCU_/OVR)
    )
    (pad 51 smd rect (at -0.24892 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 52 smd rect (at -0.7493 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 53 smd rect (at -1.24968 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 146 N-00000323)
    )
    (pad 54 smd rect (at -1.74752 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 135 N-00000296)
    )
    (pad 55 smd rect (at -2.2479 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 271 SD_DAT3)
    )
    (pad 56 smd rect (at -2.74828 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 57 smd rect (at -3.24866 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 58 smd rect (at -3.74904 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 270 SD_DAT2)
    )
    (pad 59 smd rect (at -4.24942 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 269 SD_DAT1)
    )
    (pad 60 smd rect (at -4.7498 -6.9977 270) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 268 SD_DAT0)
    )
    (pad 61 smd rect (at -6.9977 -4.7498) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 267 SD_CMD)
    )
    (pad 62 smd rect (at -6.9977 -4.24942) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 145 N-00000319)
    )
    (pad 63 smd rect (at -6.9977 -3.74904) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 266 SD_CLK)
    )
    (pad 64 smd rect (at -6.9977 -3.24866) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 134 N-00000295)
    )
    (pad 65 smd rect (at -6.9977 -2.74828) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 326 USB_SWCONN)
    )
    (pad 66 smd rect (at -6.9977 -2.2479) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 67 smd rect (at -6.9977 -1.74752) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 68 smd rect (at -6.9977 -1.24968) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 69 smd rect (at -6.9977 -0.7493) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 148 N-00000325)
    )
    (pad 70 smd rect (at -6.9977 -0.24892) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 64 /USEBATT)
    )
    (pad 71 smd rect (at -6.9977 0.24892) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 188 P2_D0)
    )
    (pad 72 smd rect (at -6.9977 0.7493) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 187 P2_CLK)
    )
    (pad 73 smd rect (at -6.9977 1.24968) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 90 MCU_SPARE)
    )
    (pad 74 smd rect (at -6.9977 1.74752) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 190 P_LATCH)
    )
    (pad 75 smd rect (at -6.9977 2.2479) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 184 P1_CLK)
    )
    (pad 76 smd rect (at -6.9977 2.74828) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 185 P1_D0)
    )
    (pad 77 smd rect (at -6.9977 3.24866) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 78 smd rect (at -6.9977 3.74904) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 79 smd rect (at -6.9977 4.24942) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 324 TX0)
    )
    (pad 80 smd rect (at -6.9977 4.7498) (size 0.24892 1.4986)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 264 RX0)
    )
  )
  (module PQFP208 (layer Component) (tedit 4D25195A)
    (at 158.496 88.773)
    (descr "Module cms PQFP 208 pins")
    (tags "PQFP CMS")
    (attr smd)
    (fp_text reference U201 (at 15.1765 16.637) (layer F.SilkS))
    (fp_text value XC3S400-PQ208 (at 0.00508 0.02794) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 1 (at 13.589 -15.494) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 12.75842 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 12.25804 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 229 ROM_A12)
    )
    (pad 3 smd rect (at 11.75766 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 235 ROM_A18)
    )
    (pad 4 smd rect (at 11.25728 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 236 ROM_A19)
    )
    (pad 5 smd rect (at 10.7569 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 255 ROM_DQ15)
    )
    (pad 6 smd rect (at 10.25652 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 7 smd rect (at 9.75614 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 253 ROM_DQ13)
    )
    (pad 8 smd rect (at 9.25576 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 9 smd rect (at 8.75538 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 254 ROM_DQ14)
    )
    (pad 10 smd rect (at 8.255 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 252 ROM_DQ12)
    )
    (pad 11 smd rect (at 7.75462 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 234 ROM_A17)
    )
    (pad 12 smd rect (at 7.25424 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 251 ROM_DQ11)
    )
    (pad 13 smd rect (at 6.75386 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 263 ROM_DQ9)
    )
    (pad 14 smd rect (at 6.25348 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 15 smd rect (at 5.7531 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 250 ROM_DQ10)
    )
    (pad 16 smd rect (at 5.25272 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 262 ROM_DQ8)
    )
    (pad 17 smd rect (at 4.75234 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 18 smd rect (at 4.25196 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 243 ROM_A5)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.75158 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 215 RAM_DQ3)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3.2512 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 214 RAM_DQ2)
    )
    (pad 21 smd rect (at 2.75082 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 216 RAM_DQ4)
    )
    (pad 22 smd rect (at 2.25044 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 213 RAM_DQ1)
    )
    (pad 23 smd rect (at 1.75006 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 24 smd rect (at 1.24968 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 217 RAM_DQ5)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.7493 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.24892 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 212 RAM_DQ0)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.25146 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 218 RAM_DQ6)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.75184 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 193 RAM_A0)
    )
    (pad 29 smd rect (at -1.25222 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 219 RAM_DQ7)
    )
    (pad 30 smd rect (at -1.7526 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 31 smd rect (at -2.25298 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 194 RAM_A1)
    )
    (pad 32 smd rect (at -2.75336 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 33 smd rect (at -3.25374 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 204 RAM_A2)
    )
    (pad 34 smd rect (at -3.75412 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 195 RAM_A10)
    )
    (pad 35 smd rect (at -4.2545 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 205 RAM_A3)
    )
    (pad 36 smd rect (at -4.75488 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 191 RAM_/OE)
    )
    (pad 37 smd rect (at -5.25526 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 206 RAM_A4)
    )
    (pad 38 smd rect (at -5.75564 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 39 smd rect (at -6.25602 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 196 RAM_A11)
    )
    (pad 40 smd rect (at -6.7564 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 207 RAM_A5)
    )
    (pad 41 smd rect (at -7.25678 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 42 smd rect (at -7.75716 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 211 RAM_A9)
    )
    (pad 43 smd rect (at -8.25754 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 208 RAM_A6)
    )
    (pad 44 smd rect (at -8.75792 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 210 RAM_A8)
    )
    (pad 45 smd rect (at -9.2583 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 209 RAM_A7)
    )
    (pad 46 smd rect (at -9.75868 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 198 RAM_A13)
    )
    (pad 47 smd rect (at -10.25906 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 48 smd rect (at -10.75944 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 197 RAM_A12)
    )
    (pad 49 smd rect (at -11.25982 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 50 smd rect (at -11.7602 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 192 RAM_/WE)
    )
    (pad 51 smd rect (at -12.26058 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 199 RAM_A14)
    )
    (pad 52 smd rect (at -12.76096 -15.494 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 203 RAM_A18)
    )
    (pad 53 smd rect (at -15.5702 -12.75842) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 54 smd rect (at -15.5702 -12.25804) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 55 smd rect (at -15.5702 -11.75766) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 56 smd rect (at -15.5702 -11.25728) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 57 smd rect (at -15.5702 -10.7569) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 201 RAM_A16)
    )
    (pad 58 smd rect (at -15.5702 -10.25652) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 200 RAM_A15)
    )
    (pad 59 smd rect (at -15.5702 -9.75614) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 60 smd rect (at -15.5702 -9.25576) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 61 smd rect (at -15.5702 -8.75538) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 202 RAM_A17)
    )
    (pad 62 smd rect (at -15.5702 -8.255) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 270 SD_DAT2)
    )
    (pad 63 smd rect (at -15.5702 -7.75462) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 271 SD_DAT3)
    )
    (pad 64 smd rect (at -15.5702 -7.25424) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 266 SD_CLK)
    )
    (pad 65 smd rect (at -15.5702 -6.75386) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 268 SD_DAT0)
    )
    (pad 66 smd rect (at -15.5702 -6.25348) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 67 smd rect (at -15.5702 -5.7531) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 267 SD_CMD)
    )
    (pad 68 smd rect (at -15.5702 -5.25272) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 94 MCU_SPI_SS)
    )
    (pad 69 smd rect (at -15.5702 -4.75234) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 70 smd rect (at -15.5702 -4.25196) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 71 smd rect (at -15.5702 -3.75158) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 93 MCU_SPI_SCK)
    )
    (pad 72 smd rect (at -15.5702 -3.2512) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 91 MCU_SPI_MISO)
    )
    (pad 73 smd rect (at -15.5702 -2.75082) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 74 smd rect (at -15.5702 -2.25044) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 92 MCU_SPI_MOSI)
    )
    (pad 75 smd rect (at -15.5702 -1.75006) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 76 smd rect (at -15.5702 -1.24968) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 77 DAC_MCLK)
    )
    (pad 77 smd rect (at -15.5702 -0.7493) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 76 DAC_LRCK)
    )
    (pad 78 smd rect (at -15.5702 -0.24892) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 78 DAC_SDIN)
    )
    (pad 79 smd rect (at -15.5702 0.25146) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 269 SD_DAT1)
    )
    (pad 80 smd rect (at -15.5702 0.75184) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 87 FPGA_CLK)
    )
    (pad 81 smd rect (at -15.5702 1.25222) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 316 SNES_PA4)
    )
    (pad 82 smd rect (at -15.5702 1.7526) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 83 smd rect (at -15.5702 2.25298) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 89 INIT_B+MCU_IRQ)
    )
    (pad 84 smd rect (at -15.5702 2.75336) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 85 smd rect (at -15.5702 3.25374) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 317 SNES_PA5)
    )
    (pad 86 smd rect (at -15.5702 3.75412) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 314 SNES_PA2)
    )
    (pad 87 smd rect (at -15.5702 4.2545) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 315 SNES_PA3)
    )
    (pad 88 smd rect (at -15.5702 4.75488) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 89 smd rect (at -15.5702 5.25526) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 90 smd rect (at -15.5702 5.75564) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 312 SNES_PA0)
    )
    (pad 91 smd rect (at -15.5702 6.25602) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 92 smd rect (at -15.5702 6.7564) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 81 DIN+MCU_/OVR)
    )
    (pad 93 smd rect (at -15.5702 7.25678) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 313 SNES_PA1)
    )
    (pad 94 smd rect (at -15.5702 7.75716) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 277 SNES_/WR)
    )
    (pad 95 smd rect (at -15.5702 8.25754) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 302 SNES_CPU_CLK)
    )
    (pad 96 smd rect (at -15.5702 8.75792) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 306 SNES_D3)
    )
    (pad 97 smd rect (at -15.5702 9.2583) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 310 SNES_D7)
    )
    (pad 98 smd rect (at -15.5702 9.75868) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 99 smd rect (at -15.5702 10.25906) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 100 smd rect (at -15.5702 10.75944) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 305 SNES_D2)
    )
    (pad 101 smd rect (at -15.5702 11.25982) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 309 SNES_D6)
    )
    (pad 102 smd rect (at -15.5702 11.7602) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 304 SNES_D1)
    )
    (pad 103 smd rect (at -15.5702 12.26058) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 82 DONE)
    )
    (pad 104 smd rect (at -15.5702 12.76096) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 68 CCLK)
    )
    (pad 105 smd rect (at -12.75842 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 106 smd rect (at -12.25804 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 308 SNES_D5)
    )
    (pad 107 smd rect (at -11.75766 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 303 SNES_D0)
    )
    (pad 108 smd rect (at -11.25728 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 307 SNES_D4)
    )
    (pad 109 smd rect (at -10.7569 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 79 DATABUS_/OE)
    )
    (pad 110 smd rect (at -10.25652 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 111 smd rect (at -9.75614 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 80 DATABUS_DIR)
    )
    (pad 112 smd rect (at -9.25576 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 113 smd rect (at -8.75538 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 124 N-00000193)
    )
    (pad 114 smd rect (at -8.255 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 311 SNES_IRQ_EN)
    )
    (pad 115 smd rect (at -7.75462 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 274 SNES_/RD)
    )
    (pad 116 smd rect (at -7.25424 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 276 SNES_/ROMSEL)
    )
    (pad 117 smd rect (at -6.75386 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 294 SNES_A23)
    )
    (pad 118 smd rect (at -6.25348 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 119 smd rect (at -5.7531 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 278 SNES_A0)
    )
    (pad 120 smd rect (at -5.25272 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 293 SNES_A22)
    )
    (pad 121 smd rect (at -4.75234 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 122 smd rect (at -4.25196 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 279 SNES_A1)
    )
    (pad 123 smd rect (at -3.75158 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 292 SNES_A21)
    )
    (pad 124 smd rect (at -3.2512 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 290 SNES_A2)
    )
    (pad 125 smd rect (at -2.75082 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 291 SNES_A20)
    )
    (pad 126 smd rect (at -2.25044 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 295 SNES_A3)
    )
    (pad 127 smd rect (at -1.75006 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 128 smd rect (at -1.24968 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 289 SNES_A19)
    )
    (pad 129 smd rect (at -0.7493 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 130 smd rect (at -0.24892 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 296 SNES_A4)
    )
    (pad 131 smd rect (at 0.25146 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 288 SNES_A18)
    )
    (pad 132 smd rect (at 0.75184 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 297 SNES_A5)
    )
    (pad 133 smd rect (at 1.25222 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 287 SNES_A17)
    )
    (pad 134 smd rect (at 1.7526 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 135 smd rect (at 2.25298 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 298 SNES_A6)
    )
    (pad 136 smd rect (at 2.75336 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 137 smd rect (at 3.25374 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 286 SNES_A16)
    )
    (pad 138 smd rect (at 3.75412 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 299 SNES_A7)
    )
    (pad 139 smd rect (at 4.2545 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 285 SNES_A15)
    )
    (pad 140 smd rect (at 4.75488 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 300 SNES_A8)
    )
    (pad 141 smd rect (at 5.25526 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 284 SNES_A14)
    )
    (pad 142 smd rect (at 5.75564 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 143 smd rect (at 6.25602 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 301 SNES_A9)
    )
    (pad 144 smd rect (at 6.7564 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 283 SNES_A13)
    )
    (pad 145 smd rect (at 7.25678 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 146 smd rect (at 7.75716 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 280 SNES_A10)
    )
    (pad 147 smd rect (at 8.25754 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 282 SNES_A12)
    )
    (pad 148 smd rect (at 8.75792 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 281 SNES_A11)
    )
    (pad 149 smd rect (at 9.2583 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 272 SNES_/PARD)
    )
    (pad 150 smd rect (at 9.75868 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 273 SNES_/PAWR)
    )
    (pad 151 smd rect (at 10.25906 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 152 smd rect (at 10.75944 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 318 SNES_PA6)
    )
    (pad 153 smd rect (at 11.25982 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 154 smd rect (at 11.7602 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 319 SNES_PA7)
    )
    (pad 155 smd rect (at 12.26058 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 320 SNES_REFRESH)
    )
    (pad 156 smd rect (at 12.76096 15.6972 90) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 221 ROM_/LB)
    )
    (pad 157 smd rect (at 15.621 12.75842) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 158 smd rect (at 15.621 12.25804) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 159 smd rect (at 15.621 11.75766) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 160 smd rect (at 15.621 11.25728) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 161 smd rect (at 15.621 10.7569) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 223 ROM_/UB)
    )
    (pad 162 smd rect (at 15.621 10.25652) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 222 ROM_/OE)
    )
    (pad 163 smd rect (at 15.621 9.75614) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 164 smd rect (at 15.621 9.25576) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 165 smd rect (at 15.621 8.75538) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 241 ROM_A3)
    )
    (pad 166 smd rect (at 15.621 8.255) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 225 ROM_A0)
    )
    (pad 167 smd rect (at 15.621 7.75462) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 245 ROM_A7)
    )
    (pad 168 smd rect (at 15.621 7.25424) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 226 ROM_A1)
    )
    (pad 169 smd rect (at 15.621 6.75386) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 242 ROM_A4)
    )
    (pad 170 smd rect (at 15.621 6.25348) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 171 smd rect (at 15.621 5.7531) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 237 ROM_A2)
    )
    (pad 172 smd rect (at 15.621 5.25272) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 220 ROM_/CE)
    )
    (pad 173 smd rect (at 15.621 4.75234) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 174 smd rect (at 15.621 4.25196) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 175 smd rect (at 15.621 3.75158) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 244 ROM_A6)
    )
    (pad 176 smd rect (at 15.621 3.2512) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 248 ROM_DQ0)
    )
    (pad 177 smd rect (at 15.621 2.75082) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 178 smd rect (at 15.621 2.25044) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 249 ROM_DQ1)
    )
    (pad 179 smd rect (at 15.621 1.75006) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 180 smd rect (at 15.621 1.24968) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 321 SNES_SYS_CLK)
    )
    (pad 181 smd rect (at 15.621 0.7493) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 256 ROM_DQ2)
    )
    (pad 182 smd rect (at 15.621 0.24892) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 257 ROM_DQ3)
    )
    (pad 183 smd rect (at 15.621 -0.25146) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 258 ROM_DQ4)
    )
    (pad 184 smd rect (at 15.621 -0.75184) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 232 ROM_A15)
    )
    (pad 185 smd rect (at 15.621 -1.25222) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 260 ROM_DQ6)
    )
    (pad 186 smd rect (at 15.621 -1.7526) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 187 smd rect (at 15.621 -2.25298) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 259 ROM_DQ5)
    )
    (pad 188 smd rect (at 15.621 -2.75336) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 189 smd rect (at 15.621 -3.25374) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 261 ROM_DQ7)
    )
    (pad 190 smd rect (at 15.621 -3.75412) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 224 ROM_/WE)
    )
    (pad 191 smd rect (at 15.621 -4.2545) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 238 ROM_A20)
    )
    (pad 192 smd rect (at 15.621 -4.75488) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 193 smd rect (at 15.621 -5.25526) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 194 smd rect (at 15.621 -5.75564) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 230 ROM_A13)
    )
    (pad 195 smd rect (at 15.621 -6.25602) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 196 smd rect (at 15.621 -6.7564) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 228 ROM_A11)
    )
    (pad 197 smd rect (at 15.621 -7.25678) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 227 ROM_A10)
    )
    (pad 198 smd rect (at 15.621 -7.75716) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 240 ROM_A22)
    )
    (pad 199 smd rect (at 15.621 -8.25754) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 233 ROM_A16)
    )
    (pad 200 smd rect (at 15.621 -8.75792) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 231 ROM_A14)
    )
    (pad 201 smd rect (at 15.621 -9.2583) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 202 smd rect (at 15.621 -9.75868) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 203 smd rect (at 15.621 -10.25906) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 239 ROM_A21)
    )
    (pad 204 smd rect (at 15.621 -10.75944) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 247 ROM_A9)
    )
    (pad 205 smd rect (at 15.621 -11.25982) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 246 ROM_A8)
    )
    (pad 206 smd rect (at 15.621 -11.7602) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 207 smd rect (at 15.621 -12.26058) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 189 PROG_B)
    )
    (pad 208 smd rect (at 15.621 -12.76096) (size 2.54 0.254)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/pqfp208.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.393 0.393 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23EBC (layer Component) (tedit 4D4BE4E0)
    (at 135.128 62.1665 180)
    (descr "Module CMS SOT23 Transistore EBC")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference D511 (at 3.175 -1.3335 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAT54C (at 0.3175 1.2065 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.889 -1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.889 -1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 8 +BATT)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 10 /Memory/SRAM_Vcc)
    )
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module XTAL_SMD_05019 (layer Component) (tedit 4C593100)
    (at 110.617 87.249 270)
    (fp_text reference X402 (at -2.9845 -2.413 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 32.768kHz (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.10058 0 270) (size 1.30048 2.19964)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 151 N-00000338)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.10058 0 270) (size 1.30048 2.19964)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 152 N-00000339)
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer Component) (tedit 4C5944CA)
    (at 97.79 96.52 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P402 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0.02032 0.01016 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /RESET)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23EBC (layer Component) (tedit 4D4BE2D6)
    (at 138.684 62.1665 180)
    (descr "Module CMS SOT23 Transistore EBC")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q511 (at -2.413 -0.8255 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2N2222A (at -3.8735 -0.1905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.889 -1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.889 -1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 155 N-00000345)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 9 /Memory/RAM_/CE)
    )
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer Component) (tedit 4C5944D6)
    (at 97.79 101.6 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P403 (at 0 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 -0.01016 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 141 N-00000314)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module BT_KEYSTONE_1059_20MM (layer Copper) (tedit 4DB238EB)
    (at 111.76 90.17 90)
    (fp_text reference BT351 (at -12.319 -5.842 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "Keystone 1059 / KZH20PCB" (at 0 0 90) (layer B.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.462 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 13.462 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 8 +BATT)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 13.462 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 8 +BATT)
    )
  )
  (module VFBGA54 (layer Component) (tedit 4C13975F)
    (at 183.08066 80.4418 180)
    (fp_text reference U501 (at 3.85826 4.8514 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MT45W8MW16 (at 0.18034 0.04064 180) (layer F.SilkS))
    (pad A1 smd oval (at -2.99974 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 221 ROM_/LB)
    )
    (pad B1 smd oval (at -2.2479 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 262 ROM_DQ8)
    )
    (pad C1 smd oval (at -1.4986 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 263 ROM_DQ9)
    )
    (pad D1 smd oval (at -0.7493 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad E1 smd oval (at 0 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad F1 smd oval (at 0.7493 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 254 ROM_DQ14)
    )
    (pad G1 smd oval (at 1.4986 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 255 ROM_DQ15)
    )
    (pad H1 smd oval (at 2.2479 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 235 ROM_A18)
    )
    (pad J1 smd oval (at 2.99974 1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad A2 smd oval (at -2.99974 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 222 ROM_/OE)
    )
    (pad B2 smd oval (at -2.2479 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 223 ROM_/UB)
    )
    (pad C2 smd oval (at -1.4986 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 250 ROM_DQ10)
    )
    (pad D2 smd oval (at -0.7493 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 251 ROM_DQ11)
    )
    (pad E2 smd oval (at 0 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 252 ROM_DQ12)
    )
    (pad F2 smd oval (at 0.7493 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 253 ROM_DQ13)
    )
    (pad G2 smd oval (at 1.4986 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 236 ROM_A19)
    )
    (pad H2 smd oval (at 2.2479 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 246 ROM_A8)
    )
    (pad J2 smd oval (at 2.99974 1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad A3 smd oval (at -2.99974 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 225 ROM_A0)
    )
    (pad B3 smd oval (at -2.2479 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 241 ROM_A3)
    )
    (pad C3 smd oval (at -1.4986 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 243 ROM_A5)
    )
    (pad D3 smd oval (at -0.7493 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 234 ROM_A17)
    )
    (pad E3 smd oval (at 0 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 239 ROM_A21)
    )
    (pad F3 smd oval (at 0.7493 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 231 ROM_A14)
    )
    (pad G3 smd oval (at 1.4986 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 229 ROM_A12)
    )
    (pad H3 smd oval (at 2.2479 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 247 ROM_A9)
    )
    (pad J3 smd oval (at 2.99974 0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad A4 smd oval (at -2.99974 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 226 ROM_A1)
    )
    (pad B4 smd oval (at -2.2479 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 242 ROM_A4)
    )
    (pad C4 smd oval (at -1.4986 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 244 ROM_A6)
    )
    (pad D4 smd oval (at -0.7493 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 245 ROM_A7)
    )
    (pad E4 smd oval (at 0 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 233 ROM_A16)
    )
    (pad F4 smd oval (at 0.7493 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 232 ROM_A15)
    )
    (pad G4 smd oval (at 1.4986 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 230 ROM_A13)
    )
    (pad H4 smd oval (at 2.2479 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 227 ROM_A10)
    )
    (pad J4 smd oval (at 2.99974 -0.37338 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 240 ROM_A22)
    )
    (pad A5 smd oval (at -2.99974 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 237 ROM_A2)
    )
    (pad B5 smd oval (at -2.2479 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 220 ROM_/CE)
    )
    (pad C5 smd oval (at -1.4986 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 249 ROM_DQ1)
    )
    (pad D5 smd oval (at -0.7493 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 257 ROM_DQ3)
    )
    (pad E5 smd oval (at 0 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 258 ROM_DQ4)
    )
    (pad F5 smd oval (at 0.7493 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 259 ROM_DQ5)
    )
    (pad G5 smd oval (at 1.4986 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 224 ROM_/WE)
    )
    (pad H5 smd oval (at 2.2479 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 228 ROM_A11)
    )
    (pad J5 smd oval (at 2.99974 -1.12268 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
    (pad A6 smd oval (at -2.99974 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad B6 smd oval (at -2.2479 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 248 ROM_DQ0)
    )
    (pad C6 smd oval (at -1.4986 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 256 ROM_DQ2)
    )
    (pad D6 smd oval (at -0.7493 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 2 +1.8V)
    )
    (pad E6 smd oval (at 0 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad F6 smd oval (at 0.7493 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 260 ROM_DQ6)
    )
    (pad G6 smd oval (at 1.4986 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 261 ROM_DQ7)
    )
    (pad H6 smd oval (at 2.2479 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 238 ROM_A20)
    )
    (pad J6 smd oval (at 2.99974 -1.87452 180) (size 0.28956 0.28956)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module TSSOP10 (layer Component) (tedit 4D2A0F06)
    (at 104.267 105.41 180)
    (fp_text reference U341 (at 0 -3.7465 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CS4344 (at 0.635 2.0955 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.99822 2.2479) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 78 DAC_SDIN)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.49784 2.2479) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 75 DAC_/DEM)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 2.2479) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 76 DAC_LRCK)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.49784 2.2479) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 77 DAC_MCLK)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.99822 2.2479) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 129 N-00000287)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.99822 -2.2479 180) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 130 N-00000288)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.49784 -2.2479 180) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 131 N-00000289)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0 -2.2479 180) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.49784 -2.2479 180) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 5 +3.3VDAC)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.99822 -2.2479 180) (size 0.29972 0.99822)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 128 N-00000279)
    )
  )
  (module pin_array_7x2 (layer Component) (tedit 4D4AAE76)
    (at 99.10064 83.79968 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 7 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P401 (at 7.47268 -3.27914 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_7X2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -5.08 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 186 P2.10)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /RESET)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 325 TX3)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 265 RX3)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 0 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 322 TCK)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 /TRST)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 323 TMS)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 5.08 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 85 EXT_TDI)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 86 EXT_TDO)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 264 RX0)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 -1.27 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 324 TX0)
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 539784AC)
    (at 124.587 123.3805 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R331 (at 3.3655 0.0254 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 127 N-00000278)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 69 CIC_CLK)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592F23)
    (at 108.966 106.045 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C342 (at 3.3909 -0.03302 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 5 +3.3VDAC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5E34)
    (at 150.40102 87.2998)
    (attr smd)
    (fp_text reference C412 (at -3.39852 0.0127) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C594445)
    (at 177.9905 64.5795 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R403 (at 0 -1.5875 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 147 N-00000324)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 140 N-00000312)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C5930D1)
    (at 100.2665 98.9965 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C405 (at 3.3655 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 13 /RESET)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C5930DE)
    (at 100.29952 95.3008 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R404 (at -1.1557 1.80848 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 13 /RESET)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E2AAD9B)
    (at 183.5785 112.903 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C301 (at 0.37846 -2.79654 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E2AB01A)
    (at 181.737 108.1405)
    (attr smd)
    (fp_text reference C303 (at -2.43586 -1.64084) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C593240)
    (at 191.516 110.744 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C302 (at 3.3655 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E2AAFEA)
    (at 185.42 108.1405 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C304 (at -1.28016 1.64084 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5945DB)
    (at 129.0955 66.7385)
    (attr smd)
    (fp_text reference R423 (at 3.302 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1.5k (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 143 N-00000316)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 326 USB_SWCONN)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C5943FA)
    (at 183.5023 99.84232 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C322 (at -0.48768 -1.7018 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C59441E)
    (at 190.4492 68.5419)
    (attr smd)
    (fp_text reference C312 (at -3.4417 0.0381) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 2 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C594403)
    (at 190.62954 99.9744 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C321 (at 0.0254 1.77546 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C594416)
    (at 190.4238 74.4093)
    (attr smd)
    (fp_text reference C311 (at 3.3782 0.0127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7u (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C59467D)
    (at 183.388 85.344 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C502 (at 3.429 -0.5715 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 2 +1.8V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D4BE509)
    (at 140.462 58.674 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C511 (at -0.3175 3.7465 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 10 /Memory/SRAM_Vcc)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5946A5)
    (at 183.007 74.8665)
    (attr smd)
    (fp_text reference C501 (at -3.3655 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5946F0)
    (at 163.7665 116.2685 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C116 (at -3.3655 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4DB49853)
    (at 149.2885 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C115 (at -3.429 0.0635 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4E136369)
    (at 134.5565 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C114 (at 0.0635 -1.651 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5946E1)
    (at 163.7665 111.5695 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C103 (at -3.3655 0 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C594726)
    (at 149.2885 114.7445 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C102 (at -3.3655 0 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C594741)
    (at 134.5565 114.7445 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C101 (at -3.3655 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592F1B)
    (at 106.9975 106.045 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C341 (at 3.3909 0.06096 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 5 +3.3VDAC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20DC20)
    (at 128.397 115.824 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C331 (at 0.0635 -1.651 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C59466E)
    (at 178.054 84.074)
    (attr smd)
    (fp_text reference C222 (at -3.81 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C59317D)
    (at 138.1125 83.947 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C221 (at -0.4953 -1.7399 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D4BE244)
    (at 157.099 70.4215 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C213 (at -3.683 -0.0635 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C59465C)
    (at 169.926 88.392 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C212 (at 3.3655 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C81)
    (at 159.258 100.33 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C211 (at 3.556 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5945F6)
    (at 146.9009 89.19972)
    (attr smd)
    (fp_text reference C210 (at -3.3909 0.39878) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C594614)
    (at 150.5585 100.33 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C208 (at -3.3655 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C6A)
    (at 169.7355 102.2985 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C207 (at -1.8415 1.524 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C6F)
    (at 171.3865 98.044 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C206 (at 0 1.651 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C4D)
    (at 171.3865 85.979 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C205 (at 3.3655 0.508 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C594694)
    (at 168.7195 76.0095 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C204 (at -3.302 0 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D4BE254)
    (at 147.6375 70.4215)
    (attr smd)
    (fp_text reference C203 (at 3.3655 -0.6985) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C39)
    (at 143.002 86.0425 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C202 (at 3.3655 -0.127 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C2B)
    (at 143.002 91.5035 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C201 (at 0.0635 -1.778 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2596E5)
    (at 187.5155 124.46 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R101 (at -3.556 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 270 (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 62 "/SNES Slot/SNES_EXT_SYS_CLK")
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C593120)
    (at 108.077 85.471 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C408 (at 0 1.524 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 151 N-00000338)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D2539EE)
    (at 112.0775 97.2185 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C407 (at 0 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33p (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 154 N-00000341)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D2539F3)
    (at 108.1405 97.2185)
    (attr smd)
    (fp_text reference C406 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33p (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 153 N-00000340)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D4BE27B)
    (at 138.684 66.675 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R512 (at 3.556 -0.0635 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 155 N-00000345)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D4BE273)
    (at 138.684 64.897)
    (attr smd)
    (fp_text reference R513 (at -3.556 0.0635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 155 N-00000345)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4D4BE500)
    (at 138.684 58.674 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R511 (at -0.3175 3.3655 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 20k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 10 /Memory/SRAM_Vcc)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 9 /Memory/RAM_/CE)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5945EA)
    (at 138.1125 93.5355 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C223 (at 0 -1.778 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C594654)
    (at 178.054 92.964)
    (attr smd)
    (fp_text reference C224 (at -3.8735 0.127) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C594605)
    (at 150.40102 89.19972)
    (attr smd)
    (fp_text reference C411 (at 3.33248 0.08128) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2A0FA5)
    (at 121.92 84.963)
    (attr smd)
    (fp_text reference C401 (at 0 -1.524) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at -3.8735 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5945AD)
    (at 121.412 80.772 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C402 (at -3.3655 0 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C59459D)
    (at 125.984 84.963 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C403 (at 0 -1.7145 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2A0FBB)
    (at 121.8565 88.265 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C404 (at -3.4925 0.889 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 1.651 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C594435)
    (at 189.2935 64.5795 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R401 (at 0 -1.524 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 135 N-00000296)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 144 N-00000317)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C59443D)
    (at 183.642 64.5795 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R402 (at 0 -1.5875 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 146 N-00000323)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 137 N-00000307)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C593160)
    (at 131.3815 75.438)
    (attr smd)
    (fp_text reference R406 (at 3.32994 0.02032) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 148 N-00000325)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 189 PROG_B)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C59318C)
    (at 127 99.822 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R405 (at 0 -1.524 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 68 CCLK)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 149 N-00000328)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592C70)
    (at 100.203 105.283 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C343 (at 3.429 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 129 N-00000287)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592C7A)
    (at 100.203 107.188 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C344 (at 3.429 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 129 N-00000287)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592C85)
    (at 100.203 109.093 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C345 (at 3.3655 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 130 N-00000288)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592E73)
    (at 106.553 116.6495)
    (attr smd)
    (fp_text reference C347 (at 1.7145 1.7145) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 67 AUDIO_R)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E0FB3F3)
    (at 102.4255 114.8715 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R343 (at 0.0635 -6.7945 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 66 AUDIO_L)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 132 N-00000293)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E0FB3F7)
    (at 102.4255 113.0935)
    (attr smd)
    (fp_text reference R344 (at -0.0635 7.0485) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 132 N-00000293)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E0FB3E3)
    (at 102.4255 111.3155)
    (attr smd)
    (fp_text reference C348 (at -0.0635 7.3025) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 3.3u (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 132 N-00000293)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 131 N-00000289)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4DB42F0A)
    (at 106.553 111.3155 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C346 (at -3.429 1.651 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 3.3u (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 133 N-00000294)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 128 N-00000279)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4E0FB3EF)
    (at 102.4255 116.6495 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C349 (at 0.0635 -6.5405 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 66 AUDIO_L)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592E8F)
    (at 106.553 113.0935 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R342 (at -3.429 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 133 N-00000294)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C592E86)
    (at 106.553 114.8715)
    (attr smd)
    (fp_text reference R341 (at 3.429 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 67 AUDIO_R)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 133 N-00000294)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20F37A)
    (at 140.0175 114.7445 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C104 (at -3.3655 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5946FA)
    (at 154.7495 114.7445 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C105 (at -3.3655 0 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5946D9)
    (at 169.2275 111.5695 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C106 (at -3.3655 0 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5946CC)
    (at 169.2275 116.2685 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C113 (at 0 1.7145 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4DB4983C)
    (at 154.7495 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C112 (at -3.429 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4DB497AF)
    (at 140.0175 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C111 (at -3.4925 0.6985 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4C593112)
    (at 108.077 89.027 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C409 (at -0.0635 -1.524 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 152 N-00000339)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5945D1)
    (at 128.3335 69.2785 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R421 (at 3.302 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 33 (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 143 N-00000316)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 138 N-00000310)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4C5945CB)
    (at 126.5555 69.2785 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R422 (at 3.2385 0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 33 (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 139 N-00000311)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 142 N-00000315)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23EBC (layer Copper) (tedit 4E137307)
    (at 142.4305 119.6975 180)
    (descr "Module CMS SOT23 Transistore EBC")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q101 (at -0.5715 4.5085 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 2N2222A (at 0.254 2.4765 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.889 1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.889 1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 156 N-0000036)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 114 N-00000148)
    )
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4FB6C9C0)
    (at 144.653 118.491 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R102 (at 3.302 0.1905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 156 N-0000036)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4FB7B3D2)
    (at 144.653 114.554 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R103 (at -3.7465 -1.2065 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4k7 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 311 SNES_IRQ_EN)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 156 N-0000036)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PAD_1x1mm (layer Component) (tedit 4C814406)
    (at 149.4155 107.3785)
    (fp_text reference P113 (at 2.6035 0.0635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0.127 1.4605) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1.00076 1.00076)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 124 N-00000193)
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20DD62)
    (at 125.7935 91.2495 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R407 (at 0 -1.5875 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 186 P2.10)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module GS2 (layer Component) (tedit 4D20F05A)
    (at 121.7295 107.3785)
    (descr "Pontet Goute de soudure")
    (attr virtual)
    (fp_text reference JP401 (at 1.778 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMPER (at -1.778 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 -0.635) (size 1.27 0.9652)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 136 N-00000300)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 0.635) (size 1.27 0.9652)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 72 CIC_MCLR)
    )
  )
  (module DIP-8__300 (layer Component) (tedit 4E2BF7AC)
    (at 124.587 117.0305 180)
    (descr "8 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U331 (at 5.969 -1.3335 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PIC12F629-I/P (at -0.1905 -3.556 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 127 N-00000278)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 74 CIC_STATUS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 CIC_MCLR)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 CIC_RESET)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 CIC_DATA1)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 CIC_DATA0)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 GND)
    )
    (model dil/dil_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 539784A7)
    (at 126.492 123.3805 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R332 (at 3.3655 0.0762 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 70 CIC_DATA0)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 83 EXT_CIC_DATA0)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 539784B1)
    (at 122.682 123.3805 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R333 (at -3.3909 0.0508 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 84 EXT_CIC_DATA1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 71 CIC_DATA1)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20DD25)
    (at 123.317 118.237 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C333 (at 0 -3.2385 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 71 CIC_DATA1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20DD2A)
    (at 125.857 118.237 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C332 (at 0 -4.2545 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 70 CIC_DATA0)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20DDB3)
    (at 168.2115 124.5235 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C128 (at 0 -2.0955 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 119 N-00000157)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D96E90A)
    (at 168.2115 121.0945 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C127 (at 0 2.0955 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 115 N-00000152)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4DB5B204)
    (at 181.356 121.666 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C126 (at 0 1.5875 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 61 "/SNES Slot/SNES_EXT_REFRESH")
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4DB497E0)
    (at 145.7325 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C125 (at 3.429 -0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 103 N-0000012)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4E136363)
    (at 136.398 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C124 (at 3.556 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 107 N-0000013)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D20DD7C)
    (at 144.272 124.0155)
    (attr smd)
    (fp_text reference C123 (at 0 -1.651) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 114 N-00000148)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4DB49837)
    (at 147.5105 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C122 (at -3.429 0.0635 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 109 N-00000143)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4E136350)
    (at 138.2395 119.4435 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C121 (at 3.556 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10p (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 110 N-00000144)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1210L_NEW (layer Component) (tedit 4E1363C7)
    (at 188.7855 110.5535 90)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference L302 (at 4.5085 0.762 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uH (at 0.0635 0.0635 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.778 0 90) (size 1.778 2.794)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 12 "/Power Supply / Misc./REG_SW2")
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.778 0 90) (size 1.778 2.794)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1210L_NEW (layer Component) (tedit 4E2AB006)
    (at 178.3715 110.5535 270)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference L301 (at -0.05334 2.47142 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uH (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.778 0 270) (size 1.778 2.794)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.778 0 270) (size 1.778 2.794)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 11 "/Power Supply / Misc./REG_SW1")
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-3MM-FIXED (layer Copper) (tedit 4D251F59)
    (at 182.372 61.595)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (attr virtual)
    (fp_text reference D402 (at 0.635 5.3975) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "LED 2mA 1.8V, yellow" (at 0 -10.033 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.Paste B.SilkS)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.Paste B.SilkS)
      (net 137 N-00000307)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_amarelo.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-3MM-FIXED (layer Copper) (tedit 4D251F62)
    (at 188.0235 61.595)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (attr virtual)
    (fp_text reference D401 (at 1.143 5.3975) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "LED 2mA 1.9V, green" (at 0.0635 -9.7155 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.Paste B.SilkS)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.Paste B.SilkS)
      (net 144 N-00000317)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-3MM-FIXED (layer Copper) (tedit 4D251F4F)
    (at 176.7205 61.595)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (attr virtual)
    (fp_text reference D403 (at -0.889 5.3975) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "LED 2mA 1.7V, red" (at 0.0635 -9.0805 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.Paste B.SilkS)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.Paste B.SilkS)
      (net 140 N-00000312)
    )
    (model libs/led3_vertical_red.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D252E94)
    (at 165.6715 81.661)
    (attr smd)
    (fp_text reference C214 (at 0 1.7145) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module HC49US (layer Component) (tedit 4D2592DD)
    (at 109.6645 93.726)
    (fp_text reference X401 (at 6.858 3.175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 12MHz (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.24942 0) (size 5.50164 1.99898)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 153 N-00000340)
    )
    (pad 2 smd rect (at 4.24942 0) (size 5.50164 1.99898)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 154 N-00000341)
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5DE4)
    (at 156.7815 100.33 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C209 (at 3.556 0.0635 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5CBD)
    (at 145.161 97.917 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C231 (at 3.3655 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5CC6)
    (at 149.86 93.6625 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C215 (at 3.302 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 3 +2.5V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C95)
    (at 160.274 103.505 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C232 (at -3.4925 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5C55)
    (at 171.3865 91.5035 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C233 (at 3.3655 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4D2F5CA5)
    (at 171.3865 79.502 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C234 (at -3.3655 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TSOPII-32 (layer Component) (tedit 4D4BAF03)
    (at 152.3365 62.23)
    (fp_text reference U511 (at 12.5095 4.3815) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CY62148EV30-ZSXI (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -9.52246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 202 RAM_A17)
    )
    (pad 2 smd rect (at -8.25246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 201 RAM_A16)
    )
    (pad 3 smd rect (at -6.98246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 199 RAM_A14)
    )
    (pad 4 smd rect (at -5.71246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 197 RAM_A12)
    )
    (pad 5 smd rect (at -4.44246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 209 RAM_A7)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.17246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 208 RAM_A6)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.90246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 207 RAM_A5)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.63246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 206 RAM_A4)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.63246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 205 RAM_A3)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.90246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 204 RAM_A2)
    )
    (pad 11 smd rect (at 3.17246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 194 RAM_A1)
    )
    (pad 12 smd rect (at 4.44246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 193 RAM_A0)
    )
    (pad 13 smd rect (at 5.71246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 212 RAM_DQ0)
    )
    (pad 14 smd rect (at 6.98246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 213 RAM_DQ1)
    )
    (pad 15 smd rect (at 8.25246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 214 RAM_DQ2)
    )
    (pad 16 smd rect (at 9.52246 5.71246 180) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 17 smd rect (at 9.52246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 215 RAM_DQ3)
    )
    (pad 18 smd rect (at 8.25246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 216 RAM_DQ4)
    )
    (pad 19 smd rect (at 6.98246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 217 RAM_DQ5)
    )
    (pad 20 smd rect (at 5.71246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 218 RAM_DQ6)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.44246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 219 RAM_DQ7)
    )
    (pad 22 smd rect (at 3.17246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 9 /Memory/RAM_/CE)
    )
    (pad 23 smd rect (at 1.90246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 195 RAM_A10)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.63246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 191 RAM_/OE)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.63246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 196 RAM_A11)
    )
    (pad 26 smd rect (at -1.90246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 211 RAM_A9)
    )
    (pad 27 smd rect (at -3.17246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 210 RAM_A8)
    )
    (pad 28 smd rect (at -4.44246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 198 RAM_A13)
    )
    (pad 29 smd rect (at -5.71246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 192 RAM_/WE)
    )
    (pad 30 smd rect (at -6.98246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 203 RAM_A18)
    )
    (pad 31 smd rect (at -8.25246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 200 RAM_A15)
    )
    (pad 32 smd rect (at -9.52246 -5.71246) (size 0.7493 1.26746)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 10 /Memory/SRAM_Vcc)
    )
  )
  (module SOT23GDS (layer Copper) (tedit 4DB497C3)
    (at 138.303 124.1425 180)
    (descr "Module CMS SOT23 Transistore EBC")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q301 (at 0 2.2225 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value IRLML6402PbF (at -0.0635 -2.921 180) (layer B.SilkS))
    (pad S smd rect (at -0.889 1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad G smd rect (at 0.889 1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 126 N-00000274)
    )
    (pad D smd rect (at 0 -1.016 180) (size 0.9144 0.9144)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 125 N-00000273)
    )
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Copper) (tedit 4FB7B3EB)
    (at 134.9375 123.1265)
    (attr smd)
    (fp_text reference R301 (at -3.4925 0.6985) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 20k (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 126 N-00000274)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805_FIXEDMASK (layer Component) (tedit 4DB42EDA)
    (at 111.8235 111.3155 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference FB341 (at -3.683 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FILTER (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 5 +3.3VDAC)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module GS2 (layer Component) (tedit 4EBE960C)
    (at 112.9665 124.206 270)
    (descr "Pontet Goute de soudure")
    (attr virtual)
    (fp_text reference JP341 (at -2.9845 0.254 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "FB 0603" (at 1.524 0 360) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 -0.635 270) (size 1.27 0.9652)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 0.635 270) (size 1.27 0.9652)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 65 AGND)
    )
  )
  (module QFN10-2x2_LONGPADS (layer Component) (tedit 4DB5B1F8)
    (at 183.5785 110.5535 270)
    (fp_text reference U301 (at 0.254 -2.8575 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MIC23250-S4YMT (at 4.0005 2.8575 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.79756 1.22682 90) (size 0.20066 1.7526)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.39878 1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 11 "/Power Supply / Misc./REG_SW1")
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.79756 1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 88 GND)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.79756 -1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.39878 -1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 12 "/Power Supply / Misc./REG_SW2")
    )
    (pad 8 smd rect (at 0 -1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.39878 -1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 6 +5V)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.79756 -1.27508 90) (size 0.20066 1.65354)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 4 +3.3V)
    )
  )
  (module SNESCART_EXT2_SMTUSB (layer Copper) (tedit 4F34E870)
    (at 145.034 133.096 180)
    (solder_mask_margin 0.01016)
    (solder_paste_margin -0.01016)
    (fp_text reference J101 (at -10.50036 -7.50062 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SNESCART_EXT (at 0 -7.50062 180) (layer B.SilkS))
    (fp_line (start 22.49932 74.30008) (end 48.99914 74.30008) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 21.89988 78.00086) (end 22.49932 78.00086) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -50.89906 12.7) (end -50.89906 22.60092) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -46.9011 10.20064) (end -46.9011 12.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -49.40046 6.10108) (end -49.40046 10.20064) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -45.00118 6.10108) (end -45.00118 -4.30022) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 45.00118 6.10108) (end 45.00118 -4.30022) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 50.59934 10.39876) (end 50.59934 6.10108) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 48.99914 74.30008) (end 48.99914 70.50024) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -49.49952 74.30008) (end -49.49952 70.50024) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -21.65096 78.00086) (end -21.65096 74.30008) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 22.49932 74.30008) (end 22.49932 78.00086) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -50.89906 61.99886) (end -50.89906 31.09976) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -49.49952 68.80098) (end -49.49952 61.99886) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 50.59934 61.99886) (end 50.59934 22.79904) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 48.99914 68.80098) (end 48.99914 61.99886) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 48.99914 61.99886) (end 50.59934 61.99886) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 46.49978 17.5006) (end 48.99914 17.5006) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 48.99914 20.80006) (end 48.99914 17.5006) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 46.49978 20.80006) (end 48.99914 20.80006) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 46.49978 22.79904) (end 46.49978 20.80006) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start 50.59934 22.79904) (end 46.49978 22.79904) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -46.9011 31.09976) (end -50.89906 31.09976) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -46.9011 29.10078) (end -46.9011 31.09976) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -49.40046 29.10078) (end -46.9011 29.10078) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -49.40046 22.60092) (end -49.40046 29.10078) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -50.89906 22.60092) (end -49.40046 22.60092) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_arc (start -44.30014 -4.30022) (end -44.30014 -5.00126) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_arc (start -33.20034 -4.30022) (end -32.4993 -4.30022) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_arc (start -29.2989 -4.30022) (end -29.2989 -5.00126) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_arc (start 29.2989 -4.30022) (end 29.99994 -4.30022) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_arc (start 33.20034 -4.30022) (end 33.20034 -5.00126) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_arc (start 44.30014 -4.30022) (end 45.00118 -4.30022) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.09906))
    (fp_line (start -21.65096 78.00086) (end 21.89988 78.00086) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -49.49952 74.30008) (end -21.65096 74.30008) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -49.49952 70.50024) (end -47.00016 70.50024) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -47.00016 70.50024) (end -47.00016 68.80098) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -47.00016 68.80098) (end -49.49952 68.80098) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -49.49952 61.99886) (end -50.89906 61.99886) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -50.89906 12.7) (end -46.9011 12.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -46.9011 10.20064) (end -49.40046 10.20064) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -49.40046 6.10108) (end -45.00118 6.10108) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 48.99914 68.80098) (end 46.49978 68.80098) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 46.49978 68.80098) (end 46.49978 70.50024) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 46.49978 70.50024) (end 48.99914 70.50024) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 45.00118 6.10108) (end 50.59934 6.10108) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 50.59934 10.39876) (end 48.99914 10.39876) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 48.99914 10.39876) (end 48.99914 15.49908) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 48.99914 15.49908) (end 46.49978 15.49908) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 46.49978 15.49908) (end 46.49978 17.5006) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 33.20034 -5.00126) (end 44.30014 -5.00126) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 29.99994 -4.30022) (end 29.99994 6.2992) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 29.99994 6.2992) (end 32.4993 6.2992) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start 32.4993 6.2992) (end 32.4993 -4.30022) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -33.20034 -5.00126) (end -44.30014 -5.00126) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -29.99994 -4.30022) (end -29.99994 6.2992) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -29.99994 6.2992) (end -32.4993 6.2992) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -32.4993 6.2992) (end -32.4993 -4.30022) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (fp_line (start -29.2989 -5.00126) (end 29.2989 -5.00126) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
    (pad 1 connect rect (at -42.49928 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 62 "/SNES Slot/SNES_EXT_SYS_CLK")
      (die_length 0.04826)
    )
    (pad 2 connect rect (at -39.99992 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (die_length 0.21844)
    )
    (pad 3 connect rect (at -37.50056 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 59 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA6")
      (die_length 0.24892)
    )
    (pad 4 connect rect (at -35.0012 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 15 "/SNES Slot/SNES_EXT_/PARD")
      (die_length 0.89662)
    )
    (pad 5 connect rect (at -27.7495 -0.50038 180) (size 1.99898 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 88 GND)
      (die_length 117.66804)
    )
    (pad 6 connect rect (at -25.00122 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 23 "/SNES Slot/SNES_EXT_A11")
      (die_length 106.2736)
    )
    (pad 7 connect rect (at -22.49932 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 22 "/SNES Slot/SNES_EXT_A10")
      (die_length 0.08382)
    )
    (pad 8 connect rect (at -19.99996 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 43 "/SNES Slot/SNES_EXT_A9")
      (die_length 0.0254)
    )
    (pad 9 connect rect (at -17.5006 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 42 "/SNES Slot/SNES_EXT_A8")
      (die_length 103.34244)
    )
    (pad 10 connect rect (at -15.00124 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 41 "/SNES Slot/SNES_EXT_A7")
      (die_length 0.08128)
    )
    (pad 11 connect rect (at -12.49934 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 40 "/SNES Slot/SNES_EXT_A6")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 12 connect rect (at -9.99998 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 39 "/SNES Slot/SNES_EXT_A5")
      (die_length 112.96396)
    )
    (pad 13 connect rect (at -7.50062 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 38 "/SNES Slot/SNES_EXT_A4")
      (die_length 104.902)
    )
    (pad 14 connect rect (at -5.00126 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 37 "/SNES Slot/SNES_EXT_A3")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 15 connect rect (at -2.49936 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 32 "/SNES Slot/SNES_EXT_A2")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 16 connect rect (at 0 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 21 "/SNES Slot/SNES_EXT_A1")
      (die_length 116.77904)
    )
    (pad 17 connect rect (at 2.49936 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 20 "/SNES Slot/SNES_EXT_A0")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 18 connect rect (at 5.00126 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 14 "/SNES Slot/SNES_EXT_/IRQ")
      (die_length 0.08382)
    )
    (pad 19 connect rect (at 7.50062 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 45 "/SNES Slot/SNES_EXT_D0")
      (die_length 0.25654)
    )
    (pad 20 connect rect (at 9.99998 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 46 "/SNES Slot/SNES_EXT_D1")
      (die_length 0.18288)
    )
    (pad 21 connect rect (at 12.49934 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 47 "/SNES Slot/SNES_EXT_D2")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 22 connect rect (at 15.00124 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 48 "/SNES Slot/SNES_EXT_D3")
      (die_length 0.49022)
    )
    (pad 23 connect rect (at 17.5006 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 17 "/SNES Slot/SNES_EXT_/RD")
      (die_length 0.00254)
    )
    (pad 24 connect rect (at 19.99996 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 84 EXT_CIC_DATA1)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 25 connect rect (at 22.49932 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 73 CIC_RESET)
      (die_length 112.30864)
    )
    (pad 26 connect rect (at 25.00122 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 275 SNES_/RESET)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 27 connect rect (at 27.7495 -0.50038 180) (size 1.99898 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 7 +5VL)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 28 connect rect (at 35.0012 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 53 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA0")
      (die_length 103.26878)
    )
    (pad 29 connect rect (at 37.50056 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 55 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA2")
      (die_length 0.10668)
    )
    (pad 30 connect rect (at 39.99992 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 57 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA4")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 31 connect rect (at 42.49928 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Copper)
      (net 66 AUDIO_L)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 32 connect rect (at -42.49928 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (die_length -167.11676)
    )
    (pad 33 connect rect (at -39.99992 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 61 "/SNES Slot/SNES_EXT_REFRESH")
      (die_length -501.3452)
    )
    (pad 34 connect rect (at -37.50056 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 60 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA7")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 35 connect rect (at -35.0012 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 16 "/SNES Slot/SNES_EXT_/PAWR")
      (die_length 0.12192)
    )
    (pad 36 connect rect (at -27.7495 -0.50038 180) (size 1.99898 7.00024)
      (layers Component)
      (net 88 GND)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 37 connect rect (at -25.00122 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 24 "/SNES Slot/SNES_EXT_A12")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 38 connect rect (at -22.49932 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 25 "/SNES Slot/SNES_EXT_A13")
      (die_length 6.38302)
    )
    (pad 39 connect rect (at -19.99996 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 26 "/SNES Slot/SNES_EXT_A14")
      (die_length 0.12192)
    )
    (pad 40 connect rect (at -17.5006 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 27 "/SNES Slot/SNES_EXT_A15")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 41 connect rect (at -15.00124 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 28 "/SNES Slot/SNES_EXT_A16")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 42 connect rect (at -12.49934 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 29 "/SNES Slot/SNES_EXT_A17")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 43 connect rect (at -9.99998 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 30 "/SNES Slot/SNES_EXT_A18")
      (die_length 488.98048)
    )
    (pad 44 connect rect (at -7.50062 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 31 "/SNES Slot/SNES_EXT_A19")
      (die_length 100.39096)
    )
    (pad 45 connect rect (at -5.00126 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 33 "/SNES Slot/SNES_EXT_A20")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 46 connect rect (at -2.49936 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 34 "/SNES Slot/SNES_EXT_A21")
      (die_length 101.49586)
    )
    (pad 47 connect rect (at 0 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 35 "/SNES Slot/SNES_EXT_A22")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 48 connect rect (at 2.49936 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 36 "/SNES Slot/SNES_EXT_A23")
      (die_length 102.29596)
    )
    (pad 49 connect rect (at 5.00126 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 18 "/SNES Slot/SNES_EXT_/ROMSEL")
      (die_length 102.50678)
    )
    (pad 50 connect rect (at 7.50062 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 49 "/SNES Slot/SNES_EXT_D4")
      (die_length 102.74046)
    )
    (pad 51 connect rect (at 9.99998 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 50 "/SNES Slot/SNES_EXT_D5")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 52 connect rect (at 12.49934 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 51 "/SNES Slot/SNES_EXT_D6")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 53 connect rect (at 15.00124 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 52 "/SNES Slot/SNES_EXT_D7")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 54 connect rect (at 17.5006 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 19 "/SNES Slot/SNES_EXT_/WR")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 55 connect rect (at 19.99996 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 83 EXT_CIC_DATA0)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 56 connect rect (at 22.49932 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 69 CIC_CLK)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 57 connect rect (at 25.00122 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 44 "/SNES Slot/SNES_EXT_CPU_CLK")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 58 connect rect (at 27.7495 -0.50038 180) (size 1.99898 7.00024)
      (layers Component)
      (net 7 +5VL)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 59 connect rect (at 35.0012 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 54 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA1")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 60 connect rect (at 37.50056 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 56 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA3")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 61 connect rect (at 39.99992 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 58 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA5")
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad 62 connect rect (at 42.49928 -0.50038 180) (size 1.50114 7.00024)
      (layers Component)
      (net 67 AUDIO_R)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad "" connect rect (at -38.75024 -1.00076 180) (size 12.49934 8.001)
      (layers *.Mask)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad "" connect rect (at 38.75024 -1.00076 180) (size 12.49934 8.001)
      (layers *.Mask)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad "" connect rect (at 0 -1.00076 180) (size 59.99988 8.001)
      (layers *.Mask)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad "" connect rect (at -27.8003 9.70026 180) (size 5.99948 5.00126)
      (layers F.Mask)
      (die_length -2147.483648)
    )
    (pad "" connect rect (at 36.40074 9.6012 180) (size 5.79882 5.99948)
      (layers F.Mask)
      (die_length -2147.483648)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB7B3DA)
    (at 143.256 108.712)
    (fp_text reference RA114 (at 0 2.4765) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 102 N-00000108)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 112 N-00000146)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 180 N-0000087)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 177 N-0000083)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 307 SNES_D4)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 303 SNES_D0)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 308 SNES_D5)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 304 SNES_D1)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB7B3DF)
    (at 139.7 108.712)
    (fp_text reference RA113 (at -0.381 2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 178 N-0000084)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 176 N-0000082)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 174 N-0000076)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 171 N-0000073)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 309 SNES_D6)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 305 SNES_D2)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 310 SNES_D7)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 306 SNES_D3)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Copper) (tedit 4FB6CA18)
    (at 176.149 121.539 90)
    (fp_text reference RA112 (at -0.127 -2.3495 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 115 N-00000152)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 116 N-00000153)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 117 N-00000154)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 118 N-00000155)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 61 "/SNES Slot/SNES_EXT_REFRESH")
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 60 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA7")
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 59 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA6")
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 16 "/SNES Slot/SNES_EXT_/PAWR")
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C9AD)
    (at 167.767 124.6505)
    (fp_text reference RA111 (at 1.7145 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 22 "/SNES Slot/SNES_EXT_A10")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 24 "/SNES Slot/SNES_EXT_A12")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 23 "/SNES Slot/SNES_EXT_A11")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 15 "/SNES Slot/SNES_EXT_/PARD")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 119 N-00000157)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 120 N-00000158)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 121 N-00000159)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 113 N-00000147)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C9A8)
    (at 164.211 124.6505)
    (fp_text reference RA110 (at 1.3335 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 42 "/SNES Slot/SNES_EXT_A8")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 26 "/SNES Slot/SNES_EXT_A14")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 43 "/SNES Slot/SNES_EXT_A9")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 25 "/SNES Slot/SNES_EXT_A13")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 122 N-00000160)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 123 N-00000161)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 111 N-00000145)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 108 N-00000142)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C9A0)
    (at 160.655 124.6505)
    (fp_text reference RA109 (at 1.016 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 40 "/SNES Slot/SNES_EXT_A6")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 28 "/SNES Slot/SNES_EXT_A16")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 41 "/SNES Slot/SNES_EXT_A7")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 27 "/SNES Slot/SNES_EXT_A15")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 106 N-00000127)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 104 N-00000120)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 105 N-00000125)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 166 N-0000050)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C999)
    (at 157.099 124.6505)
    (fp_text reference RA108 (at 0.6985 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 38 "/SNES Slot/SNES_EXT_A4")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 30 "/SNES Slot/SNES_EXT_A18")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 39 "/SNES Slot/SNES_EXT_A5")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 29 "/SNES Slot/SNES_EXT_A17")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 157 N-0000037)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 162 N-0000042)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 95 N-00000100)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 183 N-0000095)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C994)
    (at 153.543 124.6505)
    (fp_text reference RA107 (at 0.3175 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 32 "/SNES Slot/SNES_EXT_A2")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 33 "/SNES Slot/SNES_EXT_A20")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 37 "/SNES Slot/SNES_EXT_A3")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 31 "/SNES Slot/SNES_EXT_A19")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 168 N-0000056)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 167 N-0000053)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 165 N-0000049)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 164 N-0000047)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C98C)
    (at 149.987 124.6505)
    (fp_text reference RA106 (at 0.0635 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 20 "/SNES Slot/SNES_EXT_A0")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 35 "/SNES Slot/SNES_EXT_A22")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 21 "/SNES Slot/SNES_EXT_A1")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 34 "/SNES Slot/SNES_EXT_A21")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 163 N-0000045)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 161 N-0000041)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 160 N-0000040)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 159 N-0000039)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C986)
    (at 146.431 124.6505)
    (fp_text reference RA105 (at -0.1905 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 14 "/SNES Slot/SNES_EXT_/IRQ")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 17 "/SNES Slot/SNES_EXT_/RD")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 18 "/SNES Slot/SNES_EXT_/ROMSEL")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 36 "/SNES Slot/SNES_EXT_A23")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 158 N-0000038)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 109 N-00000143)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 103 N-0000012)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 114 N-00000148)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C974)
    (at 142.3035 124.6505)
    (fp_text reference RA104 (at 0 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FB (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 46 "/SNES Slot/SNES_EXT_D1")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 50 "/SNES Slot/SNES_EXT_D5")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 45 "/SNES Slot/SNES_EXT_D0")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 49 "/SNES Slot/SNES_EXT_D4")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 173 N-0000075)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 170 N-0000072)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 101 N-00000107)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 181 N-0000091)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C96D)
    (at 138.7475 124.6505)
    (fp_text reference RA103 (at -0.3175 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value FB (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 48 "/SNES Slot/SNES_EXT_D3")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 52 "/SNES Slot/SNES_EXT_D7")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 47 "/SNES Slot/SNES_EXT_D2")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 51 "/SNES Slot/SNES_EXT_D6")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 179 N-0000086)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 169 N-0000071)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 175 N-0000078)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 172 N-0000074)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C965)
    (at 135.1915 124.6505)
    (fp_text reference RA102 (at -0.6985 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 53 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA0")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 54 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA1")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 19 "/SNES Slot/SNES_EXT_/WR")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 180) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 44 "/SNES Slot/SNES_EXT_CPU_CLK")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 110 N-00000144)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 107 N-0000013)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 100 N-00000106)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 99 N-00000105)
    )
  )
  (module R_PACK_1206_2 (layer Component) (tedit 4FB6C95D)
    (at 130.81 125.349 270)
    (fp_text reference RA101 (at 1.016 2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.19888 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 57 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA4")
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 58 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA5")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 55 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA2")
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.19888 0.79756 90) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 56 "/SNES Slot/SNES_EXT_PA3")
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.19888 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 98 N-00000104)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 97 N-00000103)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 182 N-0000092)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.19888 -0.79756 270) (size 0.4191 0.79756)
      (layers Component F.Paste F.Mask)
      (net 96 N-00000102)
    )
  )
  (module SM1210L_NEW (layer Copper) (tedit 539784F4)
    (at 123.9774 125.4252)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference L391 (at -0.0508 -2.3622) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10uH (at 0 -0.762) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.778 0) (size 1.778 2.794)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 7 +5VL)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.778 0) (size 1.778 2.794)
      (layers Copper B.Paste B.Mask)
      (net 125 N-00000273)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LOGO (layer Copper) (tedit 0)
    (at 183.8452 112.8522)
    (fp_text reference G*** (at 0 -7.27964) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0 7.27964) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_text "Assembled in Ukraine" (at 147.955 108.4326) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Manufactured by KRIKzz" (at 112.522 73.152) (layer B.SilkS))
  (gr_text Mk.II (at 108.7755 62.357) (layer B.SilkS))
  (dimension 82.99958 (width 0.3048) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "83.000 mm" (at 206.02194 96.59874 270.1) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 166.7002 138.0998) (xy 207.64754 138.0998)))
    (feature2 (pts (xy 166.7002 55.10022) (xy 207.64754 55.10022)))
    (crossbar (pts (xy 204.39634 55.10022) (xy 204.39634 138.0998)))
    (arrow1a (pts (xy 204.39634 138.0998) (xy 203.81214 136.97458)))
    (arrow1b (pts (xy 204.39634 138.0998) (xy 204.98054 136.97458)))
    (arrow2a (pts (xy 204.39634 55.10022) (xy 203.81214 56.22544)))
    (arrow2b (pts (xy 204.39634 55.10022) (xy 204.98054 56.22544)))
  )
  (dimension 101.6 (width 0.3048) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "101.600 mm" (at 145.1991 150.92426) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 195.9991 87.89924) (xy 195.9991 152.54986)))
    (feature2 (pts (xy 94.3991 87.89924) (xy 94.3991 152.54986)))
    (crossbar (pts (xy 94.3991 149.29866) (xy 195.9991 149.29866)))
    (arrow1a (pts (xy 195.9991 149.29866) (xy 194.87388 149.88286)))
    (arrow1b (pts (xy 195.9991 149.29866) (xy 194.87388 148.71446)))
    (arrow2a (pts (xy 94.3991 149.29866) (xy 95.52432 149.88286)))
    (arrow2b (pts (xy 94.3991 149.29866) (xy 95.52432 148.71446)))
  )
  (gr_text USE_BATT (at 118.3005 69.9135) (layer F.SilkS))
  (gr_text GPIO (at 108.6485 66.6115) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 120.79986 61.99886 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 120.79986 67.5005 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 115.49888 61.99886 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 115.49888 67.5005 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text P404 (at 118.09984 60.4012) (layer F.SilkS))
  (gr_text P1.10 (at 119.44858 62.84722 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text P1.9 (at 119.44858 66.44894 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text P1.8 (at 118.1481 63.14948 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text P1.4 (at 118.1481 66.44894 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text P1.1 (at 116.84762 63.14948 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text P1.0 (at 116.84762 66.44894 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 100.6094 66.7004) (layer F.SilkS))
  (gr_text S/N (at 115.8494 107.8484) (layer B.SilkS))
  (gr_text CR2032 (at 101.5365 102.489) (layer B.SilkS))
  (gr_text "SD Card" (at 149.098 85.725) (layer B.SilkS))
  (gr_text USB (at 118.8085 60.0075) (layer B.SilkS))
  (gr_text Write (at 176.7205 65.659) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 102.69982 91.39936 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 14 (at 125.3998 104.20096) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 134.8994 104.20096) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 125.69952 111.50092) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 134.59968 111.50092) (layer F.SilkS))
  (gr_text P401 (at 130.0988 102.99954) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3.3V (at 131.59994 111.49838) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 131.50088 110.29696) (layer F.SilkS))
  (gr_text /RST (at 131.8006 109.09808) (layer F.SilkS))
  (gr_text RX3 (at 131.39928 107.8992) (layer F.SilkS))
  (gr_text /TRST (at 132.10032 106.69778) (layer F.SilkS))
  (gr_text TDI (at 131.20116 105.4989) (layer F.SilkS))
  (gr_text RX0 (at 131.39928 104.29748) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 129.10058 111.49838) (layer F.SilkS))
  (gr_text P2.10 (at 128.19888 110.29696) (layer F.SilkS))
  (gr_text TX3 (at 128.69926 109.09808) (layer F.SilkS))
  (gr_text TCK (at 128.69926 107.8992) (layer F.SilkS))
  (gr_text TMS (at 128.69926 106.69778) (layer F.SilkS))
  (gr_text TDO (at 128.69926 105.4989) (layer F.SilkS))
  (gr_text TX0 (at 128.69926 104.29748) (layer F.SilkS))
  (gr_text Reset (at 95.758 96.0755 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text Freeze (at 95.758 101.6 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text SD2SNES (at 116.3701 63.2587) (layer B.SilkS))
  (gr_text "©2009 - 2014 ikari_01 " (at 111.76 69.9516) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Rev.F / 2014-06-10" (at 112.903 67.31) (layer B.SilkS))
  (gr_text "!! This side to BACK of SNES !!" (at 119.9515 73.025) (layer F.SilkS))
  (gr_text BOTTOM (at 100.076 60.14974) (layer Copper))
  (gr_text TOP (at 100.32492 60.14974) (layer Component))
  (gr_text Read (at 182.372 65.659) (layer B.SilkS))
  (gr_text Ready (at 188.0235 65.659) (layer B.SilkS))
  (zone (net 88) (net_name GND) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.1905))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 173.5455 129.159) (xy 174.625 128.0795) (xy 174.625 126.40056) (xy 178.00066 126.40056) (xy 178.00066 126.59106)
        (xy 194.00012 126.59106) (xy 194.00012 123.29922) (xy 191.50076 123.29922) (xy 191.50076 119.99214) (xy 195.50126 119.99214)
        (xy 195.50126 110.89894) (xy 194.00012 110.89894) (xy 194.00012 104.30002) (xy 191.39916 104.30002) (xy 191.39916 101.6)
        (xy 195.50126 101.6) (xy 195.50126 71.501) (xy 194.09918 71.501) (xy 194.09918 64.69888) (xy 191.59982 64.69888)
        (xy 191.59982 62.19952) (xy 194.09918 62.19952) (xy 194.09918 59.00166) (xy 166.29888 59.00166) (xy 166.29888 55.50154)
        (xy 122.98934 55.50154) (xy 122.98934 58.99912) (xy 96.40062 58.99912) (xy 96.40062 62.19952) (xy 98.89998 62.19952)
        (xy 98.89998 64.69888) (xy 96.40062 64.69888) (xy 96.40062 71.501) (xy 94.89948 71.501) (xy 94.89948 104.1654)
        (xy 110.49 104.1654) (xy 112.1156 105.791) (xy 112.1156 114.3762) (xy 111.125 115.3668) (xy 111.125 119.888)
        (xy 112.014 120.777) (xy 112.014 123.3805) (xy 112.522 123.3805) (xy 112.522 123.2535) (xy 120.5865 123.2535)
        (xy 120.5865 127.09906) (xy 169.96156 127.09906) (xy 172.0215 129.159)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 127.381 122.9995) (xy 127.381 123.7615) (xy 121.793 123.7615) (xy 121.793 122.9995)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 157.48 120.2055) (xy 157.48 121.793) (xy 146.558 121.793) (xy 146.558 120.2055)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 143.383 120.2055) (xy 143.383 121.793) (xy 131.826 121.793) (xy 131.826 120.2055)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 171.958 117.0305) (xy 171.958 118.618) (xy 161.036 118.618) (xy 161.036 117.0305)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 157.48 112.395) (xy 157.48 113.9825) (xy 146.558 113.9825) (xy 146.558 112.395)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 143.383 112.395) (xy 143.383 113.9825) (xy 131.826 113.9825) (xy 131.826 112.395)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 190.6905 107.569) (xy 190.6905 113.665) (xy 183.8325 113.665) (xy 183.8325 108.839) (xy 185.2295 108.839)
        (xy 185.2295 107.569)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 181.6735 111.6965) (xy 181.6735 113.665) (xy 176.19218 113.665) (xy 176.19218 107.569) (xy 181.9275 107.569)
        (xy 181.9275 108.839) (xy 183.388 108.839) (xy 183.388 111.3155) (xy 182.0545 111.3155)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 172.212 109.22) (xy 172.212 110.8075) (xy 160.782 110.8075) (xy 160.782 109.22)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 171.5135 103.0605) (xy 171.5135 105.918) (xy 145.415 105.918) (xy 145.415 103.0605)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 175.5775 75.692) (xy 175.5775 101.854) (xy 172.6565 101.854) (xy 172.6565 75.692)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 144.399 75.692) (xy 144.399 101.854) (xy 141.478 101.854) (xy 141.478 75.692)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 168.3385 96.393) (xy 168.3385 99.1235) (xy 166.878 99.1235) (xy 162.1155 94.361) (xy 160.655 94.361)
        (xy 159.893 93.599) (xy 159.893 91.059) (xy 160.655 90.297) (xy 163.195 90.297) (xy 163.957 91.059)
        (xy 163.957 92.075) (xy 164.9095 93.0275) (xy 164.9095 93.02242)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 127.1905 90.6145) (xy 127.1905 92.5195) (xy 117.0305 92.5195) (xy 117.0305 90.6145)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 130.048 79.502) (xy 130.048 89.662) (xy 128.143 89.662) (xy 128.143 79.502)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 116.078 79.502) (xy 116.078 89.662) (xy 114.173 89.662) (xy 114.173 79.502)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 188.08192 76.44638) (xy 188.08192 84.44738) (xy 178.08194 84.44738) (xy 178.08194 76.44638)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 127.1905 76.6445) (xy 127.1905 78.5495) (xy 117.0305 78.5495) (xy 117.0305 76.6445)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 171.577 71.8185) (xy 171.577 74.7395) (xy 145.415 74.7395) (xy 145.415 71.8185)
      )
    )
  )
  (zone (net 88) (net_name GND) (layer Copper) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 173.5455 129.159) (xy 174.625 128.0795) (xy 174.625 126.40056) (xy 178.00066 126.40056) (xy 178.00066 126.52756)
        (xy 194.00012 126.52756) (xy 194.00012 123.29922) (xy 191.50076 123.29922) (xy 191.50076 119.99214) (xy 195.50126 119.99214)
        (xy 195.50126 110.89894) (xy 194.00012 110.89894) (xy 194.00012 104.30002) (xy 191.39916 104.30002) (xy 191.39916 101.6)
        (xy 195.50126 101.6) (xy 195.50126 71.501) (xy 194.09918 71.501) (xy 194.09918 64.69888) (xy 191.59982 64.69888)
        (xy 191.59982 62.19952) (xy 194.09918 62.19952) (xy 194.09918 59.00166) (xy 166.29888 59.00166) (xy 166.29888 55.50154)
        (xy 122.92584 55.50154) (xy 122.92584 58.99912) (xy 96.40062 58.99912) (xy 96.40062 62.19952) (xy 98.89998 62.19952)
        (xy 98.89998 64.69888) (xy 96.40062 64.69888) (xy 96.40062 71.501) (xy 94.89948 71.501) (xy 94.89948 104.1654)
        (xy 110.49 104.1654) (xy 112.1156 105.791) (xy 112.1156 114.3762) (xy 111.125 115.3668) (xy 111.125 119.888)
        (xy 112.014 120.777) (xy 112.014 124.333) (xy 126.4285 124.333) (xy 126.4285 125.4125) (xy 170.307 125.4125)
        (xy 171.958 127.09906) (xy 173.5455 127.127)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 190.70066 109.10062) (xy 190.70066 114.00028) (xy 185.99912 114.00028) (xy 185.99912 111.59998) (xy 185.60034 111.2012)
        (xy 183.90108 111.2012) (xy 183.90108 110.70082) (xy 186.90082 110.70082) (xy 186.90082 109.10062)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 181.20106 112.60074) (xy 180.2003 113.59896) (xy 176.5173 113.59896) (xy 176.5173 109.10062) (xy 180.29936 109.10062)
        (xy 180.29936 110.70082) (xy 183.2991 110.70082) (xy 183.2991 111.2012) (xy 181.59984 111.2012) (xy 181.20106 111.59998)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 173.4185 104.2035) (xy 173.4185 111.9505) (xy 142.367 111.9505) (xy 147.447 106.8705) (xy 147.447 102.362)
        (xy 149.0345 100.7745) (xy 155.448 100.7745) (xy 158.877 104.2035)
      )
    )
    (polygon
      (pts        (xy 164.6555 92.71) (xy 162.56 94.8055) (xy 159.5755 94.8055) (xy 157.48 92.71) (xy 160.7185 89.4715)
        (xy 164.6555 89.4715)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name +3.3V) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 187.198 109.855) (xy 187.452 109.601) (xy 187.452 108.712) (xy 186.817 108.712) (xy 186.817 108.6485)
        (xy 185.928 108.6485) (xy 185.928 109.0295) (xy 185.674 109.2835) (xy 184.404 109.2835) (xy 184.023 109.6645)
        (xy 184.023 109.855) (xy 186.309 109.855) (xy 186.3725 109.855)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name +1.2V) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (mode segment) (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 183.0705 109.855) (xy 183.0705 109.6645) (xy 182.6895 109.2835) (xy 181.483 109.2835) (xy 181.229 109.0295)
        (xy 181.229 108.6485) (xy 180.34 108.6485) (xy 180.34 109.0295) (xy 179.705 109.0295) (xy 179.705 109.601)
        (xy 179.959 109.855) (xy 180.7845 109.855) (xy 180.848 109.855)
      )
    )
  )
  (zone (net 12) (net_name "/Power Supply / Misc./REG_SW2") (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (mode segment) (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 190.246 113.284) (xy 190.246 111.4425) (xy 187.41644 111.4425) (xy 186.84494 110.871) (xy 184.0865 110.871)
        (xy 184.0865 111.0615) (xy 185.674 111.0615) (xy 186.2455 111.633) (xy 186.2455 112.395) (xy 187.1345 113.284)
        (xy 187.198 113.284)
      )
    )
  )
  (zone (net 11) (net_name "/Power Supply / Misc./REG_SW1") (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 180.0225 113.284) (xy 180.9115 112.395) (xy 180.9115 111.633) (xy 181.483 111.0615) (xy 183.0705 111.0615)
        (xy 183.0705 110.871) (xy 180.31206 110.871) (xy 179.74056 111.4425) (xy 176.911 111.4425) (xy 176.911 113.284)
        (xy 179.959 113.284)
      )
    )
  )
  (zone (net 6) (net_name +5V) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 184.9755 112.776) (xy 184.9755 112.2045) (xy 185.166 112.014) (xy 185.166 111.252) (xy 184.023 111.252)
        (xy 184.023 112.141) (xy 184.0865 112.2045) (xy 184.0865 112.776)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name +3.3V) (layer Copper) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.72 111.379) (xy 172.72 104.5845) (xy 158.4325 104.5845) (xy 155.067 101.219) (xy 149.225 101.219)
        (xy 147.955 102.489) (xy 147.955 107.1245) (xy 143.7005 111.379)
      )
    )
  )
  (zone (net 3) (net_name +2.5V) (layer Copper) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.433 94.5515) (xy 164.338 92.6465) (xy 164.338 89.7255) (xy 160.8455 89.7255) (xy 157.861 92.71)
        (xy 159.7025 94.5515)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.SilkS) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 112.776 109.855) (xy 112.776 105.6005) (xy 96.0755 105.6005) (xy 96.0755 109.855)
      )
    )
  )
  (zone (net 65) (net_name AGND) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 111.252 126.4285) (xy 111.506 126.1745) (xy 111.506 121.2215) (xy 110.5535 120.269) (xy 110.5535 115.2525)
        (xy 111.633 114.173) (xy 111.633 105.9815) (xy 110.236 104.5845) (xy 94.9325 104.5845) (xy 94.9325 109.97946)
        (xy 98.83902 109.97946) (xy 98.83902 112.59058) (xy 96.3295 112.59058) (xy 96.3295 115.31854) (xy 98.8949 115.31854)
        (xy 98.8949 117.91696) (xy 96.4184 117.91696) (xy 96.4184 123.13666) (xy 94.869 123.13666) (xy 94.869 126.4285)
      )
    )
  )
  (zone (net 65) (net_name AGND) (layer Copper) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 111.252 126.4285) (xy 111.506 126.1745) (xy 111.506 121.2215) (xy 110.5535 120.269) (xy 110.5535 115.2525)
        (xy 111.633 114.173) (xy 111.633 105.9815) (xy 110.236 104.5845) (xy 94.9325 104.5845) (xy 94.9325 109.97946)
        (xy 98.83902 109.97946) (xy 98.83902 112.59058) (xy 96.3295 112.59058) (xy 96.3295 115.31854) (xy 98.8949 115.31854)
        (xy 98.8949 117.91696) (xy 96.4184 117.91696) (xy 96.4184 123.13666) (xy 94.86646 123.13666) (xy 94.86646 126.4285)
      )
    )
  )
  (zone (net 3) (net_name +2.5V) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.9575 98.8695) (xy 167.9575 96.647) (xy 163.703 92.3925) (xy 163.703 91.186) (xy 163.068 90.551)
        (xy 160.782 90.551) (xy 160.147 91.186) (xy 160.147 93.472) (xy 160.782 94.107) (xy 162.2425 94.107)
        (xy 167.005 98.8695)
      )
    )
  )
  (zone (net 7) (net_name +5VL) (layer Copper) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 118.11 129.667) (xy 119.1006 128.6764) (xy 119.1006 126.6444) (xy 119.4435 126.3015) (xy 121.7041 126.3015)
        (xy 121.7041 124.587) (xy 116.332 124.587) (xy 115.57 125.349) (xy 115.5827 128.7272) (xy 116.5225 129.667)
      )
    )
  )
  (zone (net 7) (net_name +5VL) (layer Component) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.29972) (thermal_bridge_width 0.29972))
    (polygon
      (pts
        (xy 118.11 129.667) (xy 119.1006 128.6764) (xy 119.1006 125.5014) (xy 118.364 124.841) (xy 116.2685 124.841)
        (xy 115.5827 125.5522) (xy 115.5827 128.7272) (xy 116.5225 129.667)
      )
    )
  )
)
