(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 85)
    (no_connects 0)
    (area 87.579999 101.549999 160.632857 160.904)
    (thickness 1.6)
    (drawings 21)
    (tracks 264)
    (zones 0)
    (modules 33)
    (nets 33)
  )
  (page A)
  (layers
    (15 F.Cu signal hide)
    (2 Inner2.Cu power hide)
    (1 Inner1.Cu power hide)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user hide)
    (17 F.Adhes user hide)
    (18 B.Paste user hide)
    (19 F.Paste user hide)
    (20 B.SilkS user hide)
    (21 F.SilkS user hide)
    (22 B.Mask user hide)
    (23 F.Mask user hide)
    (24 Dwgs.User user hide)
    (25 Cmts.User user hide)
    (26 Eco1.User user hide)
    (27 Eco2.User user hide)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 1.09982)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 87.63 156.21)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 272629760)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory C:/Users/John/Documents/KicadFiles/Cape/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /15VDC)
  (net 2 /EHRPWM2A)
  (net 3 /EHRPWM2B)
  (net 4 /RESET)
  (net 5 AGND)
  (net 6 N-000001)
  (net 7 N-000002)
  (net 8 N-000003)
  (net 9 N-0000034)
  (net 10 N-0000035)
  (net 11 N-0000036)
  (net 12 N-0000037)
  (net 13 N-0000038)
  (net 14 N-0000039)
  (net 15 N-000004)
  (net 16 N-0000040)
  (net 17 N-0000041)
  (net 18 N-0000042)
  (net 19 N-0000043)
  (net 20 N-0000044)
  (net 21 N-0000045)
  (net 22 N-0000046)
  (net 23 N-0000047)
  (net 24 N-0000048)
  (net 25 N-000005)
  (net 26 N-0000052)
  (net 27 N-0000053)
  (net 28 N-0000054)
  (net 29 N-0000056)
  (net 30 N-000006)
  (net 31 N-000007)
  (net 32 N-000008)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /15VDC)
    (add_net /EHRPWM2A)
    (add_net /EHRPWM2B)
    (add_net /RESET)
    (add_net AGND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-0000035)
    (add_net N-0000036)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000043)
    (add_net N-0000044)
    (add_net N-0000045)
    (add_net N-0000046)
    (add_net N-0000047)
    (add_net N-0000048)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-0000052)
    (add_net N-0000053)
    (add_net N-0000054)
    (add_net N-0000056)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
  )
  (net_class fat ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 2.54)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 56B17CE8)
    (at 155.702 128.27 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1.65k,1% (at -0.508 -1.524 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000034)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616E0)
    (at 135.382 123.952 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 2.286 0.889 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "470, 1%" (at -3.81 0.254 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000042)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000036)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 57E6FDC3)
    (at 135.382 126.365)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at -2.413 -0.889) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "1.65K, 1%" (at 2.578 0.125 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-0000044)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616F2)
    (at 135.382 132.08 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 2.413 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "470, 1%" (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000040)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000038)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361713)
    (at 145.415 119.507)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -2.921 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.02K (at -1.397 1.778) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /EHRPWM2A)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000037)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361722)
    (at 145.415 117.221)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -2.921 0.127) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.02K (at 0 -1.524) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /EHRPWM2B)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000035)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616E8)
    (at 135.382 129.032 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 2.54 0.635 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "47, 1%" (at -3.683 -1.397 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000039)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000038)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616A7)
    (at 96.82 122.45 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at -2.748 0.53 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10 (at -2.494 -0.486 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000045)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-000001)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361699)
    (at 96.85 119.89)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 2.464 -0.51) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 75 (at 2.464 0.633) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-0000047)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5836168D)
    (at 96.82 117.4 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at -2.748 0.56 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10 (at -2.494 -0.583 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-0000047)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000003)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361688)
    (at 96.8 114.88)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 2.514 -0.58) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 75 (at 2.514 0.563) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-0000046)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361682)
    (at 96.85 112.24 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at -2.718 0.48 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10 (at -2.464 -0.409 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-0000046)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-000005)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616AD)
    (at 96.8 124.99)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 2.768 -0.276) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 75 (at 2.514 0.613) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000045)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616DD)
    (at 135.382 121.412 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 2.54 0.381 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "47, 1%" (at -3.556 -0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000041)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000036)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23 (layer F.Cu) (tedit 583616FE)
    (at 140.843 127 270)
    (tags SOT23)
    (fp_text reference Q2 (at -1.27 -1.27 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904 (at 1.905 -2.032 360) (layer F.SilkS))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.09982 270) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000040)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 1.09982 270) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-0000044)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.09982 270) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-0000043)
    )
    (model smd\SOT23_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module SOT23 (layer F.Cu) (tedit 56B17676)
    (at 153.797 131.572 90)
    (tags SOT23)
    (fp_text reference Q1 (at 0.127 3.175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MMBT3904 (at -2.794 0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.09982 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000042)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 1.09982 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000034)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.09982 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-0000053)
    )
    (model smd\SOT23_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 583616CB)
    (at 96.24 138.81 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at -2.539 -0.026 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1 (at 2.414 0.609 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MJD45H11 (layer F.Cu) (tedit 57E6FC68)
    (at 127.84 138.6 90)
    (descr SOT428)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q4 (at 2.85 -8.71 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MJD45H11 (at 4.699 -3.937 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.3 3.3 90) (size 1.6 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000056)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.3 3.3 90) (size 1.6 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000039)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.44932 90) (size 6.7 6.7)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-000004)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot428.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MJD45H11 (layer F.Cu) (tedit 583616D0)
    (at 120.19 126.33 90)
    (descr SOT428)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q3 (at 3.47 -8.53 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MJD45H11 (at 4.918 -3.096 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.3 3.3 90) (size 1.6 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-0000054)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.3 3.3 90) (size 1.6 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000041)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.44932 90) (size 6.7 6.7)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-000002)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot428.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361719)
    (at 151.384 119.507 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at -3.048 0.762 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1UF (at -3.556 -0.762 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000037)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361705)
    (at 147.574 132.334 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 -1.397 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value .01 (at 2.794 -0.254 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5836171F)
    (at 149.479 117.221)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at -1.016 -1.651) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1UF (at 1.143 -1.651) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000035)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58361679)
    (at 106.426 112.649 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value .01 (at -2.794 0.762 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-0000048)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SO14E (layer F.Cu) (tedit 56B1770D)
    (at 148.59 125.73 90)
    (descr "module CMS SOJ 14 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at -6.096 2.032 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM324 (at 1.524 6.35 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -3.81 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-0000053)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.54 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000034)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.27 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000037)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.27 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000035)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.54 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-0000044)
    )
    (pad 7 smd rect (at 3.81 2.794 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-0000043)
    )
    (pad 8 smd rect (at 3.81 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-0000054)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.54 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000041)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.27 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000042)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.27 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000040)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.54 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000039)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3.81 -2.54 90) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000056)
    )
    (model smd/cms_so14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.3 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SO14E (layer F.Cu) (tedit 58361672)
    (at 106.426 119.38 270)
    (descr "module CMS SOJ 14 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at -5.334 3.556 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74HC4066 (at 6.731 -0.635 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -3.81 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-0000046)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.54 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-000006)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.27 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-000008)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-0000047)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.27 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /RESET)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.54 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /RESET)
    )
    (pad 7 smd rect (at 3.81 2.794 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 8 smd rect (at 3.81 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.54 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.27 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 N-000007)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000045)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.27 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /RESET)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.54 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /RESET)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3.81 -2.54 270) (size 0.508 1.143)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-0000048)
    )
    (model smd/cms_so14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.3 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyLED (layer F.Cu) (tedit 56B17C40)
    (at 129.667 129.159)
    (descr "LED 1206 smd package")
    (tags "LED1206 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0.127 -1.651) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED_SMT_YEL (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.41986 0) (size 1.59766 1.80086)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.41986 0) (size 1.59766 1.80086)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000038)
    )
  )
  (module MyLED (layer F.Cu) (tedit 56B17C30)
    (at 129.667 122.936)
    (descr "LED 1206 smd package")
    (tags "LED1206 SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0.127 -1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED_SMT_YEL (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.41986 0) (size 1.59766 1.80086)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.41986 0) (size 1.59766 1.80086)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000036)
    )
  )
  (module My10UF35V-1206CAP (layer F.Cu) (tedit 583616C1)
    (at 99.214 139.273 90)
    (descr "SMT capacitor, 1206")
    (fp_text reference C5 (at 1.859 2.767 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10UF/35V (at -0.554 4.037 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.397 0 90) (size 1.6002 1.8034)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 AGND)
    )
    (model smd/capacitors/c_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_conn_2x23 (layer F.Cu) (tedit 58360BF6)
    (at 94.615 106.045 90)
    (fp_text reference P2A (at 1.27 -5.08 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2X23 (at -2.54 10.16 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 5.08 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 7.62 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 10.16 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 12.7 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 15.24 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /EHRPWM2B)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 2.54 15.24 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 2.54 17.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 20.32 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at 2.54 20.32 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at 0 22.86 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /EHRPWM2A)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at 2.54 22.86 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at 0 25.4 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 2.54 25.4 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 0 27.94 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 2.54 27.94 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 0 30.48 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 2.54 30.48 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 0 33.02 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole circle (at 2.54 33.02 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole circle (at 0 35.56 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole circle (at 2.54 35.56 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole circle (at 0 38.1 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole circle (at 2.54 38.1 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole circle (at 0 40.64 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole circle (at 2.54 40.64 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole circle (at 0 43.18 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole circle (at 2.54 43.18 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 37 thru_hole circle (at 0 45.72 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole circle (at 2.54 45.72 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole circle (at 0 48.26 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole circle (at 2.54 48.26 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole circle (at 0 50.8 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole circle (at 2.54 50.8 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole circle (at 0 53.34 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 44 thru_hole circle (at 2.54 53.34 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 45 thru_hole circle (at 0 55.88 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 46 thru_hole circle (at 2.54 55.88 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module My_conn_2x23 (layer F.Cu) (tedit 58360BC3)
    (at 94.615 154.305 90)
    (fp_text reference P2B (at 1.27 -5.08 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2X23 (at 4.445 22.86 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000048)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000048)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-0000052)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 5.08 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-0000052)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 7.62 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 10.16 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /RESET)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 12.7 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 15.24 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at 2.54 15.24 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 2.54 17.78 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 20.32 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at 2.54 20.32 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at 0 22.86 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at 2.54 22.86 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at 0 25.4 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 2.54 25.4 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 0 27.94 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 2.54 27.94 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 0 30.48 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 2.54 30.48 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 0 33.02 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole circle (at 2.54 33.02 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole circle (at 0 35.56 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole circle (at 2.54 35.56 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole circle (at 0 38.1 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole circle (at 2.54 38.1 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole circle (at 0 40.64 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 N-000006)
    )
    (pad 34 thru_hole circle (at 2.54 40.64 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 35 thru_hole circle (at 0 43.18 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 N-000007)
    )
    (pad 36 thru_hole circle (at 2.54 43.18 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 N-000008)
    )
    (pad 37 thru_hole circle (at 0 45.72 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole circle (at 2.54 45.72 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole circle (at 0 48.26 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole circle (at 2.54 48.26 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole circle (at 0 50.8 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole circle (at 2.54 50.8 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole circle (at 0 53.34 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 44 thru_hole circle (at 2.54 53.34 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 45 thru_hole circle (at 0 55.88 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 46 thru_hole circle (at 2.54 55.88 90) (size 1.5 1.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
  )
  (module My_conn_12 (layer F.Cu) (tedit 58361651)
    (at 91.821 126.238 270)
    (descr "Connecteur 12 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P3 (at -16.891 0.127 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_12 (at 5.334 -2.794 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 0 270) (size 1.524 1.397) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000003)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000001)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000002)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000004)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /15VDC)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
    (model pin_array\pins_array_12x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_conn_2 (layer F.Cu) (tedit 58360D5E)
    (at 93.345 145.415 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P4 (at 1.27 3.81 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at -0.02 -2.55 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-0000052)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
  )
  (module My_conn_2 (layer F.Cu) (tedit 57E6FC77)
    (at 152.64 143.31 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P5 (at -3.83 0.09 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at -0.02 -2.55 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /RESET)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.09982)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 AGND)
    )
  )
  (gr_text 45 (at 154.305 154.305) (layer F.SilkS))
  (gr_text 45 (at 154.305 106.045) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 91.44 103.505) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 91.44 151.765) (layer F.SilkS))
  (gr_text RESET (at 157.09 143.18 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 89.535 144.145) (layer F.SilkS))
  (gr_text "BBB/4D SYSTEMS ANALOG INTERFACE, REV A\nJOHN BAKER, 2016" (at 123.13 145) (layer F.SilkS))
  (gr_text 46 (at 154.305 103.505) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 91.44 106.045) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 89.24 109.64) (layer F.SilkS))
  (gr_text 46 (at 154.305 151.765) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 91.44 154.305) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 158.623 101.6) (end 148.59 101.6) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 158.623 156.21) (end 158.623 101.6) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 148.59 156.21) (end 158.623 156.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 87.63 101.6) (end 87.63 156.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 92.71 101.6) (end 87.63 101.6) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 148.59 101.6) (end 90.17 101.6) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 87.63 156.21) (end 148.59 156.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 5) (net_name AGND) (layer Inner1.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 87.86 101.81) (xy 158.44 101.81) (xy 158.44 156.04) (xy 87.96 156.04) (xy 87.81 156.04)
        (xy 87.81 101.81)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name /15VDC) (layer Inner2.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 88.46 102.32) (xy 88.46 155.46) (xy 157.35 155.46) (xy 157.35 102.26) (xy 88.46 102.26)
      )
    )
  )
)
