(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~61~ubuntu18.04.1)
  (general
    (links 6)
    (no_connects 2)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 14)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 4)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFEFBFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 3 "Net-(J3-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J3-Pad1)")
  )
  (module 254-SMD-Pad:2.54-SMD-Pad (layer F.Cu) (tedit 5C5A5448)
    (at 157.48 104.14 90)
    (fp_text reference +3.3v (at -0.127 -5.588 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_01x01_Male (at 0 -2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 -5.08 90) (size 1.27 3.17) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module 254-SMD-Pad:2.54-SMD-Pad (layer F.Cu) (tedit 5C5A5437)
    (at 157.48 106.68 90)
    (fp_text reference GND (at -0.127 -4.953 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_01x01_Male (at 0 -2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 -5.08 90) (size 1.27 3.17) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(J2-Pad1)"))
  )
  (module 254-SMD-Pad:2.54-SMD-Pad (layer F.Cu) (tedit 5C5A5466)
    (at 157.48 101.6 90)
    (fp_text reference Out (at -0.127 -4.699 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_01x01_Male (at 0 -2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 -5.08 90) (size 1.27 3.17) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(J3-Pad1)"))
  )
  (module 254-SMD-Pad:SPU0410LR5H-QB (layer F.Cu) (tedit 5C5A53BD)
    (at 148.463 105.029)
    (fp_text reference Mic (at 0 -3.556) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SPU0410LR5H-QB (at 0 3.048) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at -0.966 -2.103) (size 0.723 0.723) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(J3-Pad1)"))
    (pad 2 smd circle (at -1.015 0.634) (size 0.562 0.562) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 3 smd circle (at 1.015 0.634) (size 0.562 0.562) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 4 smd circle (at 0.966 -2.103) (size 0.723 0.723) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 5 smd circle (at 0 -2.103) (size 0.512 0.512) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 6 smd circle (at 0 0) (size 1.224 1.224) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.61 0.61) (drill 0.61) (layers *.Cu))
  )
  (gr_line (start 154.305 100.711) (end 153.924 100.711) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.305 107.569) (end 154.305 100.711) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 146.685 107.569) (end 154.305 107.569) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 146.685 100.711) (end 146.685 107.569) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.178 100.711) (end 146.685 100.711) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center 148.463 105.029) (end 148.6789 105.3338) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
