<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.3" y1="0" x2="40.3" y2="23.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.3" y1="23.9" x2="0" y2="23.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.9" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>48V</text>
<text>SHDN</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>48V</text>
<text>SHDN</text>
<text>5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="passive-PS">
<description>Passive components used by &lt;b&gt;Presintation Switchers&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="WE-LHMI">
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SemiConductor_PS">
<packages>
<package name="SMC">
<description>&lt;b&gt;SMC Sized Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="conn_PS">
<description>Connectors used by&lt;b&gt; Presentation Switchers&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led-PS">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ics-PS">
<description>IC's used by &lt;b&gt;Presentation Switchers&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC-8-PPAD">
<description>PowerPAD™ PLASTIC SMALL-OUTLINE</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.2 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C140" library="passive-PS" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00079"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP, CERAMIC, 0.10UF, 16V, X7R, 0603, +/-10% "/>
<attribute name="MPN" value="CL10B104KO8NNC"/>
<attribute name="MF" value="SAMSUNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C145" library="passive-PS" package="C1206" value="47uF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00698 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP CER 4.7UF 25V 10% X7R 1206 "/>
<attribute name="MPN" value="GRM31CR71E475KA88L"/>
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C146" library="passive-PS" package="C1206" value="47uF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00698 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP CER 4.7UF 25V 10% X7R 1206 "/>
<attribute name="MPN" value="GRM31CR71E475KA88L"/>
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C147" library="passive-PS" package="C1206" value="47uF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00698 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP CER 4.7UF 25V 10% X7R 1206 "/>
<attribute name="MPN" value="GRM31CR71E475KA88L"/>
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C148" library="passive-PS" package="C1210" value="2.2uF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00153 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP, CERAMIC, 2.2UF, 100V, X7R, 1210, +/-10% "/>
<attribute name="MPN" value="C3225X7R2A225K230AM "/>
<attribute name="MF" value="TDK"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C149" library="passive-PS" package="C1210" value="2.2uF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00153 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP, CERAMIC, 2.2UF, 100V, X7R, 1210, +/-10% "/>
<attribute name="MPN" value="C3225X7R2A225K230AM "/>
<attribute name="MF" value="TDK"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C154" library="passive-PS" package="C0603" value="39pF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00991 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP CER 39PF 50V NP0 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="GRM1885C1H390JA01D "/>
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C156" library="passive-PS" package="C0603" value="6800pF">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00990 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CAP CER 6800PF 50V X7R 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="GRM188R71H682KA01D "/>
<attribute name="MF" value="MURATA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="SemiConductor_PS" package="SMC" value="B560C">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00986 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC "/>
<attribute name="MPN" value="B560C-13-F "/>
<attribute name="MF" value="DIODES INC "/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="conn_PS" package="1X03" value="PINHD-1X3">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00771 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CONN HEADER VERT SGL 3POS GOLD "/>
<attribute name="MPN" value="961103-6404-AR "/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="conn_PS" package="1X02S" value="">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00770 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="CONN HEADER VERT SGL 2POS GOLD "/>
<attribute name="MPN" value="961102-6404-AR "/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="passive-PS" package="WE-LHMI" value="10uH">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00925 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="FIXED IND 10UH 5.2A 30 MOHM SMD "/>
<attribute name="MPN" value="74437368100 "/>
<attribute name="MF" value="WURTH"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led-PS" package="CHIPLED_0603" value="Power">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="307"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="DIO, LED, GREEN, SMT, CLEAR "/>
<attribute name="MPN" value="VLMTG1300-GS08 "/>
<attribute name="MF" value="VISHAY"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="passive-PS" package="R0402" value="10K">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="507"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES SMD 10K OHM 1% 1/16W 0402 "/>
<attribute name="MPN" value="MCR01MRTF1002 "/>
<attribute name="MF" value="ROHM"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R69" library="passive-PS" package="R0603" value="200">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="310"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES, 200 OHM, 1/10W, 1%, 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-07200RL "/>
<attribute name="MF" value="YAGEO"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R70" library="passive-PS" package="R0603" value="DNP">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="123"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES, 47K OHM, 1/10W, 5%, 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="RC0603JR-0747KL "/>
<attribute name="MF" value="YAGEO"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="passive-PS" package="R0603" value="5.6K">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="326"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES, 5.6K OHM, 1/10W, 1%, 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-075K6L "/>
<attribute name="MF" value="YAGEO"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R74" library="passive-PS" package="R0805" value="162K">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00722 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES SMD 162K OHM 1% 1/8W 0805 "/>
<attribute name="MPN" value="RMCF0805FT162K "/>
<attribute name="MF" value="STACKPOLE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R75" library="passive-PS" package="R0603" value="1.91K">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="385"/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES, 1.91K OHM, 1/10W, 1%, 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-071K91L "/>
<attribute name="MF" value="YAGEO"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="passive-PS" package="R0603" value="13.0k">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00989 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="RES SMD 13K OHM 1% 1/10W 0603 "/>
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-0713KL"/>
<attribute name="MF" value="YAGEO"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="ics-PS" package="SOIC-8-PPAD" value="TPS54360DDAR">
<attribute name="PS_ITEM_#" value="ENG-00985 "/>
<attribute name="PS_DESCRIPTION" value="IC REG BUCK SPLIT RAIL 8SOPWRPAD "/>
<attribute name="MPN" value="TPS54360QDDARQ1"/>
<attribute name="MF" value="TI"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C148" pad="2"/>
<contactref element="C149" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="C146" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="C147" pad="2"/>
<contactref element="C145" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="U7" pad="P$9"/>
<contactref element="U7" pad="P$10"/>
<contactref element="U7" pad="P$11"/>
<contactref element="U7" pad="P$12"/>
<contactref element="U7" pad="P$13"/>
<contactref element="U7" pad="P$14"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="C154" pad="2"/>
<contactref element="C156" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="B3,2"/>
<contactref element="H1" pad="B3,2"/>
</signal>
<signal name="5V0">
<contactref element="C146" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C147" pad="1"/>
<contactref element="C145" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SHDN">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="48V">
<contactref element="C149" pad="1"/>
<contactref element="C148" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="C140" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="C140" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="C154" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="C156" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
