<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.77" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.77" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<text>YMF262</text>
<text>www.pugbutt.com</text>
<text>+5V</text>
<text>/IRQ</text>
<text>/RST</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>/WR</text>
<text>/RD</text>
<text>/CS</text>
<text>TST</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>GND</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>SBD</text>
<text>SAC</text>
<text>OAB</text>
<text>OCD</text>
<text>CKIN</text>
<text>CKOUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="yamaha_opl">
<packages>
<package name="CSX-750F">
</package>
<package name="SOP-24">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004 (craig-ODROID-H2's conflicted copy 2019-12-26)">
<packages>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X12">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="yamaha_opl" package="CSX-750F" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="yamaha_opl" package="SOP-24" value="YMF262">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004 (craig-ODROID-H2's conflicted copy 2019-12-26)" package="0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X12" value="1X12"/>
<element name="J2" library="pinhead" package="1X12" value="1X12"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="J2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="J2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="J2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
