<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>VCC</text>
<text>RST</text>
<text>CLK</text>
<text>GND</text>
<text>VPP</text>
<text>I/O</text>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="25.4" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="1.27" x2="25.4" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="21.59" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<text>designed
by marble</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amphenol">
<description>&lt;b&gt;Amphenol Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C707_10M006_136_2">
<description>&lt;b&gt;C707-10M006-136-2 Connector: for cards; SIM; SMT; PIN:6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source:&lt;a href= "http://www.tme.eu/en/Document/d8e984d852af7406a144c673d0568f35/M_C707_10M006_136_2_R04.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SIM1" library="con-amphenol" package="C707_10M006_136_2" value="C707-10M006-136-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SIM1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SIM1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SIM1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SIM1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SIM1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SIM1" pad="S2"/>
<contactref element="SIM1" pad="S1"/>
<contactref element="SIM1" pad="S3"/>
<contactref element="SIM1" pad="S4"/>
<contactref element="SIM1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
