<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8" y1="33.02" x2="78.72" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.72" y1="33.02" x2="78.72" y2="45.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.72" y1="45.39" x2="50.8" y2="45.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="45.39" x2="50.8" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MSOP10">
<description>&lt;b&gt;10-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]&lt;/b&gt; (RM-10)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/35641221898805SSM2167_b.pdf&lt;br&gt;
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187BA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-di1111l">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DS-10">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G566</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="analog-devices" package="MSOP10" value="AD7992">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31M4422"/>
<attribute name="MPN" value="AD7992BRMZ-0"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1078311"/>
</element>
<element name="IC2" library="analog-devices" package="MSOP10" value="AD7992">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31M4422"/>
<attribute name="MPN" value="AD7992BRMZ-0"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1078311"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-di1111l" package="DS-10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
