<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="0" x2="49.51" y2="40.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="40.31" x2="0" y2="40.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="38.1" drill="3.2"/>
<hole x="46.99" y="38.1" drill="3.2"/>
<hole x="46.99" y="12.7" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="17.78" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="mcp41xxx">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2091">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 9 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO214AA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DPACK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 369C-01&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM317M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="mcp41xxx" package="SOIC127P600X175-8N" value="MCP4151-103E/SN">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="77M2683"/>
<attribute name="MPN" value="MCP4151-103E/SN"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Microchip"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1840810"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="mcp41xxx" package="SOIC127P600X175-8N" value="MCP4151-103E/SN">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="77M2683"/>
<attribute name="MPN" value="MCP4151-103E/SN"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Microchip"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1840810"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="73M8863"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8-16AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171371"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="16.MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="M1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PSX" library="con-molex" package="22-23-2091" value="22-23-2091">
<attribute name="OC_NEWARK" value="56H0450"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2091"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756827"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C64" library="con-molex" package="22-23-2091" value="22-23-2091">
<attribute name="OC_NEWARK" value="56H0450"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2091"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756827"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO214AA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO214AA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="M1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG1" library="v-reg" package="DPACK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V" library="con-molex" package="22-23-2021" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="C64" pad="8"/>
<contactref element="PSX" pad="4"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PSX" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="REG1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C64" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C64" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C64" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C64" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C64" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="PSX" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="PSX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="PSX" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PSX" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="PSX" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="+5V" pad="2"/>
<contactref element="REG1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
