<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="122" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="122" y1="0" x2="122" y2="86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="122" y1="86" x2="0" y2="86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="86" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="61" y="61.5" drill="6.4"/>
<wire x1="19.5" y1="37.5" x2="22" y2="37.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="37.5" x2="102.5" y2="37.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.5" y1="39.5" x2="22" y2="39.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="39.5" x2="102.5" y2="39.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="38.5" x2="19.5" y2="39.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.5" y1="37.5" x2="18.5" y2="38.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23" y1="38.5" x2="22" y2="37.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="22" y1="39.5" x2="23" y2="38.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="99" y1="38.5" x2="100" y2="39.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="100" y1="37.5" x2="99" y2="38.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="103.5" y1="38.5" x2="102.5" y2="37.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="102.5" y1="39.5" x2="103.5" y2="38.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>CAPS</text>
<text>NUM</text>
<text>SCR</text>
<text>KEYPAD</text>
<text>Teensy++ Kinesis controller</text>
<text>18.03.2013</text>
<text>M. Stapelberg / V. Wunsch</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="teensypp">
<packages>
<package name="TEENSY++">
<description>teensy ++</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex-39-53">
<packages>
<package name="39-53-2135">
<description>"1.25 FPC CONN ASSY ZF 13"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="4,1-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 4.1 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DAUMENRECHTS" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DAUMENLINKS" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="teensypp" package="TEENSY++" value="C-TEENSY++">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TASTENRECHTS" library="con-molex-39-53" package="39-53-2135" value="39-53-2355">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TOPRECHTS" library="con-molex-39-53" package="39-53-2135" value="39-53-2355">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TOPLINKS" library="con-molex-39-53" package="39-53-2135" value="39-53-2355">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TASTENLINKS" library="con-molex-39-53" package="39-53-2135" value="39-53-2355">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="4,1-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND4.1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="GRND1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="C0">
<contactref element="DAUMENLINKS" pad="5"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="C0"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="U1" pad="C1"/>
<contactref element="DAUMENLINKS" pad="6"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="C3">
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$6"/>
<contactref element="U1" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="C6">
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$4"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$7"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$12"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$4"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$7"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$11"/>
<contactref element="U1" pad="C6"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$13"/>
<contactref element="U1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="C5">
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$6"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$13"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$3"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$6"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$10"/>
<contactref element="U1" pad="C5"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="C4">
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$9"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="C4"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="DAUMENRECHTS" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="DAUMENRECHTS" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="DAUMENRECHTS" pad="1"/>
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="DAUMENRECHTS" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="D5"/>
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="DAUMENLINKS" pad="3"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="DAUMENLINKS" pad="4"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="B0">
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$1"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$1"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$10"/>
<contactref element="U1" pad="B0"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$9"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$8"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$9"/>
<contactref element="U1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$11"/>
<contactref element="TOPLINKS" pad="P$5"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$8"/>
<contactref element="U1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$13"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$4"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$5"/>
<contactref element="U1" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="B5">
<contactref element="U1" pad="B5"/>
<contactref element="DAUMENRECHTS" pad="5"/>
<contactref element="DAUMENLINKS" pad="8"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$10"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="B6">
<contactref element="U1" pad="B6"/>
<contactref element="DAUMENRECHTS" pad="4"/>
<contactref element="DAUMENLINKS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U1" pad="D0"/>
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="U1" pad="B3"/>
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$12"/>
<contactref element="TOPRECHTS" pad="P$8"/>
<contactref element="TASTENRECHTS" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="TASTENLINKS" pad="P$7"/>
<contactref element="U1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="F3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="F2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="F1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="F0"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="+5V"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
