<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Copyright (C) 2019
Herbert Pötzl</text>
<wire x1="1.54" y1="7.5" x2="7.5" y2="7.5" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="7.5" y1="7.5" x2="7.5" y2="-7.5" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="7.5" y1="-7.5" x2="1.54" y2="-7.5" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="1.54" y1="-7.5" x2="1.04" y2="-8" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="1.04" y1="-8" x2="-6.6" y2="-8" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="-6.6" y1="-8" x2="-6.6" y2="8" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="-6.6" y1="8" x2="1.04" y2="8" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="1.04" y1="8" x2="1.54" y2="7.5" width="0.127" layer="20"/>
<text>TMS</text>
<text>TDI</text>
<text>TDO</text>
<text>TCK</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>TMS</text>
<text>TDI</text>
<text>TDO</text>
<text>TCK</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X07M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="1X06-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="2X07M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="1X06-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
