<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="5.08" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="111.76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.76" y1="0" x2="116.84" y2="5.08" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="116.84" y1="5.08" x2="111.76" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="111.76" y1="10.16" x2="5.08" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="10.16" x2="0" y2="5.08" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.2"/>
<hole x="111.76" y="5.08" drill="3.2"/>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>-12V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="monome-inc">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rc-master-smd">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; - 0603</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="monome-inc" package="SOT223" value="ADP3339">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rc-master-smd" package="R0603" value="2k2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rc-master-smd" package="R0603" value="2k2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="JP9" pad="6"/>
<contactref element="JP9" pad="8"/>
<contactref element="JP9" pad="7"/>
<contactref element="JP9" pad="5"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP9" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
