<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.032" y1="39.37" x2="3.042" y2="40.38" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.042" y1="40.38" x2="21.0697" y2="40.38" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.0697" y1="40.38" x2="22.31" y2="39.1397" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="22.31" y1="39.1397" x2="22.31" y2="31.9077" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.31" y1="31.9077" x2="23.3477" y2="30.87" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.3477" y1="30.87" x2="44.3924" y2="30.87" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="44.3924" y1="30.87" x2="45.74" y2="29.5224" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="45.74" y1="29.5224" x2="45.74" y2="1.8132" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="45.74" y1="1.8132" x2="43.9368" y2="0.01" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.9368" y1="0.01" x2="3.8209" y2="0.01" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="3.8209" y1="0.01" x2="2.032" y2="1.7989" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.032" y1="1.7989" x2="2.032" y2="39.37" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.772" y1="10.34" x2="19.772" y2="13.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.542" y1="10.33" x2="43.542" y2="13.67" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="43.542" y1="13.67" x2="19.772" y2="13.67" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.772" y1="13.67" x2="19.772" y2="10.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.772" y1="10.34" x2="19.772" y2="10.33" width="0.254" layer="20"/>
<text>25</text>
<text>24</text>
<text>23</text>
<text>22</text>
<text>21</text>
<text>18</text>
<text>17</text>
<text>4</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCLK</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>25</text>
<text>24</text>
<text>23</text>
<text>22</text>
<text>21</text>
<text>18</text>
<text>17</text>
<text>4</text>
<text>5V</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCLK</text>
<text>GND</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>SPI 0</text>
<text>SPI 1</text>
<text>CE0</text>
<text>CE1</text>
<text>Pi Crust v5</text>
<text>picru.st/</text>
<text>by @joewalnes (CC-SA) </text>
<text>3V3</text>
<wire x1="19.772" y1="10.33" x2="24.5196" y2="10.33" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="24.5196" y1="10.33" x2="25.5196" y2="9.33" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.5196" y1="9.33" x2="37.7944" y2="9.33" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="37.7944" y1="9.33" x2="38.7944" y2="10.33" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="38.7944" y1="10.33" x2="43.542" y2="10.33" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pi-crust">
<packages>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="E-test-solutions (5)">
<packages>
<package name="MDF7-26D-2.54DSA">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pi-crust" package="MA13-2" value="PI">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X08" value="GPIO">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X04" value="I2C">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X04" value="I2C">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X04" value="UART">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X06" value="SPI_0"/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X06" value="SPI_1"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03" value="5V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="E-test-solutions (5)" package="MDF7-26D-2.54DSA" value="MDF7-26D-2.54DSA"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GPIO_04">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="GPIO_17">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="GPIO_18">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="GPIO_21">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="GPIO_22">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="GPIO_23">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="GPIO_24">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="GPIO_25">
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="UART_TX">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="UART_RX">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="SPI_CE_1">
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SPI_CE_0">
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCLK">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
