<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-30.48" x2="88.9" y2="-30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="-30.48" x2="88.9" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="29.21" x2="0" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.21" x2="0" y2="-30.48" width="0" layer="20"/>
<hole x="25.4" y="22.86" drill="3.81"/>
<hole x="25.4" y="-24.13" drill="3.81"/>
<hole x="82.55" y="-24.13" drill="3.81"/>
<hole x="82.55" y="22.86" drill="3.81"/>
</plain>
<libraries>
<library name="low_frequency_trap_driver">
<packages>
<package name="WURTH_WE-HCC">
</package>
<package name="C087-120X065">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.9 mm, outline 12.0 x 6.5 mm</description>
</package>
<package name="C111-210X110">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.9 mm, outline 12.0 x 6.5 mm</description>
</package>
<package name="5227661-1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$10" library="low_frequency_trap_driver" package="C087-120X065" value="CDV19FF332JO3F"/>
<element name="U$11" library="low_frequency_trap_driver" package="C111-210X110" value="CDV30FF103JO3F"/>
<element name="U$12" library="low_frequency_trap_driver" package="C087-120X065" value="CDV19FF332JO3F"/>
<element name="U$13" library="low_frequency_trap_driver" package="C087-120X065" value="CDV19FF332JO3F"/>
<element name="U$14" library="low_frequency_trap_driver" package="C087-120X065" value="CDV19FF332JO3F"/>
<element name="U$15" library="low_frequency_trap_driver" package="C087-120X065" value="CDV19FF332JO3F"/>
<element name="U$2" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$3" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$4" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$5" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$6" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$7" library="low_frequency_trap_driver" package="WURTH_WE-HCC" value="WURTH_WE-HCC_IND"/>
<element name="U$8" library="low_frequency_trap_driver" package="C087-120X065" value="CDV19FF332JO3F"/>
<element name="U_IN" library="low_frequency_trap_driver" package="5227661-1" value="5227661-1">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="52276611"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="TE Connectivity"/>
</element>
<element name="U_OUT" library="low_frequency_trap_driver" package="5227661-1" value="5227661-1">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="52276611"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="TE Connectivity"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U_OUT" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="U$13" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U_IN" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U_IN" pad="2"/>
<contactref element="U_OUT" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
<contactref element="U$15" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
