<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="0" x2="35.54" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="33.96" x2="0" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Rasya Soeroso
Jacqueline Gonzalez
ECE 5
rsoeroso@ucsd.edu</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ECE5_Speaker_V2">
<packages>
<package name="CAP_0.1UF">
</package>
<package name="LM386_DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_10UF_POLARIZED">
</package>
<package name="9V_BATT">
</package>
<package name="AUDIO_INPUT">
</package>
<package name="POT_10KΩ">
<description>&lt;h3&gt;Trimpot - PTH, Trimpot w/ finger-adjustable knob&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/9806"&gt;Trimpot 10K with Knob&lt;/a&gt; (COM-09806)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/TSR-3386.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_1000UF_POLARIZED">
</package>
<package name="SPEAKER">
</package>
<package name="DIODE_1N4001">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="R1_10Ω">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="SWITCH">
</package>
<package name="CAP_100UF_POLARIZED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="ECE5_Speaker_V2" package="CAP_0.1UF" value="C_0.1UF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="ECE5_Speaker_V2" package="CAP_0.1UF" value="C_0.1UF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="ECE5_Speaker_V2" package="CAP_0.1UF" value="C_0.1UF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="ECE5_Speaker_V2" package="LM386_DIP08" value="LM386">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" "/>
<attribute name="MF" value="National Semiconductor"/>
<attribute name="MP" value="LM386"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8 National Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
<element name="U$1" library="ECE5_Speaker_V2" package="CAP_10UF_POLARIZED" value="C3_10UF"/>
<element name="U$10" library="ECE5_Speaker_V2" package="9V_BATT" value="9V_BATTERY"/>
<element name="U$11" library="ECE5_Speaker_V2" package="AUDIO_INPUT" value="AUDIO_INPUT"/>
<element name="U$14" library="ECE5_Speaker_V2" package="POT_10KΩ" value="POTENTIOMETER_10KΩ"/>
<element name="U$3" library="ECE5_Speaker_V2" package="CAP_1000UF_POLARIZED" value="C5_1000UF"/>
<element name="U$4" library="ECE5_Speaker_V2" package="SPEAKER" value="SPEAKER"/>
<element name="U$5" library="ECE5_Speaker_V2" package="DIODE_1N4001" value="DIODE"/>
<element name="U$7" library="ECE5_Speaker_V2" package="R1_10Ω" value="R1_10Ω"/>
<element name="U$8" library="ECE5_Speaker_V2" package="SWITCH" value="SWITCH"/>
<element name="U$9" library="ECE5_Speaker_V2" package="CAP_100UF_POLARIZED" value="C2_100UF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$9" pad="-"/>
<contactref element="U$10" pad="-"/>
<contactref element="U$11" pad="-"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="+"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="-"/>
<contactref element="U$4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$5" pad="A"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="+"/>
<contactref element="U$10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$11" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
