<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>Z+</text>
<text>Z-</text>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="19.05" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="19.05" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0.635" x2="19.05" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages-longpad">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="TS-005">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TO263</description>
</package>
<package name="TS-003">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TO252</description>
</package>
<package name="SOT89">
<description>&lt;b&gt;SOT98&lt;/b&gt; PK (R-PDSO-G3)&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ua78l05.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23-R">
<description>&lt;b&gt;SOT323 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223-R">
<description>&lt;b&gt;SOT223 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
metal electrode face (MELF)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X05" value="TESTSMD">
<attribute name="REICHELT" value="AW 122/xx"/>
</element>
<element name="E$1" library="ref-packages-longpad" package="TS-005" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="ref-packages-longpad" package="TS-003" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="ref-packages-longpad" package="SOT89" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="ref-packages-longpad" package="SOT23-R" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="ref-packages" package="SOT223-R" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="ref-packages" package="MELF-MLL41" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TESTZ-">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TESTZ+">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TEST3">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TEST2">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TEST1">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
