<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.528" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.528" y1="0" x2="33.528" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.528" y1="29.21" x2="0" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.21" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>KO Amps
Cherry Cola Fuzz
V1.0 2016</text>
<text>IN</text>
<text>LED</text>
<text>GND</text>
<text>9V</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="OCTO">
<description>Octogon shaped IN pad</description>
</package>
<package name="UNLABELED">
</package>
<package name="GROUND">
<description>Square shaped GROUND pad</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="0.05"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="0.056"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="0.0022"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="0.05"/>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="100uf"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1n4001"/>
<element name="GAIN" library="potentiometers" package="16MM" value="500kb">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM" value="50kA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value="2N3904"/>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO92-" value="2N3904"/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="2.2M"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="470k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="470k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="470k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="470k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="U$1" library="supply pins" package="OCTO" value="OCTOPAD"/>
<element name="U$2" library="supply pins" package="OCTO" value="OCTOPAD"/>
<element name="U$3" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$4" library="supply pins" package="GROUND" value="SQUAREPAD"/>
<element name="U$5" library="supply pins" package="GROUND" value="SQUAREPAD"/>
<element name="U$6" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$7" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$8" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$9" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$10" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="VOL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="9V+">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
