<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.5" y1="15.54" x2="2.5" y2="6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="6" x2="4.5" y2="4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4.5" y1="4" x2="43.62" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.62" y1="4" x2="45.62" y2="6" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.62" y1="6" x2="45.62" y2="15.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.62" y1="15.54" x2="44.62" y2="16.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="44.62" y1="16.54" x2="3.5" y2="16.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="16.54" x2="2.5" y2="15.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>RED</text>
<text>1</text>
<text>MMT8 HD44780 DISPLAY CONVERTER</text>
<text>RETROKITS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="70543-14">
<description>&lt;b&gt;C-Grid SL Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 vertical, 14 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="70543-14" value="C-GRID-14-70543">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RED" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP3" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP4" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LSP5" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="LSP5" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LSP3" pad="MP"/>
<contactref element="LSP2" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LSP1" pad="MP"/>
<contactref element="LSP4" pad="MP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
