<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>EXPS/2</text>
<text>Danjovic 2021</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
<text>EXPS/2</text>
<text>Danjovic</text>
<text>2021</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="hammond-1593j">
<packages>
<package name="1593J">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-yamaichi">
<description>&lt;b&gt;Yamaichi Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mini-DIN, USB, Fire Wire&lt;br&gt;
DIN female/male, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MDIN06S">
<description>&lt;b&gt;Mini Din&lt;/b&gt; YAMAICHI CONNECTOR</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<description>&lt;b&gt;Berg Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on  the following source:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://catalog.fciconnect.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PN87520">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F15HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA-8P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="hammond-1593j" package="1593J" value=""/>
<element name="K3" library="con-berg" package="PN87520" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-024X044" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-024X044" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49U-V" value="16MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1666969"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="con-subd" package="F15HP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-6" value="220u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="con-yamaichi" package="MDIN06S" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP" library="con-harting-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="TC26H" value="16MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="13"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COL_7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="COL_0">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="K1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="COL_1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="COL_6">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="COL_5">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEL_D">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SEL_C">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SEL_B">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="K1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SEL_A">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CAPS">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="COL_3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COL_4">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="COL_2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DAT">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="K1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
