<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="4.7" y1="0" x2="19" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="0" x2="20" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="1" x2="20" y2="5.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="5.5" x2="19" y2="6.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19" y1="6.5" x2="4.7" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.9" x2="0" y2="-1.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.9" x2="4.7" y2="7.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.7" y1="7.9" x2="4.7" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-1.4" x2="4.7" y2="-1.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.7" y1="-1.4" x2="4.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>V5</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>TprobeV00</text>
<text>290723</text>
</plain>
<libraries>
<library name="GRM155R71E473JA88D">
<description>&lt;Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 0.047uF 25volt X7R +/-5%&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPC1005X55N">
<description>&lt;b&gt;GRM15_0.10 L=1.0mm W=0.5mm T=0.5mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CL05A106MP8NUB8">
<description>&lt;Multi-layer Ceramic Capacitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPC1005X90N">
<description>&lt;b&gt;CL05A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TSYS01">
<description>&lt;Temp Sensor Digital Serial (4-Wire, SPI, I2C) 16-Pin QFN EP - Bulk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN65P400X400X90-17N">
<description>&lt;b&gt;QFN16&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="KDA">
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BR-Eagle-Library">
<packages>
<package name="PAD-1.5X3MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="GRM155R71E473JA88D" package="CAPC1005X55N" value="GRM155R71E473JA88D">
<attribute name="C" value="1uF"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 0.047uF 25volt X7R +/-5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM155R71E473JA88D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM155R71E473JA8D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="http://www.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=18WYLvqSxEocG4kY1YTFbw%3d%3d"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="CL05A106MP8NUB8" package="CAPC1005X90N" value="CL05A106MP8NUB8">
<attribute name="C" value="10uF"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Multi-layer Ceramic Capacitor"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="SAMSUNG"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CL05A106MP8NUB8"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="187-CL05A106MP8NUB8"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Samsung-Electro-Mechanics/CL05A106MP8NUB8?qs=W0yvOO0ixfHmpNLt1Po66A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="GRM155R71E473JA88D" package="CAPC1005X55N" value="GRM155R71E473JA88D">
<attribute name="C" value="1uF"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 0.047uF 25volt X7R +/-5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM155R71E473JA88D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM155R71E473JA8D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="http://www.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=18WYLvqSxEocG4kY1YTFbw%3d%3d"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="TSYS01" package="QFN65P400X400X90-17N" value="TSYS01">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Temp Sensor Digital Serial (4-Wire, SPI, I2C) 16-Pin QFN EP - Bulk"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TSYS01"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="824-TSYS01"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Measurement-Specialties/TSYS01?qs=X3dlXJsz9DAvF3tElFUMhA%3D%3D"/>
</element>
<element name="U4" library="KDA" package="SOT23-5L" value="LP5907"/>
<element name="U$3" library="BR-Eagle-Library" package="PAD-1.5X3MM" value="PAD1.5X3MM"/>
<element name="U$4" library="BR-Eagle-Library" package="PAD-1.5X3MM" value="PAD1.5X3MM"/>
<element name="U$5" library="BR-Eagle-Library" package="PAD-1.5X3MM" value="PAD1.5X3MM"/>
<element name="U$6" library="BR-Eagle-Library" package="PAD-1.5X3MM" value="PAD1.5X3MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="V33">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="V5">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
