<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="80" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="0" x2="80" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="50" x2="0" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>/Users/armin/Desktop/ftdi-breakout/new.bmp</text>
<text>+koyaan
nand_bridge_board_0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ftsop">
<packages>
<package name="2X24_S6">
<description>&lt;b&gt;FTDI breakout to tsop library&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ACBUS" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="ADBUS" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="BCBUS" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="BDBOT" library="pinhead" package="2X05" value=""/>
<element name="BDTOP" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="PWR" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="TSOP48_ADAPTER" library="ftsop" package="2X24_S6" value="NANDINADAPTER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="36"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="12"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="37"/>
</signal>
<signal name="IO_0">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="29"/>
<contactref element="ADBUS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO_1">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="30"/>
<contactref element="ADBUS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO_2">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="31"/>
<contactref element="ADBUS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MEANDER_N">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="32"/>
<contactref element="ADBUS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MEANDER_P">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="41"/>
<contactref element="ADBUS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IO_5">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="42"/>
<contactref element="ADBUS" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO_6">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="43"/>
<contactref element="ADBUS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO_7">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="44" route="any" routetag="G$1.I/O7"/>
<contactref element="ADBUS" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ALE">
<contactref element="ACBUS" pad="8"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="17"/>
</signal>
<signal name="CLE">
<contactref element="ACBUS" pad="7"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="16"/>
</signal>
<signal name="WP">
<contactref element="ACBUS" pad="6"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RB">
<contactref element="BDTOP" pad="1"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="9"/>
<contactref element="BDTOP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WE">
<contactref element="BDBOT" pad="2"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RE">
<contactref element="BDBOT" pad="4"/>
<contactref element="TSOP48_ADAPTER" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
