<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-22.225" y1="-14.1605" x2="-22.225" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-12.3825" x2="-21.59" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="-12.3825" x2="-20.955" y2="-11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="-11.7475" x2="-21.59" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="-11.1125" x2="-22.225" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-11.1125" x2="-22.225" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="11.1125" x2="-21.59" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="11.1125" x2="-20.955" y2="11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="11.7475" x2="-21.59" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="12.3825" x2="-22.225" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="12.3825" x2="-22.225" y2="14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<text>HIGH SPEED IO</text>
<wire x1="-22.225" y1="14.1605" x2="0" y2="14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.1605" x2="0" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.3825" x2="-0.635" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="12.3825" x2="-1.27" y2="11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="11.7475" x2="-0.635" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="11.1125" x2="0" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.1125" x2="0" y2="10.15" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-10.15" x2="0" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-11.1125" x2="-0.635" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="-11.1125" x2="-1.27" y2="-11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="-11.7475" x2="-0.635" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="-12.3825" x2="0" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-12.3825" x2="0" y2="-14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-14.1605" x2="-22.225" y2="-14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<text>(C) 2015 H.Pötzl
Licensed under 
CERN OHL v.1.2</text>
<text>V0.8
R1.0</text>
<text>1x HDMI Module</text>
<text>U1</text>
<text>X1</text>
<text>AXIOM BETA SPM 1xHDMI
TOP SIDE     V0.8 R1.0</text>
<text>AXIOM BETA SPM 1xHDMI
BOTTOM SIDE  V0.8 R1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PCIe">
<packages>
<package name="PCIE-36-AXIOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="hdmi">
<packages>
<package name="10029449-X01XLF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="reg710">
<packages>
<package name="DBV">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD523">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-C">
</package>
<package name="0402-B">
</package>
<package name="0603-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eeprom">
<packages>
<package name="DFN200X300X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logos_apertus_axiom">
<packages>
<package name="AXIOM_LOGO_459X70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ptn3363">
<packages>
<package name="HVQFN32">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCIE-UNSPEC" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="hdmi" package="10029449-X01XLF" value="HDMI-10029449">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="reg710" package="DBV" value="REG710-DBV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="generic-rcl" package="0603-B" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0603-B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0603-B" value="220n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="U2" library="eeprom" package="DFN200X300X100-9N" value="BR24G04NUX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="logos_apertus_axiom" package="AXIOM_LOGO_459X70" value="AXIOM_LOGO459X70"/>
<element name="C14" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOD523" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="generic-rcl" package="0402-B" value="1-10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="ptn3363" package="HVQFN32" value="PTN3363">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="generic-rcl" package="0402-B" value="12k4">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FB1" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B18"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="EP"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="FB2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDC_EN">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B9"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I2C_V">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B3"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!OE!">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B10"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X1" pad="Z3"/>
<contactref element="X1" pad="Z4"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HDMI_SCL">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="HDMI_SDA">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="HDMI_CEC">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="LVDS_4_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="LVDS_4_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="LVDS_2_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_2_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A9"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_3_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A13"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_3_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A14"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_1_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_1_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_0_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LVDS_0_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PCIE_VCCIO">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="PCIE_5V">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HDMI_HP">
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="5V0">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B13"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_P">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_N">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DATA0_P">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DATA0_N">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DATA1_P">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DATA1_N">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DATA2_P">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DATA2_N">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ISCL">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="ISDA">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="IHP">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="Z1"/>
<contactref element="X1" pad="Z2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="EQ1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="EQ0">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DDET">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="IN_D1_P">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="IN_D1_N">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IN_D2_P">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="IN_D2_N">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="IN_D3_P">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="IN_D3_N">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="IN_D4_P">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="IN_D4_N">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="XX">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
