<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="0" x2="33" y2="45.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="45.75" x2="0" y2="45.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.75" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>L1</text>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<text>C3</text>
<text>C3</text>
<text>R1</text>
<text>X1</text>
<text>IC1</text>
<text>C2</text>
<text>R3</text>
<text>R3</text>
<text>R3</text>
<text>T1</text>
<text>T1</text>
<text>R2</text>
<text>R2</text>
<text>R2</text>
<text>R2</text>
<text>+5</text>
<text>+5</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>SW</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>+12</text>
<text>+12</text>
<text>RED</text>
<text>GREEN</text>
<text>BLUE</text>
<circle x="30" y="33" radius="1.65" width="0.01" layer="20"/>
<circle x="17.25" y="33" radius="1.65" width="0.01" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ATMEGA328 Proto">
<packages>
<package name="ATMEGA328-LQFP32">
</package>
<package name="4-SMD_NO-LEAD(DFN,LCC)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED Circle">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SOIC8">
<packages>
<package name="20021111-00006T4LF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED Controller">
<packages>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="641737-1">
</package>
<package name="OSTOQ047151">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PIC16F1788 Proto">
<packages>
<package name="5POS-2.54PITCH-1ROW_FUCKY_HDR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="ATMEGA328 Proto" package="ATMEGA328-LQFP32" value="ATMEGA328(LQFP)"/>
<element name="U$2" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$3" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$4" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$5" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$6" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$7" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$8" library="ATMEGA328 Proto" package="4-SMD_NO-LEAD(DFN,LCC)" value="ECS-200-8-30B-CKM(4-SMD_NO-LEAD_DFN,LCC)"/>
<element name="U$13" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$15" library="SOIC8" package="20021111-00006T4LF" value="20021111-00006T4LF(SPI)"/>
<element name="U$9" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$10" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$11" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$12" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$16" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$17" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$19" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$14" library="LED Controller" package="SOIC-8" value="SOIC-8(DMG4800LSD-13)"/>
<element name="U$20" library="LED Controller" package="SOIC-8" value="SOIC-8(DMG4800LSD-13)"/>
<element name="U$18" library="LED Controller" package="641737-1" value="4PIN_5.08MMPTCH_1ROW-HDR(770846-1)"/>
<element name="U$21" library="LED Controller" package="OSTOQ047151" value="4PIN_5MMPTCH_1ROW-HDR(OSTOQ047151)"/>
<element name="U$22" library="PIC16F1788 Proto" package="5POS-2.54PITCH-1ROW_FUCKY_HDR" value="5POS-2.54PITCH-1ROW_FUCKY_HDR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="-"/>
<contactref element="U$4" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="-"/>
<contactref element="U$5" pad="-"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="-"/>
<contactref element="U$15" pad="GND"/>
<contactref element="U$9" pad="-"/>
<contactref element="U$10" pad="-"/>
<contactref element="U$11" pad="-"/>
<contactref element="U$12" pad="-"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="U$14" pad="3"/>
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="U$20" pad="3"/>
<contactref element="U$18" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="3"/>
<contactref element="U$22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$2" pad="-"/>
<contactref element="U$3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="+"/>
<contactref element="U$7" pad="+"/>
<contactref element="U$15" pad="VCC"/>
<contactref element="U$18" pad="4"/>
<contactref element="U$22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="U$7" pad="-"/>
<contactref element="U$15" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="U$15" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U$15" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$15" pad="MOSI"/>
<contactref element="U$19" pad="+"/>
<contactref element="U$12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$13" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$9" pad="+"/>
<contactref element="U$16" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$10" pad="+"/>
<contactref element="U$17" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$11" pad="+"/>
<contactref element="U$20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$20" pad="4"/>
<contactref element="U$19" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$17" pad="-"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$16" pad="-"/>
<contactref element="U$14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U$18" pad="1"/>
<contactref element="U$21" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$20" pad="6"/>
<contactref element="U$20" pad="5"/>
<contactref element="U$21" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$14" pad="6"/>
<contactref element="U$14" pad="5"/>
<contactref element="U$21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$14" pad="7"/>
<contactref element="U$14" pad="8"/>
<contactref element="U$21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$22" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$22" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$22" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
