<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>LED-</text>
<text>LED+</text>
<wire x1="36.6" y1="46.5" x2="36.6" y2="43.3" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="36.6" y1="43.3" x2="37.3" y2="43.3" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="36.6" y1="46.5" x2="37.2" y2="46.5" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="53.4" y1="43.3" x2="53.4" y2="46.5" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="53.4" y1="46.5" x2="52.8" y2="46.5" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="53.4" y1="43.3" x2="52.7" y2="43.3" width="0.15" layer="20"/>
<wire x1="37.2" y1="46.5" x2="52.7" y2="46.5" width="0.15" layer="20" curve="-157.380135"/>
<wire x1="52.7" y1="43.3" x2="37.3" y2="43.3" width="0.15" layer="20" curve="-155.100007"/>
<text>1x7135</text>
<text>C1</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>D1</text>
<text>D.G. 2019</text>
<text>FET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dan">
<packages>
<package name="0603_RESISTOR">
</package>
<package name="0603_CAP">
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="AMC7135">
</package>
<package name="SMD_SIDE_SW_2.5X4.75MM">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="XLARGE_SMD_PAD">
</package>
<package name="5MM_SPRING_PAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R5" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R3" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="C1" library="dan" package="0603_CAP" value="0603_CAP"/>
<element name="D1" library="dan" package="SOD-323" value="SOD-323"/>
<element name="U1" library="dan" package="SOIC-8" value="ATTINY13A-SSU">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="U$6" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="U$2" library="dan" package="SMD_SIDE_SW_2.5X4.75MM" value="TACT_SIDE_SW_SMALL"/>
<element name="U$1" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="U$3" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="U$4" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="R4" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="U$7" library="dan" package="SOT-23" value="SOT-23_BABY_N-FET"/>
<element name="LED-" library="dan" package="XLARGE_SMD_PAD" value="SMD_PAD"/>
<element name="LED+" library="dan" package="XLARGE_SMD_PAD" value="SMD_PAD"/>
<element name="U$8" library="dan" package="5MM_SPRING_PAD" value="5MM_SPRING_PAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="TAB"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="U$6" pad="TAB"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="TAB"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="TAB"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="TAB"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NX7135_PWM">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="VDD"/>
<contactref element="U$6" pad="VDD"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="U$3" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="LED-">
<contactref element="U$6" pad="OUT"/>
<contactref element="U$5" pad="OUT"/>
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
<contactref element="U$3" pad="OUT"/>
<contactref element="U$4" pad="OUT"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="LED-" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="1X7135_PWM">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED+" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="BATT+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FET_GATE">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
