(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~58~ubuntu16.04.1)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 116.946 46.65 144.801 102.675)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 24)
    (nets 81)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad9)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad10)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad11)")
  (net 12 "Net-(J1-Pad12)")
  (net 13 "Net-(J1-Pad13)")
  (net 14 "Net-(J1-Pad14)")
  (net 15 "Net-(J1-Pad15)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad16)")
  (net 17 "Net-(J1-Pad17)")
  (net 18 "Net-(J1-Pad18)")
  (net 19 "Net-(J1-Pad19)")
  (net 20 "Net-(J1-Pad20)")
  (net 21 "Net-(J12-Pad1)")
  (net 22 "Net-(J12-Pad2)")
  (net 23 "Net-(J12-Pad3)")
  (net 24 "Net-(J12-Pad4)")
  (net 25 "Net-(J12-Pad5)")
  (net 26 "Net-(J12-Pad6)")
  (net 27 "Net-(J12-Pad7)")
  (net 28 "Net-(J12-Pad8)")
  (net 29 "Net-(J12-Pad9)")
  (net 30 "Net-(J12-Pad10)")
  (net 31 "Net-(J12-Pad11)")
  (net 32 "Net-(J12-Pad12)")
  (net 33 "Net-(J12-Pad13)")
  (net 34 "Net-(J12-Pad14)")
  (net 35 "Net-(J12-Pad15)")
  (net 36 "Net-(J12-Pad16)")
  (net 37 "Net-(J12-Pad17)")
  (net 38 "Net-(J12-Pad18)")
  (net 39 "Net-(J12-Pad19)")
  (net 40 "Net-(J12-Pad20)")
  (net 41 "Net-(J13-Pad1)")
  (net 42 "Net-(J13-Pad2)")
  (net 43 "Net-(J13-Pad3)")
  (net 44 "Net-(J13-Pad4)")
  (net 45 "Net-(J13-Pad5)")
  (net 46 "Net-(J13-Pad6)")
  (net 47 "Net-(J13-Pad7)")
  (net 48 "Net-(J13-Pad8)")
  (net 49 "Net-(J13-Pad9)")
  (net 50 "Net-(J13-Pad10)")
  (net 51 "Net-(J13-Pad11)")
  (net 52 "Net-(J13-Pad12)")
  (net 53 "Net-(J13-Pad13)")
  (net 54 "Net-(J13-Pad14)")
  (net 55 "Net-(J13-Pad15)")
  (net 56 "Net-(J13-Pad16)")
  (net 57 "Net-(J13-Pad17)")
  (net 58 "Net-(J13-Pad18)")
  (net 59 "Net-(J13-Pad19)")
  (net 60 "Net-(J13-Pad20)")
  (net 61 "Net-(J24-Pad1)")
  (net 62 "Net-(J24-Pad2)")
  (net 63 "Net-(J24-Pad3)")
  (net 64 "Net-(J24-Pad4)")
  (net 65 "Net-(J24-Pad5)")
  (net 66 "Net-(J24-Pad6)")
  (net 67 "Net-(J24-Pad7)")
  (net 68 "Net-(J24-Pad8)")
  (net 69 "Net-(J24-Pad9)")
  (net 70 "Net-(J24-Pad10)")
  (net 71 "Net-(J24-Pad11)")
  (net 72 "Net-(J24-Pad12)")
  (net 73 "Net-(J24-Pad13)")
  (net 74 "Net-(J24-Pad14)")
  (net 75 "Net-(J24-Pad15)")
  (net 76 "Net-(J24-Pad16)")
  (net 77 "Net-(J24-Pad17)")
  (net 78 "Net-(J24-Pad18)")
  (net 79 "Net-(J24-Pad19)")
  (net 80 "Net-(J24-Pad20)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad10)")
    (add_net "Net-(J1-Pad11)")
    (add_net "Net-(J1-Pad12)")
    (add_net "Net-(J1-Pad13)")
    (add_net "Net-(J1-Pad14)")
    (add_net "Net-(J1-Pad15)")
    (add_net "Net-(J1-Pad16)")
    (add_net "Net-(J1-Pad17)")
    (add_net "Net-(J1-Pad18)")
    (add_net "Net-(J1-Pad19)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad20)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J1-Pad9)")
    (add_net "Net-(J12-Pad1)")
    (add_net "Net-(J12-Pad10)")
    (add_net "Net-(J12-Pad11)")
    (add_net "Net-(J12-Pad12)")
    (add_net "Net-(J12-Pad13)")
    (add_net "Net-(J12-Pad14)")
    (add_net "Net-(J12-Pad15)")
    (add_net "Net-(J12-Pad16)")
    (add_net "Net-(J12-Pad17)")
    (add_net "Net-(J12-Pad18)")
    (add_net "Net-(J12-Pad19)")
    (add_net "Net-(J12-Pad2)")
    (add_net "Net-(J12-Pad20)")
    (add_net "Net-(J12-Pad3)")
    (add_net "Net-(J12-Pad4)")
    (add_net "Net-(J12-Pad5)")
    (add_net "Net-(J12-Pad6)")
    (add_net "Net-(J12-Pad7)")
    (add_net "Net-(J12-Pad8)")
    (add_net "Net-(J12-Pad9)")
    (add_net "Net-(J13-Pad1)")
    (add_net "Net-(J13-Pad10)")
    (add_net "Net-(J13-Pad11)")
    (add_net "Net-(J13-Pad12)")
    (add_net "Net-(J13-Pad13)")
    (add_net "Net-(J13-Pad14)")
    (add_net "Net-(J13-Pad15)")
    (add_net "Net-(J13-Pad16)")
    (add_net "Net-(J13-Pad17)")
    (add_net "Net-(J13-Pad18)")
    (add_net "Net-(J13-Pad19)")
    (add_net "Net-(J13-Pad2)")
    (add_net "Net-(J13-Pad20)")
    (add_net "Net-(J13-Pad3)")
    (add_net "Net-(J13-Pad4)")
    (add_net "Net-(J13-Pad5)")
    (add_net "Net-(J13-Pad6)")
    (add_net "Net-(J13-Pad7)")
    (add_net "Net-(J13-Pad8)")
    (add_net "Net-(J13-Pad9)")
    (add_net "Net-(J24-Pad1)")
    (add_net "Net-(J24-Pad10)")
    (add_net "Net-(J24-Pad11)")
    (add_net "Net-(J24-Pad12)")
    (add_net "Net-(J24-Pad13)")
    (add_net "Net-(J24-Pad14)")
    (add_net "Net-(J24-Pad15)")
    (add_net "Net-(J24-Pad16)")
    (add_net "Net-(J24-Pad17)")
    (add_net "Net-(J24-Pad18)")
    (add_net "Net-(J24-Pad19)")
    (add_net "Net-(J24-Pad2)")
    (add_net "Net-(J24-Pad20)")
    (add_net "Net-(J24-Pad3)")
    (add_net "Net-(J24-Pad4)")
    (add_net "Net-(J24-Pad5)")
    (add_net "Net-(J24-Pad6)")
    (add_net "Net-(J24-Pad7)")
    (add_net "Net-(J24-Pad8)")
    (add_net "Net-(J24-Pad9)")
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A19)
    (at 124.46 52.07)
    (fp_text reference J2 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A14)
    (at 124.46 57.15)
    (fp_text reference J3 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A10)
    (at 124.46 62.23)
    (fp_text reference J4 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A0B)
    (at 124.46 67.31)
    (fp_text reference J5 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A06)
    (at 124.46 72.39)
    (fp_text reference J6 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD89FF)
    (at 124.46 77.47)
    (fp_text reference J7 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A03)
    (at 124.46 82.55)
    (fp_text reference J8 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD89FB)
    (at 124.46 87.63)
    (fp_text reference J9 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD89EE)
    (at 124.46 92.71)
    (fp_text reference J10 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD89E7)
    (at 124.46 97.79)
    (fp_text reference J11 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A25)
    (at 137.16 52.07)
    (fp_text reference J14 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A32)
    (at 137.16 57.15)
    (fp_text reference J15 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A3A)
    (at 137.16 62.23)
    (fp_text reference J16 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A42)
    (at 137.16 67.31)
    (fp_text reference J17 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A49)
    (at 137.16 72.39)
    (fp_text reference J18 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A4F)
    (at 137.16 77.47)
    (fp_text reference J19 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A5B)
    (at 137.16 82.55)
    (fp_text reference J20 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A65)
    (at 137.16 87.63)
    (fp_text reference J21 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A6C)
    (at 137.16 92.71)
    (fp_text reference J22 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorProto:proto-0127-04X04-P010 (layer B.Cu) (tedit 59BD8A70)
    (at 137.16 97.79)
    (fp_text reference J23 (at 0 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Proto (at 0 -4.445) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 15 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 16 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X20-H015_NO_IDX (layer F.Cu) (tedit 59BD8B58)
    (at 120.65 74.93 90)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PINS_1X20 (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad20)"))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X20-H015_NO_IDX (layer F.Cu) (tedit 59BD8B69)
    (at 128.27 74.93 90)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J12 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PINS_1X20 (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J12-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(J12-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(J12-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(J12-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(J12-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 "Net-(J12-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(J12-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(J12-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 "Net-(J12-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 "Net-(J12-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 "Net-(J12-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 "Net-(J12-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 "Net-(J12-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 "Net-(J12-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(J12-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 "Net-(J12-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 "Net-(J12-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 "Net-(J12-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 "Net-(J12-Pad20)"))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X20-H015_NO_IDX (layer F.Cu) (tedit 59BD8B89)
    (at 133.35 74.93 90)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J13 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PINS_1X20 (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 "Net-(J13-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 "Net-(J13-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 "Net-(J13-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 "Net-(J13-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 "Net-(J13-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 "Net-(J13-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 "Net-(J13-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 "Net-(J13-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 "Net-(J13-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 "Net-(J13-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 "Net-(J13-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 52 "Net-(J13-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 53 "Net-(J13-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 54 "Net-(J13-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 55 "Net-(J13-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 56 "Net-(J13-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 57 "Net-(J13-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 58 "Net-(J13-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 59 "Net-(J13-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 60 "Net-(J13-Pad20)"))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X20-H015_NO_IDX (layer F.Cu) (tedit 59BD8B90)
    (at 140.97 74.93 90)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J24 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PINS_1X20 (at 0 2.54 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 "Net-(J24-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 "Net-(J24-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 63 "Net-(J24-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 64 "Net-(J24-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 65 "Net-(J24-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 66 "Net-(J24-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 67 "Net-(J24-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 68 "Net-(J24-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 69 "Net-(J24-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 70 "Net-(J24-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 71 "Net-(J24-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 72 "Net-(J24-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 73 "Net-(J24-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 74 "Net-(J24-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 75 "Net-(J24-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 76 "Net-(J24-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 77 "Net-(J24-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 78 "Net-(J24-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 79 "Net-(J24-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 80 "Net-(J24-Pad20)"))
  )
  (gr_line (start 118.745 100.965) (end 118.745 48.895) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.875 100.965) (end 118.745 100.965) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.875 48.895) (end 142.875 100.965) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 118.745 48.895) (end 142.875 48.895) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
