<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="8.89" x2="26.65" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.65" y1="8.89" x2="26.65" y2="36.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.65" y1="36.5" x2="8.89" y2="36.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="36.5" x2="8.89" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<text>A</text>
<text>R</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>L</text>
<text>0</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>Nixie
Breakout
V3</text>
<text>Boards by Voltz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="russian-nixies">
<description>&lt;b&gt;Russian IN series nixie tubes&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Measurements taken from nixies in my collection
&lt;li&gt;http://www.tube-tester.com
&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by p.s.troost@student.tue.nl&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="IN-14">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="N1" library="russian-nixies" package="IN-14" value="IN-14"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="N1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="N1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="N1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="N1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="N1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="N1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="N1" pad="LHDP"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="N1" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="N1" pad="RHDP"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN8">
<contactref element="N1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN9">
<contactref element="N1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN0">
<contactref element="N1" pad="0"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
