<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>APPLE COMPUTER INC. AP2670-02 c 1995</text>
<text>J1</text>
<text>936B110.01.02.03</text>
<text>2</text>
<text>215B91301</text>
<text>GCMK-G3X</text>
<text>S.DEMEULEMEESTER (c) 2017</text>
</plain>
<libraries>
<library name="tb-lib">
<packages>
<package name="PIPPIN_EXT_BRD">
<description>&lt;b&gt;PCI BOARD SHORT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="tb-lib" package="PIPPIN_EXT_BRD" value="PIPPIN-EXT">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="12V">
<contactref element="U$1" pad="C62"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="C61"/>
<contactref element="U$1" pad="C60"/>
<contactref element="U$1" pad="C59"/>
<contactref element="U$1" pad="C58"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="C57"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="C56"/>
<contactref element="U$1" pad="C55"/>
<contactref element="U$1" pad="C54"/>
<contactref element="U$1" pad="C53"/>
<contactref element="U$1" pad="C52"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$1" pad="S61"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="S62"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="S60"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="S59"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="S58"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="S57"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="S56"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="S55"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="S54"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="S53"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="S52"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
