<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>OUT</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="19.05" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="15.875" x2="0" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.875" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SOL Sensor2 V1</text>
<text>RV-Builders Products 2016</text>
<text>C1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Stofer">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R/2012-12R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET R/EIA 2012-12 reflow solder&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wifi_WX">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Stofer" package="SO08" value="CPC1822">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="Stofer" package="SOT23-5" value="MAX4330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uf"/>
<element name="JP1" library="wifi_WX" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="R/2012-12R" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
