<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.1" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="43.1" y1="0" x2="43.1" y2="30" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="43.1" y1="30" x2="39" y2="30" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="30" x2="39" y2="28.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="28.1" x2="4.1" y2="28.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="4.1" y1="28.1" x2="4.1" y2="30" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="4.1" y1="30" x2="0" y2="30" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30" x2="0" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<hole x="2" y="28" drill="3"/>
<hole x="41.1" y="28" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="OR1">
</signal>
<signal name="OR2">
</signal>
<signal name="OR3">
</signal>
<signal name="AOUT1">
</signal>
<signal name="OR5">
</signal>
<signal name="1T1">
</signal>
<signal name="1T2">
</signal>
<signal name="AOUT2">
</signal>
<signal name="2T1">
</signal>
<signal name="2T2">
</signal>
<signal name="AOUT3">
</signal>
<signal name="3T1">
</signal>
<signal name="3T2">
</signal>
<signal name="AOUT4">
</signal>
<signal name="4T1">
</signal>
<signal name="4T2">
</signal>
<signal name="AOUT5">
</signal>
<signal name="5T1">
</signal>
<signal name="5T2">
</signal>
<signal name="AOUT6">
</signal>
<signal name="6T1">
</signal>
<signal name="6T2">
</signal>
<signal name="AOUT7">
</signal>
<signal name="7T1">
</signal>
<signal name="7T2">
</signal>
<signal name="AOUT8">
</signal>
<signal name="8T1">
</signal>
<signal name="8T2">
</signal>
<signal name="OR6">
</signal>
<signal name="OR4">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="D9">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="GND2">
</signal>
<signal name="VBIAS">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
