(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9-73d0e3b20d~88~ubuntu20.04.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 35)
    (tracks 544)
    (zones 0)
    (modules 55)
    (nets 46)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +5V)
  (net 3 +2V5)
  (net 4 /AN_PHASE_5)
  (net 5 /AN_PHASE_3)
  (net 6 /AN_PHASE_1)
  (net 7 /AN_PHASE_6)
  (net 8 /AN_PHASE_4)
  (net 9 /AN_PHASE_2)
  (net 10 /ENC_POW)
  (net 11 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 12 "Net-(R12-Pad1)")
  (net 13 "Net-(R26-Pad1)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 15 "Net-(U2-Pad13)")
  (net 16 /PH5-)
  (net 17 /PH4-)
  (net 18 /PH6-)
  (net 19 /PH2-)
  (net 20 /PH1-)
  (net 21 /PH3-)
  (net 22 /PH5+)
  (net 23 /PH4+)
  (net 24 /PH6+)
  (net 25 /PH2+)
  (net 26 /PH1+)
  (net 27 /PH3+)
  (net 28 /SIN+)
  (net 29 /COS+)
  (net 30 /REF+)
  (net 31 /SIN-)
  (net 32 /COS-)
  (net 33 /REF-)
  (net 34 /phase_voltages_1/PA-)
  (net 35 /phase_voltages_1/PC-)
  (net 36 /phase_voltages_1/PA+)
  (net 37 /phase_voltages_1/PC+)
  (net 38 /phase_voltages_1/PB-)
  (net 39 /phase_voltages_1/PB+)
  (net 40 /phase_voltages_2/PA-)
  (net 41 /phase_voltages_2/PC-)
  (net 42 /phase_voltages_2/PA+)
  (net 43 /phase_voltages_2/PC+)
  (net 44 /phase_voltages_2/PB-)
  (net 45 /phase_voltages_2/PB+)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +2V5)
    (add_net +5V)
    (add_net /AN_PHASE_1)
    (add_net /AN_PHASE_2)
    (add_net /AN_PHASE_3)
    (add_net /AN_PHASE_4)
    (add_net /AN_PHASE_5)
    (add_net /AN_PHASE_6)
    (add_net /COS+)
    (add_net /COS-)
    (add_net /ENC_POW)
    (add_net /PH1+)
    (add_net /PH1-)
    (add_net /PH2+)
    (add_net /PH2-)
    (add_net /PH3+)
    (add_net /PH3-)
    (add_net /PH4+)
    (add_net /PH4-)
    (add_net /PH5+)
    (add_net /PH5-)
    (add_net /PH6+)
    (add_net /PH6-)
    (add_net /REF+)
    (add_net /REF-)
    (add_net /SHIELD)
    (add_net /SIN+)
    (add_net /SIN-)
    (add_net /phase_voltages_1/PA+)
    (add_net /phase_voltages_1/PA-)
    (add_net /phase_voltages_1/PB+)
    (add_net /phase_voltages_1/PB-)
    (add_net /phase_voltages_1/PC+)
    (add_net /phase_voltages_1/PC-)
    (add_net /phase_voltages_2/PA+)
    (add_net /phase_voltages_2/PA-)
    (add_net /phase_voltages_2/PB+)
    (add_net /phase_voltages_2/PB-)
    (add_net /phase_voltages_2/PC+)
    (add_net /phase_voltages_2/PC-)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad10)")
    (add_net "Net-(P1-Pad11)")
    (add_net "Net-(P1-Pad12)")
    (add_net "Net-(P1-Pad19)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad20)")
    (add_net "Net-(P1-Pad21)")
    (add_net "Net-(P1-Pad22)")
    (add_net "Net-(P1-Pad23)")
    (add_net "Net-(P1-Pad24)")
    (add_net "Net-(P1-Pad25)")
    (add_net "Net-(P1-Pad26)")
    (add_net "Net-(P1-Pad28)")
    (add_net "Net-(P1-Pad29)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad30)")
    (add_net "Net-(P1-Pad31)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P1-Pad6)")
    (add_net "Net-(P1-Pad7)")
    (add_net "Net-(P1-Pad9)")
    (add_net "Net-(P2-Pad10)")
    (add_net "Net-(P2-Pad11)")
    (add_net "Net-(P2-Pad12)")
    (add_net "Net-(R12-Pad1)")
    (add_net "Net-(R26-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U2-Pad13)")
  )
  (module f_misc:NS_LOGO (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 56 76.9 270)
    (fp_text reference U4 (at 0 5 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ns_logo (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module f_connectors:conec_43-02741 (layer F.Cu) (tedit 603530C8)
    (at 71.3 97.95)
    (fp_text reference P2 (at -10.4 -9.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 43-02741 (at 0 3.1) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.43 -8.3) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /REF-))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.43 -8.3) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.67 -6.9) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /REF+))
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 -6.9) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole circle (at -2.67 -6.9) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 8 thru_hole circle (at -2.865 -5.27) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /ENC_POW))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.865 -5.27) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /SIN-))
    (pad 11 thru_hole circle (at 0.955 -5.27) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12 thru_hole circle (at -0.955 -5.27) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.77 -3.8) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /COS+))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.77 -3.8) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /SIN+))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 -3.8) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /COS-))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -7.5 -4) (size 2.05 2.05) (drill 2.05) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 7.5 -4) (size 2.05 2.05) (drill 2.05) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 7.5 0) (size 2.8 2.8) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -7.5 0) (size 2.8 2.8) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (model conn_conec_43-02741.stp
      (offset (xyz 0 -18.3 8.5))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_ssop:TSSOP_14_5.0x4.4_0.65 (layer F.Cu) (tedit 60197FDA)
    (at 112.849999 70.899999 90)
    (fp_text reference U2 (at -2.65 -0.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OPA4376AIPWR (at 0 -4.6 90) (layer F.Fab))
    (pad 14 smd rect (at -1.95 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(U2-Pad13)") (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 13 smd rect (at -1.3 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(U2-Pad13)") (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 12 smd rect (at -0.65 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(R26-Pad1)") (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 10 smd rect (at 0.65 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /phase_voltages_2/PC+) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 9 smd rect (at 1.3 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 /phase_voltages_2/PC-) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 8 smd rect (at 1.95 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /AN_PHASE_6) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 7 smd rect (at 1.95 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /AN_PHASE_5) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 6 smd rect (at 1.3 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /phase_voltages_2/PB-) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 5 smd rect (at 0.65 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /phase_voltages_2/PB+) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 4 smd rect (at 0 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 3 smd rect (at -0.65 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 /phase_voltages_2/PA+) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 2 smd rect (at -1.3 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /phase_voltages_2/PA-) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 1 smd rect (at -1.95 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /AN_PHASE_4) (solder_mask_margin 0.1))
    (model ssop/TSSOP_14_5.0x4.4_0.65.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 118.649999 67.599999 180)
    (fp_text reference R29 (at -2.55 -0.05 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /PH5+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /phase_voltages_2/PB+))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 118.649999 66.299999 180)
    (fp_text reference R28 (at -2.55 -0.05 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /PH5-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /phase_voltages_2/PB-))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 109.549999 74.599999)
    (fp_text reference R27 (at -0.45 1.350001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(R26-Pad1)"))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 112.549999 74.599999)
    (fp_text reference R26 (at -0.85 1.35 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(R26-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 118.649999 68.899999)
    (fp_text reference R25 (at 2.550001 0.000001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /phase_voltages_2/PB+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 115.649999 66.299999 180)
    (fp_text reference R24 (at -1.850001 2.299999 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /phase_voltages_2/PB-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /AN_PHASE_5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 107.450001 70.599999)
    (fp_text reference R23 (at -2.600001 -0.099999) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 /PH6+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /phase_voltages_2/PC+))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 107.450001 69.299999)
    (fp_text reference R22 (at -2.600001 0.000001) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /PH6-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 /phase_voltages_2/PC-))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 118.649999 74.100001 180)
    (fp_text reference R21 (at -2.700001 -0.199999 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /PH4+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 /phase_voltages_2/PA+))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 118.649999 75.400001 180)
    (fp_text reference R20 (at -2.700001 0.000001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /PH4-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /phase_voltages_2/PA-))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 107.449999 71.899999 180)
    (fp_text reference R19 (at 2.649999 -0.050001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /phase_voltages_2/PC+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 118.649999 72.799999)
    (fp_text reference R18 (at 2.650001 0.050001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 /phase_voltages_2/PA+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 109.449999 67.799999)
    (fp_text reference R17 (at -2.699999 0.100001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 /phase_voltages_2/PC-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /AN_PHASE_6))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 115.649999 75.399999 180)
    (fp_text reference R16 (at -0.05 -2.35 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /phase_voltages_2/PA-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /AN_PHASE_4))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 118.649999 70.199999)
    (fp_text reference C14 (at 2.600001 -0.049999 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 /phase_voltages_2/PB+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 115.649999 67.599999)
    (fp_text reference C13 (at 1.800001 -2.499999 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /AN_PHASE_5))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /phase_voltages_2/PB-))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 112.549999 67.799999 180)
    (fp_text reference C12 (at 1.349999 2.549999 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 107.449999 73.199999 180)
    (fp_text reference C11 (at 2.599999 -0.050001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /phase_voltages_2/PC+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 118.649999 71.499999)
    (fp_text reference C10 (at 3.800001 -0.049999 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 /phase_voltages_2/PA+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 109.449999 66.499999 180)
    (fp_text reference C9 (at 2.599999 -0.000001 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /AN_PHASE_6))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 /phase_voltages_2/PC-))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 115.649999 74.099999)
    (fp_text reference C8 (at 0.05 2.6 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /AN_PHASE_4))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /phase_voltages_2/PA-))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_sot:SOT_223 (layer F.Cu) (tedit 59405746)
    (at 134.37 71.35 180)
    (tags sot)
    (fp_text reference U3 (at -4.33 2.95) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM1117-2.5 (at 0 -5.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.3 3.2 180) (size 1.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0 3.2 180) (size 1.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (pad 3 smd rect (at 2.3 3.2 180) (size 1.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 4 smd rect (at 0 -3.2 180) (size 3.3 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model sot/SOT_223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_1206 (layer F.Cu) (tedit 60197EEE)
    (at 135.15 76.8)
    (fp_text reference C17 (at -4.15 0.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA5L1X7R1C106K160AC (at 0 -1.9) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.715 0) (size 1.52 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (pad 2 smd rect (at 1.715 0) (size 1.52 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model caps_smd/C_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_1206 (layer F.Cu) (tedit 60197EEE)
    (at 130.1 69.85 270)
    (fp_text reference C16 (at -3.7 -0.3 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA5L1X7R1C106K160AC (at 0 -1.9 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.715 0 270) (size 1.52 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.715 0 270) (size 1.52 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model caps_smd/C_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 128.4 69.85 270)
    (fp_text reference C15 (at 3.1 0.4 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 270) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 270) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 84.85 74.6)
    (fp_text reference R13 (at -0.45 1.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(R12-Pad1)"))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 87.85 74.6)
    (fp_text reference R12 (at -0.85 1.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(R12-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 82.75 70.6)
    (fp_text reference R9 (at -2.45 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 /PH3+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /phase_voltages_1/PC+))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 82.75 69.3)
    (fp_text reference R8 (at -2.45 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /PH3-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /phase_voltages_1/PC-))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 82.75 71.9 180)
    (fp_text reference R5 (at 2.4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /phase_voltages_1/PC+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 84.75 67.8)
    (fp_text reference R3 (at -2.4 0.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /phase_voltages_1/PC-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /AN_PHASE_3))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 82.15 86.95)
    (fp_text reference R1 (at 0.05 1.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F6200V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /ENC_POW))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_1206 (layer F.Cu) (tedit 60197F24)
    (at 83.475 85.25)
    (fp_text reference F1 (at 0.025 -1.75) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0ZCJ0010FF2E (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.715 0) (size 1.52 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /ENC_POW))
    (pad 2 smd rect (at 1.715 0) (size 1.52 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model res_smd/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:D_0603 (layer F.Cu) (tedit 595F1CBF)
    (at 85.05 86.95)
    (fp_text reference D1 (at 0 1.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTST-C191KGKT (at 0 -1.6) (layer F.Fab))
    (fp_text user K (at 1.8 0.1) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 87.85 67.8 180)
    (fp_text reference C5 (at 1.35 2.6) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 82.75 73.2 180)
    (fp_text reference C4 (at 2.4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /phase_voltages_1/PC+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 84.75 66.5 180)
    (fp_text reference C2 (at 2.4 -0.1) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /AN_PHASE_3))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /phase_voltages_1/PC-))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_ssop:TSSOP_14_5.0x4.4_0.65 (layer F.Cu) (tedit 60197FDA)
    (at 88.15 70.9 90)
    (fp_text reference U1 (at -2.65 -0.1 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OPA4376AIPWR (at 0 -4.6 90) (layer F.Fab))
    (pad 14 smd rect (at -1.95 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad13)") (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 13 smd rect (at -1.3 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad13)") (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 12 smd rect (at -0.65 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(R12-Pad1)") (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 10 smd rect (at 0.65 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /phase_voltages_1/PC+) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 9 smd rect (at 1.3 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /phase_voltages_1/PC-) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 8 smd rect (at 1.95 -2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /AN_PHASE_3) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 7 smd rect (at 1.95 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /AN_PHASE_2) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 6 smd rect (at 1.3 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /phase_voltages_1/PB-) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 5 smd rect (at 0.65 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /phase_voltages_1/PB+) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 4 smd rect (at 0 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 3 smd rect (at -0.65 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /phase_voltages_1/PA+) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 2 smd rect (at -1.3 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /phase_voltages_1/PA-) (solder_mask_margin 0.1))
    (pad 1 smd rect (at -1.95 2.8 90) (size 0.35 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /AN_PHASE_1) (solder_mask_margin 0.1))
    (model ssop/TSSOP_14_5.0x4.4_0.65.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 90.95 67.6)
    (fp_text reference C6 (at 2.6 -2.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /AN_PHASE_2))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /phase_voltages_1/PB-))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 90.95 66.3 180)
    (fp_text reference R10 (at -2.9 2.2) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /phase_voltages_1/PB-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /AN_PHASE_2))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 93.95 67.6 180)
    (fp_text reference R15 (at -2.55 -0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /PH2+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /phase_voltages_1/PB+))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 93.95 66.3 180)
    (fp_text reference R14 (at -2.55 -0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 /PH2-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /phase_voltages_1/PB-))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 93.95 74.1 180)
    (fp_text reference R7 (at -2.3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /PH1+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /phase_voltages_1/PA+))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 93.95 75.4 180)
    (fp_text reference R6 (at -2.4 -0.05 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 /PH1-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /phase_voltages_1/PA-))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 93.95 68.9)
    (fp_text reference R11 (at 2.6 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /phase_voltages_1/PB+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 93.95 72.8)
    (fp_text reference R4 (at 2.3 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /phase_voltages_1/PA+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:res_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197F0C)
    (at 90.95 75.4 180)
    (fp_text reference R2 (at -0.05 -2.3) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ERJ-PA3F1002V (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /phase_voltages_1/PA-))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0 180) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /AN_PHASE_1))
    (model res_smd/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 93.95 70.2)
    (fp_text reference C7 (at 2.3 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /phase_voltages_1/PB+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 93.95 71.5)
    (fp_text reference C3 (at 2.3 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /phase_voltages_1/PA+))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 +2V5))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_passive:cap_0603 (layer F.Cu) (tedit 60197ED8)
    (at 90.95 74.1)
    (fp_text reference C1 (at 0.05 2.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CGA3E2X7R1H104K080AA (at 0 -1.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /AN_PHASE_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.7875 0) (size 0.965 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /phase_voltages_1/PA-))
    (model caps_smd/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module f_connectors:TE_DT13_12PA (layer F.Cu) (tedit 60189409)
    (at 110.5 102.95)
    (fp_text reference P3 (at 26.75 -28.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DT13-12PA (at 0.1 1.6) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 17.54 -20.83) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -17.54 -20.83) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -9.4) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole circle (at 11.09 -15.49) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /PH5-))
    (pad 8 thru_hole circle (at 6.65 -15.49) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /PH4+))
    (pad 9 thru_hole circle (at 2.21 -15.49) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /PH6-))
    (pad 10 thru_hole circle (at -2.23 -15.49) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /PH2+))
    (pad 11 thru_hole circle (at -6.67 -15.49) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /PH1-))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.11 -15.49) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /PH3-))
    (pad 6 thru_hole circle (at 11.09 -21.84) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /PH5+))
    (pad 5 thru_hole circle (at 6.65 -21.84) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /PH4-))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.21 -21.84) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /PH6+))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.23 -21.84) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /PH2-))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.67 -21.84) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /PH1+))
    (pad 1 thru_hole circle (at -11.11 -21.84) (size 3 3) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /PH3+))
    (model deustche_dt/c-dt13-12pa-b016-a-3d.stp
      (offset (xyz 0 -19.4 18.5))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
  )
  (module f_connectors:Norcomp_182-037-113R161 locked (layer F.Cu) (tedit 60198E8E)
    (at 100.5 59.5 180)
    (fp_text reference P1 (at 30.8 -7.65) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 182-037-113R161 (at 0 5.8) (layer F.Fab))
    (pad 37 thru_hole circle (at 23.545 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 /COS+))
    (pad 36 thru_hole circle (at 20.775 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 /SIN+))
    (pad 35 thru_hole circle (at 18.005 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 /REF+))
    (pad 34 thru_hole circle (at 15.235 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /AN_PHASE_1))
    (pad 33 thru_hole circle (at 12.465 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /AN_PHASE_3))
    (pad 32 thru_hole circle (at 9.695 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /AN_PHASE_5))
    (pad 31 thru_hole circle (at 6.925 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 30 thru_hole circle (at 4.155 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 29 thru_hole circle (at 1.385 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 28 thru_hole circle (at -1.385 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 27 thru_hole circle (at -4.155 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (pad 26 thru_hole circle (at -6.925 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 25 thru_hole circle (at -9.695 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 24 thru_hole circle (at -12.465 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 23 thru_hole circle (at -15.235 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 22 thru_hole circle (at -18.005 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 21 thru_hole circle (at -20.775 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 20 thru_hole circle (at -23.545 1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 19 thru_hole circle (at 24.93 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 18 thru_hole circle (at 22.16 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 /COS-))
    (pad 17 thru_hole circle (at 19.39 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 /SIN-))
    (pad 16 thru_hole circle (at 16.62 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 /REF-))
    (pad 15 thru_hole circle (at 13.85 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /AN_PHASE_2))
    (pad 14 thru_hole circle (at 11.08 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /AN_PHASE_4))
    (pad 13 thru_hole circle (at 8.31 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /AN_PHASE_6))
    (pad 12 thru_hole circle (at 5.54 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11 thru_hole circle (at 2.77 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole circle (at -2.77 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8 thru_hole circle (at -5.54 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.31 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.08 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.85 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.62 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.39 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at -22.16 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 31.75 0 180) (size 3.05 3.05) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -31.75 0 180) (size 3.05 3.05) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at -24.93 -1.42 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Norcomp_182-037-113.STEP
      (offset (xyz -34.8 -9.5 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
  )
  (gr_text "FLUX CAL\nR00, 2021-02-22" (at 54.9 79.1 -90) (layer F.SilkS))
  (dimension 31.2 (width 0.15) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "31.200 mm" (at 46.25 82.4 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 55 98) (xy 46.963579 98)))
    (feature2 (pts (xy 55 66.8) (xy 46.963579 66.8)))
    (crossbar (pts (xy 47.55 66.8) (xy 47.55 98)))
    (arrow1a (pts (xy 47.55 98) (xy 46.963579 96.873496)))
    (arrow1b (pts (xy 47.55 98) (xy 48.136421 96.873496)))
    (arrow2a (pts (xy 47.55 66.8) (xy 46.963579 67.926504)))
    (arrow2b (pts (xy 47.55 66.8) (xy 48.136421 67.926504)))
  )
  (dimension 91 (width 0.15) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "91.000 mm" (at 100.5 45.25) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 55 66.8) (xy 55 45.963579)))
    (feature2 (pts (xy 146 66.8) (xy 146 45.963579)))
    (crossbar (pts (xy 146 46.55) (xy 55 46.55)))
    (arrow1a (pts (xy 55 46.55) (xy 56.126504 45.963579)))
    (arrow1b (pts (xy 55 46.55) (xy 56.126504 47.136421)))
    (arrow2a (pts (xy 146 46.55) (xy 144.873496 45.963579)))
    (arrow2b (pts (xy 146 46.55) (xy 144.873496 47.136421)))
  )
  (gr_arc (start 146 66.8) (end 151 66.8) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_arc (start 146 98) (end 146 103) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_arc (start 55 98) (end 50 98) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_arc (start 55 66.8) (end 55 61.8) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_circle (center 146 98) (end 148.8 98) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center 55 98) (end 57.8 98) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center 146 66.8) (end 148.8 66.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 135 50) (end 135 59.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_arc (start 137 59.8) (end 135 59.8) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 137 61.8) (end 146 61.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_arc (start 64 59.8) (end 64 61.8) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 64 61.8) (end 55 61.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 66 50) (end 66 59.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_circle (center 55 66.8) (end 57.8 66.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "Hammond 1457K1202" (at 100.15 105) (layer Dwgs.User))
  (gr_line (start 66 50) (end 135 50) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_text "Left Hole DB15" (at 176.4 28.3) (layer Dwgs.User))
  (gr_text "Left Hole DB37" (at 90.1 28.3) (layer Dwgs.User))
  (gr_line (start 151 98) (end 151 66.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 55 103) (end 146 103) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 50 66.8) (end 50 98) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 156.75 112.2) (xy 43.2 112.2) (xy 43.2 41) (xy 156.75 41)
      )
    )
  )
)
