<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="21.59" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="43.815" y2="21.59" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="43.815" y1="21.59" x2="43.815" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="43.815" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>&lt;USB</text>
<text>2</text>
<text>4</text>
<text>6</text>
<text>8</text>
<text>10</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>5</text>
<text>7</text>
<text>9</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="tobias">
<packages>
<package name="RESISTOR_0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; SMD package 0805</description>
</package>
<package name="USB-MINIB-HSUAN-MAO-C8320-05BFDIB0R">
<description>Surface Mount USB Mini-B Connector</description>
</package>
<package name="ELNEC-ZIF-ADAPTER-16P">
</package>
<package name="CON-2X5-HARWIN-1.27">
<description>&lt;h2&gt;AVR JTAG Connector&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Using the Harwin 1.27mm 2x5 pin header for SMD montage&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="JUMPER-SMD-ON">
<description>&lt;h3&gt;SMD Jumper Connected&lt;/h3&gt;</description>
</package>
<package name="SWITCH_02_3P_10.2X4.0">
</package>
<package name="CON_SOLDER_POINT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="tobias" package="RESISTOR_0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN1" library="tobias" package="USB-MINIB-HSUAN-MAO-C8320-05BFDIB0R" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="tobias" package="ELNEC-ZIF-ADAPTER-16P" value="Adapter"/>
<element name="J2" library="tobias" package="CON-2X5-HARWIN-1.27" value="AVR JTAG"/>
<element name="JP1" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="RST">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="MOSI">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="MISO">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="SCK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="PWR">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="PWR">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="tobias" package="JUMPER-SMD-ON" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="tobias" package="SWITCH_02_3P_10.2X4.0" value="Power"/>
<element name="J3" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J4" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J5" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J6" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J7" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J8" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J9" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J10" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J11" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J12" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J13" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J14" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J15" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J16" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J17" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J18" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J19" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J20" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J21" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J22" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J23" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J24" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J25" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J26" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J27" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J28" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J29" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="J30" library="tobias" package="CON_SOLDER_POINT" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="LS Q976">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="tobias" package="RESISTOR_0805" value="150Ω">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG6">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="J29" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="JTAG2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="J23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG4">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="J24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG1">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="J25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG3">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="J26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG9">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="J27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="J30" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG5">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG7">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG8">
<contactref element="J15" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="JTAG10">
<contactref element="J16" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
