<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.778" x2="0" y2="14.986" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.778" y1="16.764" x2="10.922" y2="16.764" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="14.986" x2="12.7" y2="1.778" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="10.922" y1="0" x2="1.778" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.778" y1="0" x2="0" y2="1.778" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="1.778" x2="10.922" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="14.986" x2="1.778" y2="16.764" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10.922" y1="16.764" x2="12.7" y2="14.986" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="RFDigital">
<packages>
<package name="RFD77101ADJUSTED">
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Simblee ™ BLE Module RFD77101&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;© 2015 RF Digital Corporation&lt;br/&gt; 
&lt;a href="http://www.RFDigital.com"&gt;www.RFDigital.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://www.Simblee.com"&gt;www.Simblee.com&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
PATENTS PENDING 04.01.2015&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP08">
<description>&lt;b&gt;Mini Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistor">
<packages>
<package name="10UCAP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="10uCap">
<packages>
<package name="10UCAP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Inductor">
<packages>
<package name="INDUCTOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="SSW-101-02-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Voltage regulator">
<packages>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="Resistor" package="10UCAP" value="220k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Resistor" package="10UCAP" value="220k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Resistor" package="10UCAP" value="220k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Resistor" package="10UCAP" value="2.2M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Resistor" package="10UCAP" value="2.2M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Resistor" package="10UCAP" value="220k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Resistor" package="10UCAP" value="220k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Resistor" package="10UCAP" value="220k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="RFDigital" package="RFD77101ADJUSTED" value="RFD77101ADJ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E-" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="X"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E+" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-E" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+E" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3.3" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="10uCap" package="10UCAP" value="10p">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="10uCap" package="10UCAP" value="10p">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="TSSOP14" value="OPA4743EA">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="Voltage regulator" package="SOT23-6" value="VOLTAGEREGULATOR">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="10uCap" package="10UCAP" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Inductor" package="INDUCTOR" value="4.7u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SG" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S+" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VG" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="MSOP08" value="OPA2743EA">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="Resistor" package="10UCAP" value="2.2k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Resistor" package="10UCAP" value="2.2k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Resistor" package="10UCAP" value="2.2M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="Resistor" package="10UCAP" value="2.2M">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S-" library="holes" package="SSW-101-02-G-S" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M"/>
<element name="R20" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M"/>
<element name="R3" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M"/>
<element name="R7" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M"/>
<element name="R4" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M"/>
<element name="R8" library="Resistor" package="10UCAP" value="22M"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C11" pad="P$2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="P$2"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="R17" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="42"/>
<contactref element="U$1" pad="44"/>
<contactref element="U$1" pad="45"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R11" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
<contactref element="R12" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R11" pad="P$2"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R10" pad="P$2"/>
<contactref element="R9" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R9" pad="P$2"/>
<contactref element="C8" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R13" pad="P$1"/>
<contactref element="R14" pad="P$2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VGND">
<contactref element="R20" pad="P$1"/>
<contactref element="R19" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="P$2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="VG" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="ERG2+">
<contactref element="+E" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="ERG2-">
<contactref element="-E" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R12" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ERG1-">
<contactref element="E-" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="ERG1+">
<contactref element="E+" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="3.3">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="P$1"/>
<contactref element="3.3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="PWR">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="SO">
<contactref element="R18" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R15" pad="P$2"/>
<contactref element="R17" pad="P$1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R15" pad="P$1"/>
<contactref element="S+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S-" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R20" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R14" pad="P$1"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="SG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R18" pad="P$1"/>
<contactref element="R16" pad="P$2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
